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第一篇 突发环境事件综合应急预案
1总则

编制目的
为了认真贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险化学品安全管理条例》和《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》等有关法律法规的要求，建立健全环境污染事故应急机制，提高企业应对环境污染事故能力，能够确保迅速做出响应，有领导、有组织、有计划、有步骤地按事先制定的抢险救援工作方案，有条不紊地进行抢险救援工作，采取及时有效的措施，将事故影响降到最低限度，增强突发性环境事件的防范能力，减少风险，有效地预防和控制突发性环境污染事故的发生，减轻和消除突发事件引起的严重社会危害，以保障企业员工和周围居民的人身安全与健康，使国家、集体和个人利益免受侵害，特制订本预案。规范突发事件应对活动，保护人民生命财产安全，维护国家安全、公共安全、环境安全和社会秩序。同时为了加强危险化学品事故的有效控制，防止和减少各类突发环境事件的发生，建立紧急情况下有效地组织事故抢险、救援应急机制和提升对突发环境事件的处置能力，根据《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发〔2015〕4号）、《关于进一步做好突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（淄环发〔2020〕100号）的规定要求，结合山东公泉化工股份有限公司实际情况，特制定本预案。

编制依据
下列文件对于本预案的编制是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本预案，凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本预案。此次《突发环境事件应急预案》的编制工作，严格按照国家、省、市各级政府下达的相关法律法规、标准、规范和其他相关政策、文件以及公司的实际情况进行。

1、国家、地方有关法律法规、文件
《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订版）；
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；
《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；
《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日起实施）；
《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修订版）；
《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订版）；
《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日修订版）；
《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；
《中华人民共和国噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第104号，自2022年6月5日起施行）
《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日发布实施）；
《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；
《突发生态环境事件应急处置阶段直接经济损失核定细则》（环应急〔2020〕28号）；
《山东省环境保护条例》（2019年1月1日起施行）；
《山东省水污染防治条例》（2018年12月1日起施行）；
《山东省生态环境厅突发环境事件应急预案》（鲁环字〔2021〕266号）;
《山东省突发环境事件应急预案》鲁政办字〔2020〕50号；
《山东省突发事件总体应急预案》鲁政发〔2021〕14号；
《山东省突发事件应急预案管理办法》（2022年修订）；
《淄博市突发环境事件应急预案》（淄政办字〔2020〕99号）；
《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（国办发2024年5号，2024年1月31日实施）；
《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》（鲁环发〔2009〕80号）；
《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发〔2015〕4号）实施代替；
《关于进一步做好突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（淄环发〔2020〕100号）；
《关于进一步加强建设项目固废环境管理的通知》;
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号，2013年12月7日修订）；
《企事业单位环境信息公开办法》（部令2014年第31号）；
《危险化学品目录》（2022版）；
《突发环境事件应急监测技术指南》（DB37/T3599-2019）。
《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB 37/ 2801.7—2019）；
2、标准、规范、规程
《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；
《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；
《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；
《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）；
《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2019）；

《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376—2019）；

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令 第352号，2002年5月12日实施）；
国家危险废物名录（2025版）（已于2024年11月8日由生态环境部2024年第5次部务会议审议通过，自2025年1月1日起施行）；
《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018，2019年3月1日实施）；
《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-1992，在2009年6月21日发布新版，并于2010年5月1日开始实施）；

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；
《环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(GB/T 29639-2020，2021年4月1日实施）；
《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2019)）；
《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021，2022年3月1日起实施）；
《环境风险应急响应手册》国家环境保护总局；
《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；
《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；
《山东省突发环境事件应急预案评估导则（试行）》；
《企业突发环境事件风险评估指南》（环办〔2014〕34号）。
《有毒有害水污染物名录（第一批）》（公告 2019 年第 28 号， 2019.7.23）；

 《有毒有害大气污染物名录（2018 年）》（公告 2019 年第 4 号， 2019.1.23） ；  
《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（ GB 30077—2023）2024年9月1日实施；

《中华人民共和国突发事件应对法》2024年6月28日修订， 2024年11月1日起施行,主席令：第二十五号；
《有毒有害大气污染物名录（2018 年）》（公告 2019 年第 4 号， 2019.1.23）；
《有毒有害水污染物名录（第一批）》（公告 2019 年第 28 号， 2019.7.23）；

《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（ GB 30077—2023）2024年9月1日实施；

《生态环境损害赔偿制度改革方案》；

《生态环境损害赔偿管理规定》；

《生态环境损害鉴定评估技术指南总纲和关键环节第3部分：恢复效果评估》（GB/T 39791.3—2024）
3、其他参考资料
企业提供的其他相关资料；
1.3适用范围

本预案适用于本公司突发环境事件处置救援活动，适用于本公司因突发环境事件引发的水污染、大气污染、土壤污染、危险废物污染专项处置，适用于本公司边界外5公里范围内环境敏感区域环境安全防控。本预案涉及公司各部门。

1.4事件分级
1.4.1国家级事件分级：
按照突发事件严重性和紧急程度，国家突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。
特别重大环境事件（Ⅰ级）

凡符合下列情形之一的，为特别重大环境事件：　

　（1）因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；（2）因环境污染疏散、转移人员5万人以上的，或因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；（3）区域生态功能严重丧失或濒危物种生存环境遭到严重污染；（4）因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；（5）因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；（7）造成重大跨国环境影响的境内突发环境事件。
    重大环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为重大环境事件：

（1）发生10人以上、30人以下死亡，或中毒（重伤）50人以上、100人以下；（2）因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；（3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的（5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的（7）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

较大环境事件（Ⅲ级）

凡符合下列情形之一的，为较大环境事件：

（1）发生3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下中毒或重伤的；（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；（5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；（6）Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；（7）造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

一般环境事件（Ⅳ级）

凡符合下列情形之一的，为一般环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；（4）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；（5）Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；（6）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的；

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。
1.4.2企业内部事件分级

为了与主管部门及当地政府预案体系相衔接，根据公司实际情况及风险特性，将事件细分为公司级事件、车间级事件、岗位级事件三个级别。当突发环境事件影响范围和后果严重程度升级，需政府部门介入后，企业应将总指挥权交接给相关政府部门，并全力配合应急救援工作。

为了与主管部门及当地政府预案体系相衔接，根据公司实际情况及风险特性，将事件细分为公司级事件、车间级事件、岗位级事件三个级别。

凡符合下列情形之一的，为公司级事件（I级）：（1）消防废水或物料流出厂界，对下游水体、植被或无防渗区域产生污染。（2）因火灾致使周边企业遭受人员伤亡（伤亡人数3人以下）或财产损失。
车间级事件（Ⅱ级）:凡符合下列情形之一的，为车间级事件：（1）发生大面积泄漏事故，在大气环境防护距离临界点有毒有害物质可以达标排放，物料未流出厂界。（2）发生小型可控火灾事故，消防废水全部进入本单位收集系统。
岗位级事件（Ⅲ级）：凡符合下列情形之一的，为岗位级事件：（1）发生小型泄漏，物料未流出围堰或岗位周边10米范围，有毒有害气体在卫生防护距离临界点超标排放。（2）三废治理设施出现故障，导致污染物在卫生防护距离临界点超标排放。
1.4.3应急响应程序
事故应急响应程序按过程可分为接警、响应级别确定、应急启动、救援行动、应急恢复和应急结束等过程。
1.5预案体系

本公司应急预案体系的构成为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案三种级别。现场处置方案是应急预案体系的基础，应做到事故类型和危害程度清楚，应急管理责任明确，应对措施正确有效，应急响应及时迅速，应急资源准备充分，满足自救的要求。
根据《风险评估报告》的分析及结论，本公司可能存在的环境风险为因危化品泄漏和火灾爆炸引发的水污染、大气污染、土壤污染，以及因危废泄漏引发的环境污染。公司分别制定了突发环境事件应急综合预案、专项预案、现场处置方案，形成体系，相互衔接。应急预案体系结构图如下：
预案关系图：[image: image1.jpg] aRTaRRmaT
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图1.4-1  预案关系图

突发环境事件应急预案是淄博市和临淄区突发环境事件应急预案的组成部分，服从淄博市政府、临淄区主管部门的统一领导。公司内部突发环境事件属于公司范畴内的，则相应启动公司应急预案，若超出公司能力范畴，则需及时上报主管部门，启动更高一级的应急预案。关系图如下









图1.4-2  预案结构图
1.6工作原则

以人为本，环境优先的原则。切实履行公司各职能部室的管理、监督、协调、服务职能，把保障员工和公众的生命、健康作为首要任务，调用所需资源，采取必要措施，最大程度地减少环境污染事故及其造成的人员伤亡和危害。

居安思危，预防为主。高度重视环境保护，对重大环保隐患进行评估、治理，努力减少未遂事件的发生，常抓不懈，防患于未然。增强忧患意识，坚持常态与非常态相结合，做好应对环保事故的各项准备工作。

统一领导，分级负责。在公司应急指挥中心的统一领导下，建立健全应急体制，落实应急职责，实行应急分级管理制度，充分发挥各级应急组织的作用。

依法规范，加强管理。依据国家有关的法律法规和公司管理制度，在应急工作中，本着对国家、社会、员工和公众高度负责的态度，加强应急管理，使应急工作规范化、制度化、法治化。

整合资源，协同应对。建立和完善区域应急中心，整合企业现有应急资源，实行区域联防制度，充分利用社会应急资源，实现组织、资源、信息的有机整合，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。利用先进的监视、监测、预警、预防和应急处置等技术及装备，充分发挥专家队伍和专业人员的作用，提高处置环境风险事故的科技含量和指挥水平，避免发生次生、衍生事故；加强宣传和培训教育工作，提高广大员工自救、互救和应对各类环保事故的综合素质。

坚持“安全第一、预防为主、防治污染、保护环境；消除危害、促进健康；全员参与、专业监管”的环保方针，认真落实各项应急措施；实行统一指挥、分级负责、协同作战，在公司应急指挥中心的统一领导下，建立健全应急体制，落实应急职责，实行应急分级管理制度，充分发挥各级应急组织的作用，以企业自救为主、区域联防和社会救援相结合的应急工作原则，统一领导。

2企业概况

2.1企业基本情况

2.1.1基本情况

单位名称：山东公泉化工股份有限公司；       单位性质：股份有限公司；

公司地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区胜利路34号；

公司基本情况：山东公泉化工股份有限公司（以下简称“公泉化工”）成立于1993年2月22日，前身为中国石化集团齐鲁公司第一化肥厂催化剂分厂，2003年重组改制为地方企业，现为独立经营的股份制企业。

现有员工143人，实行三班工作制，每班 8h，全年运行 300d，合 7200h。公司基本情况见表2.1.1-1。        

2.1.1-1公司基本情况表

	单位名称
	山东公泉化工股份有限公司

	单位地址
	山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区胜利路34号
	所 在 区
	临淄区

	企业性质
	有限责任公司
	所在街道（镇）
	金山镇

	法人代表
	王权
	所在社区（村）
	齐鲁化学工业区

	组织代码
	91370300267171941W
	邮政编码
	255438

	联系电话
	0533-7965179
	职工人数
	143人

	企业规模
	1000吨/年加氢催化剂项目、200吨/年加氢裂化催化剂项目
	占地面积
	8800m2

	主要原料
	氢氧化钠、磷酸、醋酸、三氧化钼、田菁粉、柠檬酸等
	所属行业
	C2661专用化学试剂和助剂制造

	主要产品
	加氢催化剂、加氢裂化催化剂
	经度坐标
	118°15′9.22″

	联 系 人
	孙盛涛
	纬度坐标
	36°45′18.36″

	联系电话
	13589593846
	历史事故
	无


2.1.2厂区布置

公司分为南北两个厂区。北厂设有1套1000吨/年加氢催化剂生产装置，南厂设有1套200吨/年加氢裂化催化剂生产装置。南厂区北侧主要为闲置办公楼及闲置厂房，生产区位于南厂区西南侧，污水收集池、 事故池位于厂区东北侧。生产区主要包括成胶车间（已停产）、成品制备车间，成胶车间（已停产）位于成品制备车间北侧。

2.2生产工艺、设备、原辅材料
2.2.1 企业生产装置情况
2.2.1.1企业生产装置情况见表 2.2.1.1‑1。

表 2.2.1.1‑1 企业生产装置一览表
	装置名称
	主要设施设备
	主要工艺
	主要原料
	涉及风险物质
	涉及风险工艺

	1000吨/年加氢催化剂生产装置
	碾压机、捏合机、挤条机、带式干燥机、网带窑、整形机、压缩机、喷浸搅拌机、活化炉、干燥炉、包装机、脱氮废气处理装置等
	①碾压②挤条③低温干燥 ④载体焙烧 ⑤整形 ⑥浸渍 ⑦干燥 ⑧活化⑨筛分包装 
	田菁粉、醋酸、硝酸、硝酸钴、三氧化钼、磷酸、碱式碳酸镍等
	醋酸、硝酸、硝酸钴、三氧化钼、磷酸、碱式碳酸镍等
	/

	200吨/年加氢裂化催化剂生产装置
	溶解罐、净水罐、高位槽、储水罐、成胶反应器、过滤机、带式干燥机、碾压机、挤条机、干燥炉、网带窑等
	①溶液制备②成胶反应③一次过滤 ④打浆加钼 ⑤二次过滤 ⑥低温干燥 ⑦碾压挤条 ⑧固化洗涤⑨干燥 ⑩焙烧 ⑪包装
	水玻璃、水合硫酸铝、钨酸钠、片碱、田菁粉、柠檬酸、三氧化钼等
	片碱、三氧化钼等
	/


2.2.1.2企业主要工艺涉及化学物质分析

北厂区现有加氢催化剂产品，按照外观形状分为三叶草、四叶草、圆柱形、球形、拉丝环形；按照粒径大小分为异形加氢催化剂和常规催化剂，其中直径大于 5mm 的属于异型加氢催化剂，其他的属于常规催化剂。北厂区现有加氢催化剂总产能为 1000t/a，其中异型加氢催化剂产能为 200t/a，其他常规加氢催化剂产能为 800t/a。现有项目产品方案见下表

表2.2.1.2-1 现有项目产品方案
	序号
	产品名称
	规模（t/a）
	包装规格

	1
	异型加氢催化剂
	200
	25kg

	2
	其他常规加氢催化剂
	800
	800kg


加氢催化剂产品质量标准见表2.2.1.2-2 
	项目
	单位
	控制指标

	颜色
	/
	（浅） 黄色

	外形
	/
	三叶草、四叶草、圆柱形、球形、 拉西环

	粒径
	mm
	φ1～16mm

	测压强度
	N/cm
	≥120

	堆密度
	kg/L
	0.60～0.72

	载体
	Al2O3（m/m）干基
	%
	≥80


表 2.2.1.2.-3  异型加氢催化剂产品质量指标

	项目
	单位
	控制指标

	颜色
	/
	（浅） 黄色

	外形
	/
	三叶草、四叶草、圆柱形、球形、 拉西环

	粒径
	mm
	≥φ5.0mm

	测压强度
	N/cm
	≥120

	堆密度
	kg/L
	0.60～0.72

	载体
	Al2O3（m/m）干基
	%
	≥80


 2.2.1.3企业原辅材料                 

         表2.2.1.3-1主要原材料
	序号
	名称
	物理形态
	贮存方式
	用量(t/a)
	来源

	1
	氢氧化铝
	固体
	袋装
	56.3
	外购

	2
	片碱（氢氧化钠）
	固体
	袋装
	86.5
	外购

	3
	硫酸铝溶液
	液体
	桶装
	856.5
	外购

	4
	干胶（氢氧化铝）
	固体
	袋装
	1135.7
	外购

	5
	醋酸（90%）
	液体
	桶装
	6.8
	外购

	6
	硝酸（65%）
	液体
	瓶装
	40.0
	外购

	7
	田菁粉
	固体
	袋装
	16.8
	外购

	8
	三氧化钼
	固体
	袋装
	190.4
	外购

	9
	碱式碳酸镍
	固体
	袋装
	56.1
	外购

	10
	磷酸（85%）
	液体
	桶装
	45.9
	外购

	11
	硝酸钴
	固体
	袋装
	22.9
	外购


2.2.2生产工艺

2.2.2.1 1000吨/年加氢催化剂项目工艺流程及产污环节分析

北厂区现有加氢催化剂总产能为 1000t/a，其中异型加氢催化剂产能为 200t/a，其他 常规加氢催化剂产能为 800t/a。公司异型加氢催化剂和常规催化剂的物料消耗、能源消耗、工艺流程及产污环节并无差别，根据市场订单需求进行生产。不同之处在于异型加氢催化剂粒径较大，动态活化方式磨损较为严重，产品收率及产品外观质量相对常规催化剂较低。

一、工艺流程
北厂区可分为自制干胶生产线和加氢催化剂生产线两部分。

1、 自制干胶（不再生产）
目前干胶生产车间处于停产状态，经公司确认：干胶生产线后期不会运行，因此本次预案不评审。

2、载体生产：
（1）投料
物料由原料仓库经叉车运输到车间,人工按投料比例向原料料仓中加入经人工计量的外购干胶及田菁粉。原料料仓上方设置集气系统，原料通过高差由原料料仓加入碾压机中。人工向原料料仓投加粉状物料时会产生投料粉尘（G1）、废包装袋（S1）。

（2）碾压

开启混碾系统，将每种物料以工艺要求的加料顺序，在不同的时间间隔内加入混碾系统进行物料混碾，混碾过程中通过目测和手感物料的干湿程度而适当补加水。醋酸、硝酸的作用均为增加载体强度。待物料混碾成可塑体后停止混碾，移出物料。碾压工艺过程中会产生碾压废气（G2）。碾压废气主要为颗粒物、非甲烷总烃及硝酸雾。醋酸在碾压过程产生少量有机废气（以非甲烷总烃计），硝酸在碾压过程会有少量硝酸挥发。

（3）挤条

将碾压好的可塑体物料移至挤条机上进行挤条， 控制转速，要求挤出的条形物有硬实
感。挤条过程中由于物料具有一定含水量， 粉尘（G3）产生量很少。
（4）低温干燥

挤出湿条经传送带进入低温干燥带，网带上的料层厚度控制在 120mm ，干燥温度 120℃ 左右，干燥至恒重。低温干燥带利用蒸汽进行干燥，干燥过程产生少量粉尘及非甲烷总烃（G4）。由于碾压过程中加入少量的醋酸， 低温干燥过程产生少量有机废气（以非甲烷总烃计）。

（5）载体焙烧

对干燥后的物料进行焙烧。焙烧采用网带窑，网带窑的工作原理是将原料从窑头端通过网带输送到窑尾端，同时辊筒不断旋转，使物料在窑内进行加热以达到焙烧要求。网带窑的传动方式为金属网带传动，公司所用网带窑加热方式为电加热，电加热元件采用电阻丝绕成，中间穿高铝棍棒，水平布置于窑内网带下部。达到焙烧要求的物料最后经过冷却区域的冷却，从窑尾端取出。网带窑控制料层厚度 40～60mm，动态焙烧控制进料速度120～150kg/h。焙烧时间 3-4 小 时，温度 500-800℃不等(视具体催化剂牌号而定)。出料温度不高于 70℃。 网带窑焙烧废气（G5）主要污染物为粉尘、非甲烷总烃及氮氧化物。

焙烧过程涉及的物料成分转化主要如下：

①干胶
2Al(OH)3 →Al2O3+3H2O（分解温度 200～300℃)
②拟薄水铝石（SB 粉）
AlOOH·nH2O→ γ-Al2O3+H2O（分解温度 400～700℃)
③硝酸钴

Co(NO3)2 ·6H2O→Co(NO3)2 ·3H2O+3H2O（分解温度 65℃~200℃)
2[Co(NO3)2 ·3H2O]→2CoO+4NO2 ↑+6H2O+O2 (反应温度为 400℃)
④硝酸

4HNO3 →4NO2 ↑+O2 ↑+2H2O（分解温度 320℃)
⑤醋酸

CH3COOH+3O2 →2CO2 ↑+2H2O
网带窑按长度方向大体可分为窑头进料端、升温段、恒温段、冷却段、窑尾出料端，物料在网带窑内为先升温至指定温度，恒温保持一段时间后再降温的趋势。根据硝酸、硝酸钴的分解温度，网带窑内氮氧化物生产主要集中在恒温段，由于网带窑为稳定连续进料
状态， 氮氧化物产生浓度基本是稳态的，波动相对较小。
（6）整形

根据催化剂形状及尺寸要求选择安装好一定目数筛网， 开启整形机，将焙烧后载体整
形至达工艺要求。整形过程中会产生一定量的粉尘（G6）及筛下料。
3、成品生产
（1）浸液配制

按照催化剂活性组分，配制相应的浸液。以钼、镍浸液为例，根据催化剂活性组分含量计算配制浸液所需三氧化钼、碱式碳酸镍、磷酸的投料量。按计算量称好三氧化钼、碱式碳酸镍、磷酸后，先把所需要量的净水放入浸液配制罐，在搅拌下依次加入三氧化钼、碱式碳酸镍， 再缓慢加入磷酸（防止突沸），搅拌均匀后升温至一定温度， 恒温搅拌 0.5～2.0小时（视溶解情况而定），待物料全部溶解后降温至 50℃以下，补加净水至所配浸液体积， 搅拌均匀后取样分析，分析合格后待用。配制浸液过程中由于粉状物料的投加会产生少量粉尘（G7）及废包装袋（S3）。
（2）浸渍

称取一定量整形合格的催化剂载体置于浸渍装置中，开动浸渍装置，控制转动速度和 角度，使物料能相对移动，控制浸液罐中压力合适。打开喷嘴阀门，使浸液喷向载体。当 浸液喷浸完毕，继续转动匀化一段时间，匀化结束后取出物料。喷浸过程中会产生少量粉
尘（G8）。
（3）干燥

对浸渍后的载体进行干燥。此干燥采用动态回转炉， 电加热， 控制进料速度在 150～240kg/h（以湿料计），干燥温度 120-150℃。 干燥废气（G9）主要污染物为粉尘、非甲烷总烃。

（4）活化

干燥至恒重的浸后载体在动态活化炉中予以活化，电热式动态活化炉采用电热元件作 为热源进行间接加热炉筒筒体外部，热量通过炉筒筒壁传导，对物料进行间接加热。物料从炉筒体高端的下料管喂入炉筒体内，由于炉筒体的倾斜和缓缓地回转，使物料产生一个既沿着圆周方向翻滚，又沿着轴向从高温向低端移动的复合运动，活化完成后的物料从炉筒体的底端卸出。控制进料速度在 250～300kg/h，活化温度 400-500℃,时间 3～4h。出料温度不高于 70℃。 活化废气（G10）主要污染物为粉尘、非甲烷总烃。活化过程涉及的物料成分转化主要如下：
①碱式碳酸镍
NiCO3 ·2Ni(OH)2 ·4H2O→3NiO+CO2 ↑+6H2O（300℃以上分解）
②磷酸
2H3PO4 →P2O5+3H2O
（5）筛分包装

出活化炉的催化剂经传送带直接进入筛分机筛分，筛除携带的粉料及细颗粒料，合格 产品及时包装，避免吸潮。筛分包装过程在密闭包装车间内进行。包装过程产生粉尘（G11）
及筛下料。
（6）回收物料处理回用

整个加氢催化剂生产过程中布袋除尘器收集的粉尘及整形、筛分过程产生的不合格废料均回用至碾压工序。在实际生产过程中布袋除尘器收集的粉尘较易出现粘结成块的状态，整形、筛分过程产生的不合格废料主要为硬条状，直接回用至碾压工序不利于物料之间的充分混合，影响载体强度。企业经环保提升改造新增一套破碎机，用于破碎布袋除尘器收集的粉尘及不合格废料，破碎后的物料再回用于碾压工序。破碎过程产生破碎粉尘（G12）。加氢催化剂项目工艺流程见下图。
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加氢催化剂生产工艺流程及产污环节图

二、项目生产排污节点具体见下表
表2.2.2.1 -2项目主要产污环节一览表
	类别
	编号
	产污环节
	主要污染物
	治理措施

	废气
	G1
	投料废气
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+DA013 排气筒

	
	G2
	碾压废气
	颗粒物、非甲烷总烃、硝酸雾、镍及其化合物、 钴及其化合物、钼及其化合物
	布袋除尘器+DA013 排气筒

	
	G3
	挤条废气
	颗粒物、非甲烷总烃、镍及其化合物、钴及其化合物、钼及其化合物
	布袋除尘器+吸收塔+DA014 排气筒

	
	G4
	低温干燥废气
	颗粒物、非甲烷总烃、镍及其化合物、钴及其化合物、钼及其化合物
	布袋除尘器+吸收塔+DA014 排气筒

	
	G5
	网带窑废气
	颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物、镍及其化合物、 钴及其化合物、钼及其化合物
	布袋除尘器+脱硝反应器+吸收塔 +DA008 排气筒

	
	G6
	整形废气
	颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物、钼及其化 合物
	集气罩+布袋除尘器+DA010 排气筒

	
	G7
	配浸渍液废气
	颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物、钼及其化 合物
	集气罩+布袋除尘器+吸收塔+DA014 排气筒

	
	G8
	浸渍废气
	颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物、钼及其化 合物
	布袋除尘器+DA012 排气筒

	
	G9
	干燥炉废气
	颗粒物、非甲烷总烃、镍及其化合物、钴及其化合物、钼及其化合物
	1#干燥炉：布袋除尘器+DA007 排气筒 2#干燥炉：布袋除尘器+DA017 排气筒

	
	G10
	活化炉废气
	颗粒物、非甲烷总烃、镍及其化合物、钴及其化合物、钼及其化合物
	1#活化炉： 布袋除尘器+吸收塔+DA008 排气筒2#活化炉： 布袋除尘器+吸收塔+DA008 排气筒

	
	G11
	活化炉包装废气
	颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物、钼及其化 合物
	1#活化炉包装： 集气罩+布袋除尘器+DA009 排气筒2#活化炉包装： 集气罩+布袋除尘器+DA010 排气筒

	
	G12
	破碎粉尘
	颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物、钼及其化 合物
	集气罩+布袋除尘器+DA018 排气筒

	废水
	W1
	吸收塔排污水
	pH、COD、SS、全盐量、镍、 钼、钴
	排入污水收集池暂存，经污水管网排入中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司供排水厂炼油净化一车间污水处理装置进行深度处理

	噪声
	N
	破碎机、风机等
	Leq
	隔声、减振

	固废
	S1
	投料工序
	废包装物
	外售综合利用

	
	S3
	配浸渍液工序
	废包装物
	委托有资质单位处置

	
	--
	投料、碾压、挤  条、干燥、焙烧、 整形、配浸渍液、 浸渍、干燥炉、  活化炉、包装、破碎工序
	布袋除尘器收尘
	收集破碎后回用至碾压工序

	
	--
	整形、包装工序
	筛下料
	


2.2.2.2 200吨/年异形加氢催化剂项目工艺流程及产污环节分析

公司1000t/a 加氢催化剂生产线位于北厂区。受北厂空间限制，技改异型加氢催化剂生产线新增的静态活化装置只能在南厂区选址，利用南厂区现有闲置空间进行建设。公司具体组成情况见表 2.2.2.2-1。表格中技改前主要建设内容为现有 1000t/a 加氢催化剂生产线，技改后主要建设内容分别介绍 200t/a 异型加氢催化剂和 800t/a 常规加氢催化剂。南厂区项目组成情况一览表

	工程类别
	主要组成
	规模

	主体工程
	成胶车间
	1 座， 4 层，钢混结构， 建筑面积 960m2 。成胶车间主要进行溶液制备 及成胶反应，生产设备包括溶解罐、净水罐、高位槽、储水罐、成胶 反应器等。

	
	成品制备车间
	1 座，单层，钢混结构， 建筑面积 2368m2 。成胶反应后的浆液送入成 品制备车间进行催化剂生产，主要包括一次过滤、打浆加钼、二次过 滤、低温干燥、碾压挤条、固化水洗、干燥、焙烧、包装等工序， 主 要生产设备有过滤机、 带式干燥机、碾压机、挤条机、干燥炉、网带 窑等。

	辅助工程
	办公楼
	1 座（与年产 1000 吨加氢催化剂项目共用）


	
	原料仓库
	1 座，1 层，钢混结构， 建筑面积 1000m2

	
	门卫室
	1 座， 单层，砖混结构， 建筑面积 48m2

	
	澡堂
	1 座， 单层，砖混结构， 建筑面积 246m2

	公用工程
	供水
	自来水由阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司提供，脱离子水通过厂 区净水制备设施制备

	
	供热
	办公楼采用空调供暖， 原料溶解、 低温干燥使用蒸汽供热，蒸汽由齐 鲁石化炼油厂供给， 网带窑采用电热

	
	供电
	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司线路供给

	
	消防系统
	消防水接自阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司消防水管网，供水量 132m3/h

	环保工程
	废水
	与北厂共用两座总污水收集池（总容积 500m3），两座总污水收集池位 于南厂东北侧，污水收集至污水池后通过污水管网外排至中国石油化 工股份有限公司齐鲁分公司供排水厂炼油净化一车间

	
	废气
	①成胶废气经集气罩收集，吸收塔处理后经 DA002 排气筒排放；
②碾压废气经集气罩收集，布袋除尘器处理后经 DA001 排气筒排放； ③低温干燥炉废气经“布袋除尘器+吸收塔”处理后经 DA003 排气筒排 放；带式干燥机废气经吸收塔处理后经 DA003 排气筒排放；
④焙烧废气经“布袋除尘器+吸收塔”处理后经 DA005 排气筒排放（已 安装在线） ；
⑤包装废气经集气罩收集，布袋除尘器处理后经 DA004 排气筒排放； ⑥污水收集池废气经吸收塔处理后经 DA011 排气筒排放

	
	噪声
	隔音、消声、减振等降噪设施

	
	固体废物
	妥善收集、储存点防渗、环卫定期清运

	
	事故水池
	南厂区现有 800m3 事故水池一座


表2.2.2.2-1  项目工程组成情况一览表
	工程类别
	主要组成
	原来公司的主要建设内容
	工艺提升后主要建设内容
	前后变化
	所在厂区

	主体工程
	北厂区载体厂房
	1 座， 2 层，钢混结构， 建筑面积  3096m2 。载体厂房包括载体生产工序 全过程（投料、碾压、挤条、低温干 燥、焙烧、整形工序）及部分成品生 产工序（配浸渍液、 2#干燥炉、 2#活化炉、 2#包装岗位） 。  载体加工产能为 1000t/a。
	1 座， 2 层，钢混结构， 建筑面积 3096m2 。载体厂房包括载体生产工序 全过程（投料、碾压、挤条、低温干 燥、焙烧、整形工序）及部分成品生 产工序（配浸渍液、 2#干燥炉、 2#活化炉、 2#包装岗位）。200t/a 异型加氢催化剂和800t/a 常规加氢催化剂共用载体厂房， 载体生产工艺技改前后均不变，载体加工总产能为1000t/a。200t/a异型加氢催化剂和 800t/a 常规加氢催化剂共用配浸渍液岗位，但本次技改的 200t/a 异型加氢催化剂调整了浸渍液成分，800t/a 常规加氢催化剂浸渍液成分保持原方案。本次技改的 200t/a 异型加氢催化剂不再使用2#干燥炉、2#活化炉、 2#包装岗位，800t/a 常规加氢催化剂保持原方案。
	本次技改的 200t/a 异型加氢催化剂生产过程中配浸渍液工序增加硝酸， 减少活性组分损耗， 提高催化剂强度；技改后 200t/a 异型加氢催化剂生产不再使用载体厂房的 2#干燥炉、 2#活化炉、2#包装岗位
	北厂区改造


	
	北厂区成品厂房
	1 座，2 层，钢混结构，建筑面积 684m2， 主要用于加氢催化剂成品生产， 包括浸渍、干燥、活化、筛分包装工序，主要生产设备有喷浸搅拌机、1#干燥炉、 1#活化炉等。
	1 座，2 层，钢混结构，建筑面积 684m2， 主要用于加氢催化剂成品生产， 包括 浸渍、干燥、活化、筛分包装工序， 主要生产设备有喷浸搅拌机、1#干燥炉、 1#活化炉等。200t/a 异型加氢催化剂仅需要利用成品厂房的浸渍工序进行喷浸，其余设施不再使用。800t/a 常规加氢催化剂仍为原生产方案
	技改后 200t/a 异型加氢催化剂生 产仅需要利用成品厂房的浸渍工 序，成品厂房的其他设备不再使用
	北厂区改造

	
	南厂区静态活化装置
	/
	1 座， 2 层，框架结构， 不新增建筑物。新购置带式干燥机、静态活化器、 振动筛等生产设备。
	本次新建，受北厂空间限制，选址位于南厂区。技改前 200t/a 异型加氢催化剂在北厂区采用动态干燥活化，技改后 改为南厂区静态干燥活化。
	南厂区
新建

	辅助工程
	办公楼
	1 座， 砖混结构，与年产 200 吨加氢 裂化催化剂项目共用
	1 座， 砖混结构，与年产 200 吨加氢 裂化催化剂项目共用
	未变化
	南厂区

	
	危化品仓库
	1 座，1 层，钢混结构，建筑面积 100m2
	1 座，1 层，钢混结构，建筑面积 100m2
	未变化
	北厂区

	
	原料仓库
	1 座，1 层，钢混结构，建筑面积 100m2
	1 座，1 层，钢混结构，建筑面积 100m2
	未变化
	北厂区

	公用工程
	供水
	自来水由阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司提供，脱离子水通过南厂 区净化制备设施制备。
	自来水由阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司提供，脱离子水通过南厂 区净化制备设施制备。
	未变化
	脱离子水 设备位于 南厂区

	
	供热
	办公楼采用空调供暖，蒸汽由齐鲁石 化供给
	办公楼采用空调供暖，蒸汽由齐鲁石 化炼油厂供给
	未变化
	/

	
	供氮
	/
	新建 1 座 30m3 氮气储罐，新引入氮气 由齐鲁石化氮气管网提供
	本次新增，作为保护气有利于催化 剂活性的提高（缓和活化速率）
	南厂区


	
	供电
	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 司线路供给
	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 司线路供给
	未变化
	/

	
	消防系统
	消防水接自阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司消防水管网，供水量132m3/h
	消防水接自阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司消防水管网，供水量132m3/h
	未变化
	/

	环保工程
	废水
	吸收塔排水、生活污水等进入公司两个总污水池然后经污水管网排入中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司供排水厂炼油净化一车间污水处理装置进行深度处理
	吸收塔排水、生活污水等进入公司两 个总污水池然后经污水管网排入中  国石油化工股份有限公司齐鲁分公  司供排水厂炼油净化一车间污水处理装置进行深度处理。本次技改新增静态活化装置不产生 废水。
	本次技改不新增废水排放
	两个总污 水池位于 南厂区

	
	废气
	有组织
	/
	干燥废气和静态活化废气经“布袋除尘器+两级脱硝（脱硝反应器+超重力反应器） ”处理后的废气经 1 根 20m高排气筒（DA019）排放
	本次新增200t/a 异型加氢催化剂独立生产工段废气
	南厂区

	
	
	
	/
	静态活化包装废气经布袋除尘器处 理后经 1 根 20m 高排气筒（DA020）排放
	
	

	
	
	
	投料、碾压废气经布袋除尘器处理后 经 DA013 排气筒排放
	投料、碾压废气经布袋除尘器处理后 经 DA013 排气筒排放
	200t/a 异型加氢催化剂和 800t/a
常规加氢催化剂共用生产工段废气，技改前后废气排放量不变
	北厂区

	
	
	
	破碎粉尘经集气罩收集， 布袋除尘器 处理后经 DA018 排气筒排放
	破碎粉尘经集气罩收集， 布袋除尘器 处理后经 DA018 排气筒排放
	
	

	
	
	
	1#干燥炉废气经布袋除尘器处理后 经 DA007 排气筒排放；
	1#干燥炉废气经布袋除尘器处理后 经 DA007 排气筒排放；
	技改前 200t/a 异型加氢催化剂和 800t/a 常规加氢催化剂共用，技
	


	
	
	
	2#干燥炉废气经布袋除尘器处理后 经 DA017 排气筒排放
	2#干燥炉废气经布袋除尘器处理后 经 DA017 排气筒排放
	改后仅 800t/a 常规加氢催化剂使 用，废气排放量减少
	

	
	
	
	1#活化炉包装废气经布袋除尘器处 理后经 DA009 排气筒排放
	1#活化炉包装废气经布袋除尘器处 理后经 DA009 排气筒排放
	
	

	
	
	
	1#活化炉废气、2#活化炉废气分别经
“布袋除尘器+吸收塔”处理后通过
DA008 排气筒排放，网带窑废气经“布
袋除尘器+脱硝反应器+吸收塔”处理
后汇入 DA008 排气筒排放
	1#活化炉废气、2#活化炉废气分别经
“布袋除尘器+吸收塔”处理后通过
DA008 排气筒排放，网带窑废气经“布
袋除尘器+脱硝反应器+吸收塔”处理
后汇入 DA008 排气筒排放
	技改前 200t/a 异型加氢催化剂和 800t/a 常规加氢催化剂共用，技 改后仅共用载体加工段网带窑，
200t/a 异型加氢催化剂不再使用 1#活化炉、2#活化炉， 废气排放量减少
	

	
	
	
	2#活化炉包装废气、整形废气、网带
窑出料口废气分别经集气罩收集，布
袋除尘器后经 DA010 排气筒排放
	2#活化炉包装废气、整形废气、网带
窑出料口废气分别经集气罩收集，布
袋除尘器后经 DA010 排气筒排放
	技改前 200t/a 异型加氢催化剂和800t/a 常规加氢催化剂共用，技改后仅共用载体加工整形机、网带窑， 200t/a 异型加氢催化剂不再使用 2#活化炉包装岗位，废气排
放量减少
	

	
	
	
	浸渍废气经集气罩收集， 布袋除尘器 处理后经 DA012 排气筒排放
	浸渍废气经集气罩收集， 布袋除尘器 处理后经 DA012 排气筒排放
	技改前后 200t/a 异型加氢催化剂和 800t/a 常规加氢催化剂均共用，由于技改后 200t/a 异型加氢催化剂浸渍液组分调整，技改前后废气排放量发生变化
	


	
	
	
	挤条废气、干燥带废气、配浸渍液废气分别经布袋除尘器处理后汇入 3#吸收塔，处理后的废气经 DA014 排气筒排放
	挤条废气、干燥带废气、配浸渍液废气分别经布袋除尘器处理后汇入 3#吸收塔，处理后的废气经 DA014 排气筒排放
	技改前后 200t/a 异型加氢催化剂和 800t/a 常规加氢催化剂均共用，由于技改后 200t/a 异型加氢催化剂浸渍液组分调整，技改前后废气排放量发生变化
	

	
	
	无组织
	/
	未被收集的静态活化包装废气无组 织排放
	本次新增200t/a 异型加氢催化剂独立生产工段废气
	南厂区

	
	
	
	未被收集的挤条废气、浸渍废气、包装
废气等无组织排放
	未被收集的挤条废气、浸渍废气、包装
废气等无组织排放
	技改前后 200t/a 异型加氢催化剂和 800t/a 常规加氢催化剂均共用，技改后 200t/a 异型加氢催化剂不再使用现有动态活化包装岗位，且调整浸渍液组分，废气量排放量发生变化
	北厂区

	
	噪声
	隔音、消声、减振等降噪设施
	隔音、消声、减振等降噪设施
	/
	/

	
	固体废物
	妥善收集、储存点防渗、环卫定期清运
	妥善收集、储存点防渗、环卫定期清运
	/
	/

	
	事故水池
	北厂区 300m3 事故水池 1 座，南厂区800m3 事故水池 1 座，2 个事故水池管线连通
	北厂区 300m3 事故水池 1 座，南厂区800m3 事故水池 1 座，2 个事故水池管线连通
	利旧
	/


工艺流程简介

现有 200 吨/年加氢裂化催化剂项目工艺流程见下图。
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（1）溶液制备

酸性溶液制备： 向溶解罐中分别加入定量的脱离子、水合硫酸铝、水玻璃，常温常压下充分混合，取样分析合格后备用。

碱性溶液制备： 向溶解罐中加入定量的脱离子水、钨酸钠， 常温常压下溶解至澄清溶液，取样分析合格后备用。

氢氧化钠溶液： 向溶解罐中加入定量的氯离子、片碱， 常温常压下溶解至澄清溶液，取样分析合格后备用。

溶液配制工序产生少量粉尘（G1）、废包装袋（S1）。
（2）成胶反应

向成胶反应釜内加入一定量的脱离子水，利用反应釜夹套内热水加热，当水温达到 50℃ 时将制备好的酸性溶液和碱性溶液按照一定比例并流加入成胶反应釜内进行反应，反应结束后将浆液进入过滤工序。用氢氧化钠溶液调节 pH 值。
（3）一次过滤

将成胶后的浆液用泵打入过滤机内过滤，以实现固液分离。过滤完毕后卸除滤饼。滤液（W1）收集后回用作吸收塔补充水。

（4）打浆加钼

将滤饼加入预先已经有一定量脱离子水的储罐内搅拌打浆，与此同时加入称量好的三氧化钼，打浆均匀后准备二次过滤。 该工序产生废包装袋（S2）。

（5）二次过滤

将储罐内的浆液用泵打入过滤机内过滤，以实现固液分离。过滤完毕后卸除滤饼。滤液（W2）全部收集后回用作吸收塔补充水。

（6）低温干燥

过滤后的滤饼先后利用低温干燥炉、低温干燥带进行干燥。低温干燥过程会产生一定量的粉尘（G2），项目低温干燥炉及低温干燥带均封闭并设废气收集管道收集该过程产生的粉尘。

（7）碾压挤条

干燥后的物料进入碾压机，同时加入少量的田菁粉、柠檬酸及脱离子水进行碾压，物料碾压合格后移入挤条机。 碾压过程产生碾压废气（G3）、废包装袋（S3）。

（8）固化洗涤

将挤成的型条放入固化液中固化，固化液为脱离子水。固化洗涤过程会产生一定量的废水（W3）全部收集后回用作吸收塔补充水。

（9）干燥

采用袋式干燥机对固化洗涤合格的型条进行干燥， 干燥温度 150℃左右， 时间 3h。干

燥过程产生干燥废气（G4）。
（10）焙烧

对干燥合格的型条进行焙烧后即得催化剂成品，焙烧温度 550℃左右。焙烧炉封闭并设废气收集管道收集该过程产生粉尘及少量非甲烷总烃（G5）。

（11）筛分包装

按用户要求进行包装，然后入库，筛分包装过程在密闭包装车间内进行。包装过程产生粉尘（G6）。

现有项目产排污节点具体见表  2.2.2.2-2 。
	类别
	编号
	产污环节
	主要污染物
	治理措施

	废气
	G1
	溶液配制废气
	颗粒物
	吸收塔+DA002 排气筒

	
	G2
	低温干燥废气
	颗粒物
	布袋除尘器+吸收塔+DA003 排气筒

	
	G3
	碾压废气
	颗粒物、非甲烷总烃
	布袋除尘器+DA001 排气筒

	
	G4
	带式干燥机废气
	颗粒物、非甲烷总烃
	吸收塔+DA003 排气筒

	
	G5
	焙烧废气
	颗粒物、非甲烷总烃
	布袋除尘器+吸收塔+DA005 排气筒

	
	G6
	包装废气
	颗粒物
	布袋除尘器+DA004 排气筒

	
	--
	污水收集池废气
	臭气浓度、非甲烷总烃
	吸收塔+DA011 排气筒

	废水
	W1
	一次过滤废水
	SS、全盐量
	作为吸收塔用水回收利用后排入污水
水收集池暂存，经污水管网排入中国
石油化工股份有限公司齐鲁分公司
供排水厂炼油净化一车间污水处理
装置进行深度处理

	
	W2
	二次过滤废水
	SS、全盐量
	

	
	W3
	固化水洗废水
	COD、SS、全盐量
	

	噪声
	N
	过滤机、泵等
	Leq
	隔声、减振

	固废
	S1
	溶液配制
	废包装物
	废包装袋属于一般固废的，外售综合
利用；废包装袋属于危险废物的，委
托有资质单位处置

	
	S2
	打浆加钼工序
	废包装物
	

	
	S3
	碾压工序
	废包装物
	


二、企业工艺流程变动主要体现在：

 活化工艺调整

异型加氢催化剂活化工艺由原来的转炉活化改为静态活化工艺，活化过程采用氮气保护活化，减少活化过程中的粉尘的产生量，提高催化剂成品收率及强度。

配浸渍液工序原料调整

硝酸具有提高成品催化剂强度的作用，本次技改针对异型加氢催化剂生产，在浸渍工程

需补充添加部分硝酸，以保障催化剂产品强度。

新增配套废气处理设施

受北厂空间限制，本次技改异型加氢催化剂生产线新增的静态活化装置只能在南厂区 选址，新增的干燥、活化及包装废气不能再依托北厂现有废气治理设施，因此，本次技改需要配套新增废气处理设施。

该项目环保提升改造主要体现在以下几方面：
（1）通过对工艺原料进行调整，硝酸钴代替部分碱式碳酸镍，钴盐的加入，使得原催化剂由双组分改为三组分，增加了催化剂的协同活性和稳定性，降本增效。原生产工艺中的重金属镍将部分被钴所取代，进一步降低了重金属镍排放量。

（2）原料中增加少量硝酸，可以增加催化剂载体以及成品的强度，有效降低了催化剂在焙烧﹑包装﹑运输和用户使用过程中的破损率（破损率降低，粉尘产生量也会随之减少），提高了产品质量，降低了损耗。作为与之配套建设的环保设施，脱硝反应器可将窑炉尾气中85%以上的氮氧化物分解，最大程度减少氮氧化物排放量

	
自制干胶、 外购干胶
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200t/a异型加氢催化剂
	
自制干胶、 外购干胶
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200t/a 异型加氢催化剂技改前后工艺流程对比示意图
2.2.2.3主要设备
表 2.2.2‑2 主要设备情况一览表

	序 号
	生产线
	名称
	单位
	设备台数
	备注

	1
	自制干胶 生产线
	稀偏溶液制备罐
	套
	3
	5m3

	2
	
	酸性溶液配制罐
	套
	2
	3m3 ×1，2m3 ×1

	3
	
	片碱溶解罐
	套
	2
	3m3

	4
	
	老化罐
	套
	5
	5m3

	5
	
	高位罐
	套
	8
	

	6
	
	硫酸铝存储罐
	台
	4
	90m3 ×1，50m3 ×1， 20m3 ×2

	7
	
	反应釜
	台
	8
	500L×4,2000L× 2,4000L×2

	8
	
	带式过滤机
	台
	1
	

	9
	
	带式过滤机
	台
	1
	

	10
	
	冷水罐
	套
	2
	10m3

	11
	
	闪蒸干燥器
	台
	1
	

	12
	
	圆盘干燥器
	台
	2
	

	13
	
	板框过滤机
	台
	1
	

	14
	
	废水罐
	套
	2
	60m3 ×1，30m3 ×1

	15
	
	低温储罐
	套
	1
	30m3

	16
	1000t/a 加氢催化 剂生产线
	梨刀混合器
	台
	2
	

	17
	
	酸性溶液配制罐
	套
	2
	3m3 ×1，2m3 ×1

	18
	
	碾压机
	台
	2
	

	19
	
	捏合机
	台
	3
	

	20
	
	挤条机
	台
	3
	

	21
	
	带式干燥机
	台
	1
	

	22
	
	网带窑
	台
	1
	

	23
	
	整形机
	台
	2
	

	24
	
	Mo-Ni-P溶解罐
	套
	7
	300L×1，2000L× 5，5000L×1

	25
	
	喷浸液计量罐
	套
	5
	

	26
	
	压缩机
	台
	2
	

	27
	
	喷淋搅拌机
	台
	4
	

	28
	
	活化炉
	台
	2
	

	29
	
	干燥炉
	台
	2
	

	30
	
	包装机
	台
	2
	

	31
	
	净水罐
	套
	2
	

	32
	
	分离罐
	套
	1
	3m3

	33
	
	风储罐
	台
	1
	

	34
	
	粉碎机
	套
	1
	


2.2.2.4污染物产排及治理情况
下表污染物产排情况一览表
	类别
	编号
	产污环节
	主要污染物
	治理措施

	废气
	G1
	投料废气
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+DA013排气筒

	
	G2
	碾压废气
	颗粒物、非甲烷总烃、
硝酸雾、镍及其化合物、钴及其化合物、钼及其化合物
	布袋除尘器+DA013排气筒

	
	G3
	挤条废气
	颗粒物、非甲烷总烃、镍及其化合物、钴及其化合物、钼及其化合物
	布袋除尘器+吸收塔+DA014排气筒

	
	G4
	低温干燥废气
	颗粒物、非甲烷总烃、镍及其化合物、钴及其化合物、钼及其化合物
	布袋除尘器+吸收塔+DA014排气筒

	
	G5
	网带窑废气
	颗粒物、非甲烷总烃、
氮氧化物、镍及其化合物、钴及其化合物、钼及其化合物
	布袋除尘器+脱硝反应器+吸收塔+DA008排气筒

	
	G6
	整形废气
	颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物、钼及其化合物
	集气罩+布袋除尘器+DA010排气筒

	
	G7
	配浸渍液废气
	颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物、钼及其化合物
	集气罩+布袋除尘器+吸收塔+DA014排气筒

	
	G8
	浸渍废气
	颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物、钼及其化合物
	布袋除尘器+DA012排气筒

	
	G9
	干燥炉废气
	颗粒物、非甲烷总烃、镍及其化合物、钴及其化合物、钼及其化合物
	1#干燥炉：布袋除尘器+DA007排气筒
2#干燥炉：布袋除尘器+DA017排气筒（新增）

	
	G10
	活化炉废气
	颗粒物、非甲烷总烃、镍及其化合物、钴及其化合物、钼及其化合物
	1#活化炉：布袋除尘器+吸收塔+DA008排气筒
2#活化炉：布袋除尘器+吸收塔+DA008排气筒

	
	G11
	活化炉包装废气
	颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物、钼及其化合物
	1#活化炉包装：集气罩+布袋除尘器+DA009排气筒
2#活化炉包装：集气罩+布袋除尘器+DA010排气筒

	
	G12
	破碎粉尘
	颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物、钼及其化合物
	集气罩+布袋除尘器+DA018排气筒（新增）

	废水
	W1
	吸收塔排污水
	pH、COD、SS、全盐量、镍、钼、钴
	排入污水收集池暂存，经污水管网排入中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司供排水厂炼油净化一车间污水处理装置进行深度处理

	噪声
	N
	破碎机、风机等
	Leq
	隔声、减振

	固废
	S1
	投料工序
	废包装物
	外售综合利用

	
	S3
	配浸渍液工序
	废包装物
	委托有资质单位处置

	
	--
	投料、碾压、挤条、干燥、焙烧、整形、配浸渍液、浸渍、干燥炉、活化炉、包装、破碎工序
	布袋除尘器收尘
	收集破碎后回用至碾压工序

	
	--
	整形、包装工序
	筛下料
	


原料产品储存情况 
原料产品储存情况表
	序号
	物料名称
	年消耗（生产）数量（t/a）
	储存方式
	来源（去向）

	1000t/a催化剂生产项目

	1
	自制干胶
	112.5
	袋装
	外购、汽运

	2
	外购干胶
（氢氧化铝）
	1023.2
	袋装
	外购、汽运

	3
	田菁粉
	16.8
	袋装
	外购、汽运

	4
	醋酸
	6.8
	桶装
	外购、汽运

	5
	硝酸
	40.0
	桶装
	外购、汽运

	6
	硝酸钴
	22.9
	袋装
	外购、汽运

	7
	三氧化钼
	190.4
	袋装
	外购、汽运

	8
	磷酸
	45.9
	桶装
	外购、汽运

	9
	碱式碳酸镍
	56.1
	袋装
	外购、汽运

	200t/a加氢裂化催化剂项目

	1
	水合硫酸铝
	499.3287
	袋装
	外购、汽运

	2
	水玻璃
	23.7865
	桶装
	外购、汽运

	3
	钨酸钠
	114.3098
	袋装
	外购、汽运

	4
	三氧化钼
	36
	袋装
	外购、汽运

	5
	氢氧化钠
	149.059
	袋装
	外购、汽运

	6
	田菁粉
	6
	袋装
	外购、汽运

	7
	柠檬酸
	6
	袋装
	外购、汽运


2.2.3原辅材料理化性质
1、氢氧化铝
氢氧化铝（Al(OH)3），分子量78，白色非晶形的粉末，是铝的氢氧化物，一种两性氢氧化物。密度：2.40g/cm3，熔点：300℃，水溶解性：难溶。氢氧化铝是用量最大和应用最广的无机阻燃添加剂。
2Al(OH)3→Al2O3+3H2O（分解温度200～300℃）
2、片碱
片碱指氢氧化钠（NaOH），分子量40，具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。密度：2.13g/cm3，熔点：318.4℃，水溶解性：易溶。
3、硫酸铝
硫酸铝Al2(SO4)3，分子量为342.15，为白色结晶性粉末，在造纸工业中作为松香胶、蜡乳液等胶料的沉淀剂，水处理中作絮凝剂，还可作泡沫灭火器的内留剂等。公司原料为硫酸铝溶液。密度：2.71g/cm3，熔点：770℃，水溶解性：可溶。
4、田菁粉
田菁粉来源于田菁种子内胚乳，主要为半乳甘露聚糖，白色或淡黄色粉末。总糖含量85.9%。平均分子量20.6万。粒度120筛目通过量≥99.5%，黏度≥60mPa·s，水分含量≤8%，水不溶物≤45%。用作水基酸化压液的稠化剂。可与多价金属离子交联成凝胶。
5、硝酸
硝酸（HNO₃），分子量63，别称硝镪水、氨氮水，纯硝酸为无色透明液体，浓硝酸为淡黄色液体（溶有二氧化氮），正常情况下为无色透明液体，有窒息性刺激气味。浓硝酸含量为68%左右，易挥发，在空气中产生白雾（与浓盐酸相同），是硝酸蒸汽（一般来说是浓硝酸分解出来的二氧化氮）与水蒸气结合而形成的硝酸小液滴。露光能产生二氧化氮，二氧化氮重新溶解在硝酸中，从而变成棕色。有强酸性。能与乙醇、松节油、碳和其他有机物猛烈反应。能与水混溶。能与水形成共沸混合物。相对密度1.42，熔点-42℃（无水），沸点120.5℃（68%）。
6、硝酸钴
硝酸钴（Co(NO3)2·6H2O），分子量291，为红色菱形结晶，易潮解，溶于水、酸。熔点55℃。在潮湿空气中易潮解，65℃时脱水成为三水物，进一步加热会分解成Co3O4、CoO、Co2O3，与有机物接触能产生爆炸和燃烧。
Co(NO3)2·6H2O具体的分解过程与加热过程和加热环境都有关系，比如中间产物及其比例会有区别。简单来说，有以下四个步骤：
（1）65℃～200℃
熔化并失去部分结晶水Co(NO3)2·6H2O→Co(NO3)2·3H2O+3H2O（65℃～200℃）。
（2）200℃～240℃
进一步形成无水硝酸钴为主并包含少量CoO、Co2O3、Co3O4的复合物。
（3）240℃～900℃
完全转化为Co3O4。
（4）900℃以上
Co3O4进一步分解为CoO。
以上内容为理论参考，公司的目标产物是CoO，根据公泉化工实际运行经验，硝酸钴在催化剂生产中会降低本身的分解温度，在400℃下就可以分解为目标产物CoO。因此焙烧环节硝酸钴的分解方程式为：
Co(NO3)2·6H2O→Co(NO3)2·3H2O+3H2O（分解温度65℃～200℃）
2[Co(NO3)2·3H2O]→2CoO+4NO2↑+6H2O+O2(反应温度为400℃)

2NO2→2NO↑+O2(分解温度为150℃)
2NO↑+O2→2NO2(常温)
7、三氧化钼
三氧化钼（MoO3），分子量为144，白色晶状粉末。与碱溶液和许多金属氧化物反应生成钼酸盐和多钼酸盐。密度：4.69g/cm3，熔点：795℃，水溶解性：微溶。
8、磷酸
磷酸（H3PO4），分子量为97.994，中强酸，不易挥发，不易分解，几乎没有氧化性。具有酸的通性，是三元弱酸，其酸性比盐酸、硫酸、硝酸弱，但比醋酸、硼酸等强。磷酸在空气中容易潮解。磷酸主要用于制药、食品、肥料等工业，包括作为防锈剂，食品添加剂，牙科和矫形外科，EDIC腐蚀剂，电解质，助焊剂等。也可用作化学试剂，磷酸盐是所有生命形式的营养。密度：1.874g/mL，熔点：42℃，沸点：261℃。
磷酸受热会逐步失水，生成不同的产物：213℃时失去部分水转变为焦磷酸：2H3PO4→H4P2O7+H2O，300℃时失去一分子水，变为偏磷酸：H3PO4→HPO3+H2O，温度再高（480℃以上），分子将失去全部水，生成五氧化二磷：2H3PO4→P2O5+3H2O

9、碱式碳酸镍
碱式碳酸镍（NiCO3·2Ni(OH)2·4H2O），分子量376.17，草绿色粉末状晶体，不溶于水，溶于氨水、稀酸及碳酸铵、氰化钾、氯化钾的热溶液。在中温下用氢还原成细分散的有催化活性的金属镍。加热至300℃以上时分解成氧化镍和二氧化碳。

NiCO3·2Ni(OH)2·4H2O→3NiO+CO2↑+6H2O（300℃以上分解）
2.3企业周边环境风险受体情况
环境风险受体分为大气环境风险受体、土壤环境风险受体和水环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住用地等区域；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分。企业周边环境风险受体见表3.4‑1。

表3.4‑1 企业周边环境风险受体情况一览表

	类别
	环境敏感特征

	环境

空气
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	与项目区距离/m
	属性
	人口数

	
	1
	蜂山生活区
	W
	150
	居民区
	936

	
	2
	蜂山中学（已撤销）
	SWW
	910
	学校
	/

	
	3
	南仇北社区
	SSE
	360
	居民区
	501

	
	4
	南仇南社区
	SSE
	690
	居民区
	756

	
	5
	胜利生活区
	NNW
	530
	居民区
	3869

	
	6
	石槐生活区
	SW
	1150
	居民区
	1682

	
	7
	虎山社区
	NE
	1660
	居民区
	2893

	
	8
	王朱村
	NE
	2180
	居民区
	1254

	
	9
	南杨村
	NEE
	2230
	居民区
	1652

	
	10
	陈黍村
	SEE
	2610
	居民区
	1543

	
	11
	十化建社区
	SW
	2170
	居民区
	540

	
	12
	象山生活区
	SW
	2260
	居民区
	1121

	
	13
	南仇东居生活区
	SSW
	2190
	居民区
	610

	
	14
	金山中学
	SW
	2890
	学校
	1258

	
	15
	福山小学
	SSW
	2430
	学校
	320

	
	16
	建南生活区
	SSW
	2570
	居民区
	2216

	
	17
	福山生活区
	SSW
	2650
	居民区
	1206

	
	18
	安里村
	NE
	4040
	居民区
	798

	
	19
	渠村
	NE
	4540
	居民区
	943

	
	20
	仉行村
	NEE
	4680
	居民区
	2856

	
	21
	黄鹿村
	SEE
	4620
	居民区
	1215

	
	22
	北文登村
	SSW
	3250
	居民区
	1560

	
	23
	中文登村
	SSW
	3800
	居民区
	2259

	
	24
	南文登村
	SSW
	4300
	居民区
	1674

	
	25
	东张村
	SW
	4600
	居民区
	400

	
	26
	左庄村
	SWW
	4250
	居民区
	410

	
	27
	冯家新村
	SWW
	4590
	居民区
	1200

	
	厂址周边 500m 范围内人口数小计
	<1000 人

	
	厂址周边 5km 范围内人口数小计
	35672 人

	
	大气环境敏感程度 E 值
	E1

	
	受纳水体

	地表

水
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24h 内流经范围/km

	
	1
	淄河（距离公司直线距离1700米）
	II 类
	/

	
	内陆水体排放点下游 10 km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标

	
	序号
	敏感目标名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与排放点距离/m

	
	1
	无
	--
	--
	--

	
	地表水环境敏感程度 E 值
	E3

	地下水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游厂界距离/m

	
	--
	大武地下水富集 区
	G1
	--
	D1
	--

	
	地下水环境敏感程度 E 值
	E1


2.4涉及环境风险物质情况
项目涉及的危险物料统计如下：
表3.5‑1 项目涉及风险物质一览表
	序号
	分类
	风险物质

	1
	原辅材料
	醋酸（90%）、磷酸（85%）、硝酸（65%）、硝酸钴、碱式碳酸镍、三氧化钼、氢氧化钠

	2
	燃料
	/

	3
	污染物
	NOx、镍及其化合物、钴及其化合物、钼及其化合物

	4
	火灾和爆炸
伴生/次生物等
	CO、NOx


项目风险物资储存情况见表3.5‑2。
表3.5‑2风险物质储存情况一览表
	项目
	物料名称
	物料形态
	包装形式
	包装规格
	最大储存量（t）
	围堰尺寸（m）
	备注

	危化品仓库
	醋酸（90%）
	液态
	塑料吨桶
	1m3
	5.25
	12×8.3×0.1
	可燃液体

	
	磷酸（85%）
	液态
	塑料吨桶
	1m3
	5.62
	
	腐蚀性液体

	
	硝酸（65%）
	液态
	玻璃瓶
	6L
	4.26
	
	腐蚀性、有毒液体

	原料仓库
	硝酸钴
	固体
	袋装
	25kg
	10
	/
	

	
	碱式碳酸镍
	固体
	袋装
	25kg
	30
	/
	

	
	三氧化钼
	固体
	袋装
	25kg
	100
	/
	刺激性

	
	片碱
	固体
	袋装
	25kg
	20
	/
	腐蚀性固体


3环境风险源与环境风险评价
以下为本企业环境风险与环境风险评价简要说明，具体内容参考环境风险评估报告。
3.1企业风险源及可能发生的突发环境事件情景
本企业可能发生的突发环境事件情景列表4.1‑1。

表4.1‑1 本企业可能发生的突发环境事件情景

	序号
	突发环境事件类型
	事件引发或次生突发环境事件引发的最坏情景

	1
	火灾、爆炸事故引发厂外环境污染
	本企业生产装置区、危险化学品仓库、化学品贮存或使用部分易燃易爆危险化学品，因而均有可能发生火灾爆炸事故，此类事故不仅会产生有毒气体排放，还会伴生危险化学品泄漏及次生大量的消防尾水。

	2
	危险化学品泄漏
	本企业原料库使用的液体原料发生泄漏后可能会会流入雨水管网中，而后通过雨水管网流入地表水体，进而造成水体污染。

	
	
	气态危险物质扩散，吸附、消除不及时造成大气环境污染事件。

	3
	风险防控设施失灵
	本企业装置区或储存区泄漏引发的火灾必将同时产生大量的消防尾水并携带危险化学品，此时如果通向厂区外的雨水管线无人关闭，污染的消防尾水通过市政雨水管网进入地表水体,必将造成严重污染。

	4
	污染治理设施异常
	本企业产生的废水排入齐鲁石化供排水厂进行处理，可能出现的最坏情景是：废水严重超标情况下排入齐鲁石化供排水厂，对齐鲁石化供排水厂造成冲击。
尾气处置设施异常，导致尾气中氮氧化物、非甲烷总烃等严重超标，并随风扩散至周围大气环境。

	5
	企业违法排污
	企业若生产废水未经预处理直接排入齐鲁石化供排水厂，必将造成污水处理进水浓度异常，严重时可造成集团污水处理厂出水水质超标。

	
	
	本企业生产过程产生的危险固废若不委托有资质单位处置，而将其非法掩埋或倾倒，则极易造成水体或土壤污染。

	6
	通讯或运输系统故障事故
	因通讯不畅的风险致使最佳事故救援时间延误。
公司可能发生的运输故障是厂内有毒有害液体或气体的输送过程出现泄漏事故。
本企业可能出现的突发环境事件同风险防控措施失灵。

	7
	各种自然灾害、极端天气或不利的气象条件
	根据淄博市多年气象资料分析结果，本地区最有可能出现自然灾害为暴雨，发生上述情景可致室外设备、构筑物内的化学品或废水等泄漏或溢出。

	8
	非正常工况
	装置因故障导致尾气中废气含量指标偏高排放。


3.2环境风险事故影响后果及评价
3.2.1风险事故大气环境影响分析

厂区可能发生的突发性大气污染事故主要有存储区和生产装置区发生泄漏事故后挥发的二氧化氮气体会对大气环境造成影响，生产异常导致粉尘等废气超标排放。可燃性物质发生火灾后的次生衍生物质对大气环境的污染。厂区规模较小，能在事故发生初期及时发现，及时处置，一般不会造成严重影响。
3.2.2风险事故水、土壤环境影响分析

由于储罐、阀门或管线破裂，导致硝酸、醋酸、磷酸、三氧化钼、氢氧化钠、碱式碳酸镍、硝酸钴等危险化学品泄漏，如果拦截不及时泄漏的危险化学品一旦进入水环境及土壤环境，会对地表水环境及土壤环境产生危害；或者未经处理达标就进入污水处理厂，对污水处理厂进水水质造成冲击，影响其工作；厂区发生火灾，灭火过程产生消防废水（含泄漏物料等各种有毒有害物质），如果消防废水收集、处理不当，未经处理而直接排入污水管网或进入地表水体，会对地表水环境产生危害。
3.2.3人员管理风险分析
（1）未制定完善的环境管理规章制度，环境风险单元及相应的应急处置设施未实行定岗及监管制度。

（2）员工环境安全防范意识淡薄，操作不当、巡检不到位。

（3）维修维护不及时，致使到达使用时限的仪器仪表及设施过期运行。

（4）未扎实开展应急培训及演练工作，致使员工缺乏自我保护能力和现场处置能力。

3.2.4物质风险分析
企业在生产、运行过程中，涉及的化工、化学物料比较复杂，该项目原辅材料及产品为硝酸、醋酸、磷酸、三氧化钼、氢氧化钠、碱式碳酸镍、硝酸钴等。厂区项目涉及的危险物料中涉及易燃、毒性物质，主要危险性和物质理化性质见附表7。

3.2.5设施风险分析
山东公泉化工股份有限公司功能单元划分见下表：
表4.2.5‑1山东公泉化工股份有限公司单元划分
	序号
	危险物质名称
	分布区域

	1
	液碱
	反应装置、物料暂存区

	2
	磷酸
	反应装置、物料暂存区

	3
	碳酸镍
	反应装置、物料暂存区

	4
	硝酸
	反应装置、物料暂存区

	5
	硝酸钴
	反应装置、物料暂存区

	6
	三氧化钼
	反应装置、物料暂存区


1、物料储罐 
（1）操作不当造成满罐、超压，引发泄漏事故。 

（2）管道、法兰、阀门等由于焊接缺陷或安装质量不符合规范，引发泄漏事故。 

（3）由于储罐管道接头脱落，管道连接处及垫片破损，引发泄漏事故。 

（4）储罐放散泄压管自控阀失灵，在罐内压升高时无法及时泄压调节罐内压，形成内压升高，引发泄漏事故。 

（5）储罐区不正确设置围堰、水封井、切断阀，雨水与污水不能分开排放、无足够容积的应急事故收容池，一旦发生火灾爆炸事故，消防水、泡沫连同罐区物料可通过下水道，对水环境造成重大污染。 

2、物料输送管道 

（1）由于超压运转，法兰密封不好，阀门、旁通阀、安全阀引发泄漏事故。  

（2）管道、管件、阀门和紧固件严重腐蚀、变形、移位和破裂，引发泄漏事故。 

（3）物体打击或重物碰撞也可能导致管道、阀门、法兰损坏，引发泄漏事故。 

3、输送泵、真空泵 

（1）输送泵密封损坏、壳体破裂、法兰破裂，引发泄漏事故。 

（2）泵的轴封磨损或损坏，引发泄漏事故。 

（3）机泵为高速旋转的机械，防护不当可造成人员的机械伤害。 

4、生产装置 

（1）阀门、仪表或安全装置年久失修，造成失效，引发泄漏事故。 

（2）反应釜、高位罐、中间罐等壳体破裂，与其连接的法兰破裂等，引发泄漏事故。 

（3）与反应釜连接的管道、法兰、阀门等，由于焊接缺陷或安装质量不符合相关规范要求，引发泄漏事故。 

（4）操作人员失误，引发泄漏事故。 

（5）装置区若产生电火花、撞击、着火源等，遇易燃、易爆物料泄漏或在空气中形成爆炸性混合物，极易引发火灾、爆炸事故。 

（6）停电事故，造成输送泵、阀门、仪表等失效，装置内物料积存过多，引发泄漏事故。
3.2.6不可抗力风险分析
（1）汛期主要集中在6、7、8三个月，全年降水总量约为650mm，完善雨污分流设施，建设足够大的事故收集设施，确保事故状态下有足够容量的收集能力。

（2）雷电多集中在汛期，应采取合理的防雷措施。

（3）本区域地震烈度为7级，地震动峰值加速度为0.15g，风险性小。

3.2.7事故连锁反应和事故重叠引发继发事故的可能性及后果

连锁效应事故指突发性的事故引起上、下游连锁性的事故。

重叠引发事故指一个事故因救援不及时或措施不力，引发其他事故的重叠发生，如1个储罐着火，救火不及时或周围桶的降温阻火措施不力，其他储罐将会发生多米诺效应，相继着火爆炸，事故状态失控。

建设单位对相关装置的安全防火距离、消防设施设置符合相关设计规范可保证紧急状态下的消防要求。生产区安装DCS系统和自动紧急切断系统，可确保事故状态下设备和物料的安全，并设有应急救援系统，使风险事故可以及时得到控制，避免事态恶性发展。

为防止和减少连锁反应的发生，企业还制定较为可靠的应急预案，一旦发生事故要及时反应、迅速出警、迅速完成事故的安全处置，同时根据功能分区布置，各功能区之间设环形通道，并与区域道路相连，有利于安全疏散和消防。

3.3本企业环境风险评价等级
根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），确定企业突发大气环境事件风险等级为“一般-大气（Q1-M1-E2）”。
根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M），确定企业突发水环境事件风险等级为“较大-水（Q3-M1-E2）”。
因此，山东公泉化工股份有限公司突发环境事件风险等级为较大[ 一般-大气（Q1-M1-E2）+ 较大-水（Q3-M1-E2）]。
4应急组织机构及职责分工
4.1应急组织体系

为确保一旦发生环境风险事故时指挥有力，分工负责，抢险快速，处理得当，公司成立环境风险事故应急救援“指挥小组”。当发生重大事故时，以指挥中心为基础，成立“环境风险事故应急救援指挥部”。

环境风险事故应急指挥小组由总经理、各部门负责人组成。指挥中心负责应急救援工作的现场指挥及日常应急管理事务与协调，在事故状态下，应急救援指挥部设在事故现场，负责协助和指挥现场的应急救援工作。由总经理任总指挥，副总经理任副总指挥（注：如总指挥和副总指挥不在时，由公司行政职务最高者任总指挥，组成临时指挥部，全权负责应急救援工作）。夜间发生事故时，可由夜间值班领导小组组成临时指挥部，由值班组长任总指挥，全权负责应急救援工作，发生事故时，以下列分工和程序进行；在其他公司发生事故时，应急救援指挥部人员在接到通知后，均有责任、有义务立即赶赴现场组成临时指挥部，指挥抢险救援工作。

4.2指挥机构及职责
4.2.1指挥机构
总指挥：王权     

副总指挥：崔广兴
指挥部成员：安环部部长孙盛涛、财务部部长尹洁、供销部部长丁俊盈、二车间主任翟洪兵、保卫科科长刘洪志、一车间主任孙兵等。
日常工作由安全部负责。事故发生时以应急指挥部为中心协调各专业组工作。指挥部设在公司办公室。
事故指挥部成立各事故救援小组，统一由指挥部指挥。组织结构图如下所示：





图 4.2.1‑1 企业突发环境事件应急组织结构图
发生突发环境事故时，指挥为现场指挥人，若指挥不在时，由副指挥为临时指挥，负责全厂应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在现场值班室。
4.2.1.1指挥部职责
（1）负责事故应急救援预案的组织制定,审核重大环保事故处理预案；
（2）负责重大环保事故应急救援工作的指挥，负责人员、资源配置、应急队伍的调动工作,组织调动各抢险队伍救灾抢险；
（3）随时研究救灾情况与出现的新问题，对重大问题作出决策；
（4）组织有关部门做好善后处理及事故统计报告工作。
（5）组织指挥全厂的应急救援工作；
4.2.1.2指挥部成员职责 

（1）总指挥：负责指挥、组织协调重大环保事故应急救援工作，对重大问题作出决策，下达救援抢险命令。
①组织制订突发环境事件应急预案；
②负责人员、资源配置、应急队伍的调动；
③确定现场指挥人员；
④协调事故现场有关工作；
⑤发布本预案的启动与终止；
⑥负责突发环境事件信息的上报工作；
⑦接受政府的指令和调动；
⑧组织应急预案的演练；
⑨负责保护事故现场及相关数据。
（2）副总指挥：组织指挥应急抢险工作的实施，指挥协调各抢险队的抢险工作，向上级有关部门报告抢险情况，组织搞好善后处理。
①判断是否可能或已经发生重特大生产安全事故，是否要求应急服务机构帮助；
②在确保安全的前提下，尝试对危险设施进行直接操作、控制；
③继续调查和评估事故的可能发展方向，以预测事故的发展过程；
④指导危险设施的全部或部分停止运行，并与现场管理人员和关键岗位的人员配合，指挥现场人员撤离；
⑤与消防人员、地方政府和政府安全监管人员保持密切联系；
⑥在危险源现场实施交通管制；
⑦对难以解决的紧急情况作出安排；
⑧在事故紧急状态结束之后，安排恢复受事故影响地区的正常秩序。
（3）现场处置组：由安环部部长孙盛涛任组长，成员由安全环保员、班组长、技术工人组成，负责排除险情，抢救受伤受困员工，保护周边环境；负责抢险抢修物资的储备及管理。协助总指挥完成对设备的处置、隔离、修复和抢险用物资的调用，及时关闭泄水系统，打开污水系统阀门，将污水引入应急缓冲池，防止事故扩大。执行应急指挥部下达抢修任务。
①发生事故后，厂值班室应立即通知有关部门和单位赶赴现场，按照总指挥下达的指令，做好厂内各部门及对外协调的工作。负责组织切断泄漏物料、平衡系统物料、安排紧急停车、泄漏物料回收等事宜。划定危险区和指挥区，控制车辆、人员的进入。
②具体制定并实施防止事故扩大的安全防范措施。


③迅速查明事故的性质、类别、影响范围等基本情况，制定救援方案，报指挥部审定后实施。
④负责事故现场人员疏散工作。
⑤承办指挥部负责人交办的其他工作。
⑥主要负责事故现场及抢险过程泄漏物料和消防废水的监测、堵截、中和、洗消等。
（4）通讯联络组：由财务部部长尹洁担任组长，负责紧急情况下，协助指挥部做好事故报警、情况通报及事故处置工作；应急状态下负责与周边单位联系，通知相关单位做好事故扩大后可能波及的应急处置工作，联系方式包括电话、短信通知、喇叭广播、派遣人员下达通知，做好周边群众的疏散、避险、撤离工作，距离较远的敏感目标可以通过报告镇政府后由镇政府通知组织疏散。
    （5）应急保障组：由供销部部长丁俊盈任组长，负责应急物资的日常维护、确保在第一时间供应充沛的应急物资。
①按规定保管好各种抢险、救援、救护物资及各种备用的消防、灭火器材、防毒器具。同时要登记建账，定期检查、核实，确保其使用性能。
②根据不同事故的需要，发放各类物资、器材。对临时供应不足的部分可请示总指挥向邻近单位借用。
③应急预案终止之后，及时收回各类抢险救援器具，清理、清点。对损失、损坏的部分要列出清单，打申请报告，补充添齐，妥善保管备用。 

(6）医疗救护组：由二车间主任翟洪兵任组长，组织相关人员和外部救援力量编成医疗救助小组。主要职责如下：
①负责事故现场的伤员转移、救助工作； 

②协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置； 

③发生重大污染事故时，组织厂区人员安全撤离现场； 

（7）警戒保卫组
由保卫科科长刘洪志任组长，组织相关人员和外部救援力量组成。主要负责警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作。

（8）应急监测组：由一车间主任孙兵和第三方环境监测机构负责对事故周围的环境进行取样监测分析，根据当前风向确定安全卫生防护距离，并将分析结果及时向指挥部报告，便于组织开展救援活动。
（9）应急专家组：对突发事件（事故）进行分析、研判，提出决策建议，并为灾情核查、损失评估、灾害调查评估提供技术支持。由公司技术专业负责人任组长，环保、安全、设备、化工等相关专业的专家组成应急专家组。专家组在公司应急指挥中心领导下开展应急工作，职责如下：1、指导环境应急预案的编制及修改完善；参与制定应急救援方案；
2、对环境污染事故的危害范围、发展趋势做出科学评估，预测事故发展趋势，及时提出事故应急处理对策，为应急领导组的决策和指挥提供科学依据；
3、参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的警报设立与解除等重大防护措施的决策提供技术依据。
（10）其他人员职责：服从安排积极参加事故救援；积极配合疏导、引导无关人员到安全区。 

应急组织机构内部通讯联络方式见下表：

表4.2‑1 应急组织机构内部通讯联络方式一览表

	序号
	机构名称
	姓名
	应急职务
	职务
	联系方式

	1
	应急指挥部
	王权
	总指挥
	总经理
	13869378077

	2
	
	崔广兴
	副总指挥
	副总经理
	13869339197

	3
	现场救援组
	孙盛涛
	组长
	安环部部长
	13589593846

	4
	
	王键
	组员
	维修车间主任
	13361582008

	5
	
	王涛
	组员
	电仪班班长
	13561658077

	6
	
	田明亮
	组员
	维修班班长
	13864383425

	7
	通讯联络组
	尹洁
	组长
	财务部部长
	13583397076

	8
	
	吴翠婷
	组员
	会计
	18678161756

	9
	应急保障组
	丁俊盈
	组长
	供销部部长
	13455322840

	10
	
	辛小芬
	组员
	保管员
	13287022370

	11
	医疗救援组
	翟洪兵
	组长
	二车间主任
	13864375482

	12
	
	于强
	组员
	二车间副主任
	13864383439

	13
	警戒保卫组
	刘洪志
	组长
	保卫科科长
	13906430572

	14
	
	曹玉春
	组员
	保卫
	13969334848

	15
	环境应急监测组
	孙兵
	组长
	一车间主任
	13589572429

	16
	
	单联亮
	组员
	一车间副主任
	13864327568

	17
	应急专家组
	夏冰
	组长
	专家库专家
	13853364707

	18
	
	24小时值班电话
	0533-7965179


4.3政府主导应急处置后指挥与协调
当本企业发生突发环境事件影响到厂区外，公司应对能力不足时，及时向齐鲁化学工业区管委会、临淄区人民政府、淄博市生态环境局临淄分局及外部有关单位求援。外部求援主要通过电话方式，联系电话详见“附表6 应急救援外部通讯联络方式一览表”。
当由政府或生态环境局等有关部门介入或主导公司突发环境事件的应急处置工作时，本站内部应急组织机构成员不变，职责由负责应急处置转变为服从指挥。企业内部由应急救援小组总指挥王权指挥协调应急小组成员及厂区员工配合相关部门参与处置工作。
5预防与预警机制
5.1环境风险源监控及风险防范措施

建立健全各种规章制度，落实环境风险责任；对风险源作为重点部位，由公司经理作为承包责任人进行管理。加强定期巡检并做好记录，每月对环境风险源进行一次全面检查，配备好相应的应急设施设备，并确保能够使用。在存储区、暂存库、车间等环境风险源设置监控报警装置。
1、监控措施：
（1）巡检：仓库、装卸区、生产装置、危废库等由车间主任、操作工每日巡检，发现异况及时上报并预警，详见巡检台账记录。

（2）仪器监控

仓库、装卸区、生产装置、危废库等均设置易燃、毒性气体监测报警装置，风险物质泄漏至临界浓度时自动报警。

2、日常防范措施：
加强对原料存储区、装置区、产品存储区、危废储存区的巡查、巡检，确保安全。远离火源且与氧化剂隔绝，放置留有一定的余地。现场内配有灭火器、消防栓，设有专人看管。
3、三级防控措施：
一级防护体系： 
（1）检修设备、管道时，必须同生产系统隔绝，切断物料来源和设备电源。 
（2）在工程建设中，对储存、输送、使用环节的设备，严把质量关，从源头采取措施减少危险物料泄漏事故发生的可能。 
（3）对仓库以及厂房设计避雷装置。 
（4）电工绝缘安全用具应有检测合格证，并在检测周期内，同时应进行外观检查复验。 
（5）为防止静电火花，所有设备、管道、机泵均接地。在人员入口处设有接地手柄。 
（6）为防止泄漏事故，生产车间地面需进行硬化及防渗处理。 
（7）输送管道应使用耐腐蚀管，管道连接采用法兰连接，其使用的垫片材质应与输送介质的性质相适应，不应使用易受到输送物溶解、腐蚀的材料。 
（8）对于危险物品存放的场所，应划出警示区域或设置防屏蔽措施，防止人员（特别是外来人员）受到伤害。
（9）生产装置的临时电缆、仪表线应加强管理，生产现场不应使用临时线，并结合检修对不符合要求的电缆、仪表线及时进行更新，电缆、仪表线等进行更新排布时，定期进行维护保养。 
（10）通风条件：厂房有自然通风设施及强制通风设施，保证规范要求的通风换气次数。
（11）生产区、仓库设置围堰，并对厂区地面进行重点防渗，围堰容积大于围堰内最大容器容积，并配备篷布、泡沫覆盖等应急措施，确保最大容器泄漏后不会溢出到围堰外。
二级防护体系：
（1）当装置围堰、仓储区围堤不能控制物料和消防废水时，抢险救援组协调组织污水处理单元操作工关闭雨排水系统的阀门和拦污坝上闸板，将事故污染水排入事故缓冲设施。
（2）公司设置总容积为1100m3事故水池（北厂现有300m3事故水池1座，南厂现有800m3事故水池1座），一级防控措施不能满足要求时，将物料及消防水等引入该事故水池储存。
三级防护体系：
三级防控即厂界防控，发生风险事故，污水不出厂界，对厂区污水及雨水总排口设置拦截阀等切断措施，防止事故情况下废水经雨水及污水管网进入地表水水体。同时，厂区围墙下端加固，形成厂界隔离水堤，在厂区门口应备有沙袋，一旦发生重大泄漏事故，用沙袋封堵厂区大门和雨水排放口，以阻隔厂内污水或其他液体排出厂区。
表5.1‑1现有工程风险防范措施一览表
	项目
	环境风险防范措施

	大气环境风险
防范措施
	定期检查除尘设施检查，并及时排除事故，尽可能降低对大气环境的影响。

	水环境风险
防范措施
	1、防渗措施：厂区内一般区域采用水泥硬化地面，危废间、污水收集池、危化品仓库、事故池等污染区采取重点防渗。
2、建立了三级风险防控体系：危险化学品仓库设置围堰，醋酸、磷酸吨桶均置于防渗漏托盘上，确保泄漏后化学品不溢出到围堰外；建设事故水导排系统及事故水池，并做了防渗处理；在厂区雨水及污水总排口设置截止阀。

	危险物料泄漏、火灾事故防范
	1、危险化学品仓库设置围堰；

2、危化品仓库周边设置消防栓。

	环境应急救援
	制定突发环境事件应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处置措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，定期组织培训、演练。


5.2预警及措施

5.2.1预警信息发布程序
该项目发生突发环境事件后，根据事件级别采取相应预警信息发布措施，预警信息的发布程序为：
车间级事件：发现人、周围人员、岗位主管
公司级事件：发现人、周围人员、车间主管、应急领导小组
社会级事件: 发现人、周围人员、车间主管、应急领导小组、周边保护目标、环保主管部门、当地政府

发生突发环境事件后，根据事件级别通讯联络组组长尹洁立即通过电话、广播、通信网络或专职信息员发布预警，告知周围人员、车间主管、应急领导小组、周边保护目标、友邻单位、环保主管部门、当地政府。
5.2.2预警发布方式
公司应急指挥组总指挥立即上报市生态环境局、应急管理局、公安局等相关主管部门，并通知周边居民，通过以下方式、方法，发布或获取预警信息：
（1）通过新闻媒体公开发布的预警；
（2）网络发布预警；
（3）文件形式发布预警（包括张贴通知、散发布告）；
（4）广播发布预警；
（5）公司现有的通讯资源发布预警（电话、手机、装置现场喊话呼叫系统）；
（6）警报发布预警（声光信号）；
（7）车间立即上报的预警信息（口头形式）；
（8）周边地区群众向公司告知的预警信息。
5.2.3预警级别

①预警级别的划分
按照突发环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为三级，预警级别由低到高，并依次用蓝色、黄色、橙色表示。根据事态的发展和应急处置效果，预警级别可以升级、降级或解除。
三级预警：车间级预警，是指各车间预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向本车间主任汇报，根据事故情况、事态发展，现场管理人员和车间负责人负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。车间负责人应立即将事故情况上报应急指挥部。 

二级预警：公司级预警,企业应急指挥部接到事故报警以后，或者是重大风险源的应急信号以后，由应急指挥部来判断警情，确定是否发布公司预警，最后由应急总指挥确定发布事故预警信息。
一级预警：社会级预警,当本企业应急救援力量不足，以及险情又进一步扩大的危险时，企业应急指挥部向当地有关部门发出预警信息。
表5.2.3‑1 预警、响应、指挥机构、预案对应表

	序号
	预警分级
	响应分级 
	指挥机构分级
	预案体系分级

	 1
	三级预警 
	三级响应
	 现场应急小组
	现场处置方案

	 2
	二级预警
	二级响应
	 应急指挥部 
	综合、专项应急预案

	 3
	一级预警
	一级响应
	上级部门应急办公室
	 上级部门应急预案


5.2.4预警措施
5.2.4.1预警启动条件及预警发布
1、预警因素及发现措施
企业常见的预警因素又可分为内部管控和外部通知两大类。
内部管控：
①日常巡检发现可能引起突发环境事件的不利因素，例如包装容器、储罐、输送管道破损、火灾安全隐患；
②报警器报警；
外部通知：
①重要节假日、重大活动，政府部门提示加强防范保障；
②有关部门发布区域性、突发性、灾害性天气或其他自然灾害等极端自然现 象预测、预报、预警等信息；
③周边企业发生事故，并可能影响到本公司。
2、预警发布
预警发布总体原则
根据事件发生车间传达上来的预警条件信息，判断事故可能危害程度、紧急程度和发展势态，及时向应急领导小组提出预警建议，经批准后立即发布预警信息，通知相关职能部门和车间进入预警状态，准备应急物资，应急救援小组待命。
预警信息的内容包括：预警信息的类别、预警级别、响应级别、起始时间、可能影响的区域或范围、应重点关注的事项和建议采取的措施等内容。
预警信息发布方式：公司内预警可通过公司内部联络电话、对讲机、短信或文件等形式。
根据事件发生车间传达上来的预警条件信息，判断事故可能危害程度、紧急程度和发展势态，及时向应急领导小组提出预警建议，经批准后立即发布预警信息，通知相关职能部门和车间进入预警状态，准备应急物资，应急救援小组待命。
预警信息的内容包括：预警信息的类别、预警级别、响应级别、起始时间、可能影响的区域或范围、应重点关注的事项和建议采取的措施等内容。
预警信息发布方式：公司内预警可通过公司内部联络电话、对讲机、短信或文件等形式。
本企业预警发布具体程序
针对不同因素的预警发布、解除和终止程序见下表5.2.4‑1。
表5.2.4-1 企业预警机制一览表
	序号
	预警因素
	预警发布
	预警级别
	预警解除和终止

	
	内部
管控
	日常巡检发现可 能引起环境事件 的不利因素
	巡检人员立即告知现场操作人员，并通知当班值班长，并对事件进行记录；由值班长上报指挥部，由指挥部发布预警
	蓝/黄
	破损容器的内容物转移，消除火灾隐患，现场检查安全隐患已解决后由指挥部发布解除命令

	
	
	报警装置报警
	接到报警后，指挥部立即通知相应现场操作人员，确认是否存在泄漏或火灾情况，存在则由指挥部立即发布预警，启动相应应急程序
	蓝/黄/橙
	报警后现场核实不存在泄漏等事件情况，即可由指挥部发布解除命令；存在泄漏或小火灾则事件应急处置完成后由指挥部解除命令；事件影响范围超出企业范围，需要外部救援，事件应急处置结束后由临淄区应急指挥中心发布解除命令

	
	外部
通知
	重要节假日、重大活动，政府部门提示加强防范保障
	由政府管理部门发布通知到本公司，公司应急指挥部发布预警并通知各部门；通知内容包括时间、需注意事项
	蓝
	节假日、重大活动结续
束后，由公司应急指挥部发布预警解除

	
	
	有关部门发布区域性、突发性、灾 害性天气或其他 自然灾害等极端自然现象预测、预报、预警等信息
	由相关部门发布通知到本公司，公司应急指挥部发布预警并通知到各部门；通知内容包括时间和启动相关应急预 案的准备工作
	橙
	极端气象条件消失后，由公司应急指挥部宣布预警解除

	
	
	周边企业发生事故，并可能影响到本公司
	周边企业发生事故，由事故企业或园区管理部门发布预警通知到本公司，公司应急指挥部发布预警，各部门根据指挥部指挥进行应急响应
	橙
	指挥部解除预警


(1)最早发现事故者应立即逐级报告，并采取相应措施控制生产事故的进一步发展。如属公司二级以上事故（含二级）应立即上报市生态环境局、应急管理局、公安局等相关主管部门，并通知周边居民。 
(2)当班负责人在接到事故报告后，应在第一时间内根据事故性质及排污情况，安排做好污染物监测和应急处理工作，启用事故应急池和备用处理设施。 
(3)事故发生后，事故发生部门应立即调查事故发生原因，查明能否控制局面，若不能自行控制，则应迅速逐级向上级报告。生产部会同事故发生部门及相关部门，视情况变化做出局部停产或全部停产的决定。 
(4)当事故得到控制后，应立即研究制定防范措施，成立抢修小组，制定抢修方案，尽快恢复生产。 
(5)事故发生部门如能自行解决发生的事故，则以自救为主，并研究、制定相应措施，组成抢修小组，制定抢修方案，尽快恢复生产。
5.2.4.2预警发布后采取的措施
进入预警状态后，应当采取的措施：

1、立即启动相应的突发环境事件应急预案。

2、发布预警公告。车间级预警、公司级预警均上报应急指挥中心决定发布。

3、转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

4、指令各环境应急救援队伍进入应急状态，上报环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

5、针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

6、调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

5.2.4.3预警调整与解除
根据可能发生的突发环境事件的控制程度和发展态势，当危害程度超出已发布预警范围时，则应提高预警级别；当事件得到有效处置，危害程度明显小于已发布预警范围时，则应降低预警级别；当事件得到控制或隐患已消除，应急指挥中心可宣布预警结束。

5.3信息上报
预警信息发布后，由应急指挥部将预警信息上报齐鲁化学工业区管委会、淄博市生态环境局临淄分局、临淄区人民政府。随时报告事故应急救援进展情况。

5.3.1信息报告与处置 
(1)公司发生突发环境事件后，突发事件应急总指挥立即向区人民政府报告，同时向上级主管部门报告，并立即组织进行现场调查。
(2)突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报是从发现事件起立即上报；续报是在查清基本情况后随时上报；处理结果是指报告在事件处理完毕后立即上报。
a) 初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、已经造成或可能造成的人员伤亡情况及初步估计的直接经济损失、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况，事故发生单位名称、联系人、联系电话等。 
b) 续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。续报根据应急处理工作进展情况每天上报，当情况发生特殊变化或有重要信息时应随时上报；结果报告在事件处理完毕后立即上报。 
c) 处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。 
(3)信息发布原则：应急处置工作的所有信息、处置情况均需及时报送应急指挥中心（生产调度室），由应急指挥中心请示应急指挥中心主任批准后，对外统一发布突发环境事件信息。

5.3.2信息报告程序
(1)发生重大火灾、重大化学品泄漏、爆炸、重大中毒窒息事故造成重大环境污染事件。事发岗位人员应立即电话汇报值班班长或值班领导，值班班长或值班领导收到事故信息后立即向应急救援指挥部汇报。总经理于事发后立即向区政府及生态环境局等相关部门和上一级专业主管部门报告事故情况。 
(2)若发生一般性化学品泄漏造成环境事故，由岗位人员报告厂相关领导，再由厂长向相关公司领导报告。 
(3)公司应应急救援指挥部负责了解事态发展。总经理根据事故的情况决定应急响应规模和级别。若发生重大环境事故，总经理（指挥长）宣布启动应急预案，由应急指挥中心（生产调度室）负责通知指挥部成员，及时做好应急准备。 

    报告内容：报告部门、报告时间、可能发生的突发环境事件的类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、事态发展、相关措施、咨询电话等。
调整与解除：确定事件级别，实时掌控事态发展，及时调整预警级别，事件危机解除后30分钟内发布解除预警信息。
5.3.3信息上报 
发生环境污染与破坏事故后，公司必须立即向临淄区人民政府、淄博市生态环境局临淄分局、齐鲁化学工业区管委会报告，如果事件污染程度较大、等级较高，必须立即向上级相关部门报告。联系方式见附件通讯方式。
应急救援领导小组成员在事故发生后立即拨打环保应急电话12369，并向地方人民政府报告事故信息，随时报告事故应急救援进展情况。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。
续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。
处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。
5.3.4信息通报 
若事故严重，需要公司外附近人员、车辆疏散时，应通知齐鲁化学工业区管委会、淄博市生态环境局临淄分局、临淄区人民政府、周边友邻单位等有关部门执行疏散计划，应急总指挥对外发布事故情况公告。
6应急处置

6.1分级响应机制

6.1.1响应等级划分

按照环境事件的级别、危害的程度、事故现场的位置及事故现场情况分析结果，人员伤亡及环境破坏严重程度，本单位应急响应根据事件级别分为一级响应、二级响应、三级响应。
（1）三级响应
出现事件分级中车间级事件，如包装容器、管线阀门破损导致风险物质少量泄漏、大气污染防治设施运行不正常等情况。利用车间在岗人员或厂内应急力量能够及时处理、解决的事故，启动三级响应，运行现场处置方案，本车间职工参与。由厂内现场处置组实施抢救工作。
当发现可能发生严重环境事件时，应进入应急准备状态，并将情况报告公司领导，做好准备；当发生初起火灾或化学物质少量泄漏，不会产生重大环境污染事件时，应进入小型应急状态，迅速利用现有的消防、气防器材进行灭火，将泄漏污染物收集入事故水池，争取把事故控制在初期阶段。

（2）二级响应 

出现事件分级中公司级事件，如存储区或装置区发生泄漏，污染物能够被拦截在厂区内，不进入外环境，大气污染物在大气环境防护距离临界点达标排放。为此需启动二级响应，拨打0533-7181096、110、120急救电话，并迅速通知周边友邻单位及应急指挥部，在启动此预案的同时启动相应的专项预案，不失时机地对项目周边居住区居民、厂区人员等进行应急疏散、救援，特别是下风向范围内人员。周边居民的疏散工作由厂内警戒小组成员配合公安、政府等部门组织，周围企业人员疏散、救援由厂内警戒小组成员配合各企业应急队伍组织。友邻单位、社会援助队伍进入厂区时，领导小组应责成专人联络，引导并告知安全、环保注意事项。本厂的救援专业队，也是外单位事故的救援队和社会救援力量的组成部分，一旦接到救援任务，要立即组织人员，及时赶赴事故现场当发生较大火灾、爆炸而引起化学泄漏事故，引起较大环境污染事件时，已不能用初起事故扑救设施实施救援，威胁到地表、周围环境时，应进入中等应急救援状态。此时，应迅速报告区环保、消防等相关单位请求救援。

（3）一级响应
出现事件分级中社会级事件，所发生的事故为储罐破损导致风险物质大量泄漏或遇明火发生火灾，可能迅速波及周围区域时需立即启动此预案，立即发布社会级预警，拨打环境应急电话0533-7181096、110、120、金山镇峰山社区居委会0533-7548275，并立即通知应急指挥部、周边单位、环保部门及地方政府，联动政府请求立即派外部支援力量，同时出动消防车沿周边喊话，大范围疏散影响范围内居民，特别是下风向的居民。

当本企业发生突发环境事件影响到厂区外，公司应对能力不足时，及时向齐鲁化学工业区管委会、临淄区人民政府、淄博市生态环境局临淄分局、周边友邻单位求援。当由政府有关部门介入或主导公司突发环境事件的应急处置工作时，本厂内部应急组织机构成员不变，职责由负责应急处置转变为服从指挥，配合相关部门参与处置工作。
预案突发事故响应分级及内容见下表。
表6.1‑1 突发环境事件应急响应机制一览表
	分级类别
	响应级别
	分级条件
	响应内容

	车间级事故
	三级预案响应
	此类事故可由本车间技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故直接上报应急指挥部的同时，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则请求指挥部提升事故响应级别

	公司级事故
	二级预案响应
	此类事故可以由公司技术人员控制，将危险物质控制与分厂范围内，并能够将事故影响控制在厂区、公司范围内，能够尽快恢复或在停产的情况下控制事故影响，阻止危险物质进入外环境。
	此类事故由当班技术人员向岗位负责人汇报，并及时转报应急指挥部，应急指挥部组织公司技术人员汇总并对事故进行综合控制，将事故影响控制于公司范围内。若事故未能及时控制则提升事故响应级别

	社会级事故
	一级预案响应
	由项目事故引发的外环境污染事故
	公司预案执行未能及时控制事故影响，并对外环境产生影响，由公司指挥中心向区域救援中心汇报，区域救援中心负责人上升为事故第一响应人


6.1.2应急响应条件

应急响应条件是指小型应急到大型应急的过程中实行的分级响应机制，扩大和提高应急级别是指根据环境事件的危害程度、影响范围和控制事态的能力，提高应急级别，扩大应急范围等。可分为：
（1）三级紧急情况
主要指小型应急，事故不必动用企业全部救援力量，由企业车间职工及现场处置组就可以控制处理。
（2）二级紧急情况
主要指中等应急，单靠车间及现场处置组力量难以阻止事件发展，需要动用企业全部救援力量控制处理，但要报告上级应急救援部门随时做好增援准备。
（3）一级应急情况
主要指大型应急，公司内应急力量无法控制事态发展，需要当地政府应急救援力量的参与。
6.1.3响应程序

(1) 最早发现者应立即向公司控制室、车间主任报警，并尽量采取措施切断事故源。要求提供准确、简明的事故现场信息，并提供报警人的联系方式。控制室24小时应急电话：0533- 7965179。

(2) 控制室在接到警报后，当班班长应迅速组织人员进行确认事故查明事故原因，并上报通知车间主任，同时发出警报。车间主任应提出临时应对策略后，立即向应急总指挥及副总指挥汇报，确定是否需要疏散，是否需要人员进入临时避难所。
(3) 指挥部成员及专业救援队迅速赶往事故现场，做出周边区域是否停产及人员撤离的判断，并组织实施。如需要疏散至公司外，则通知人力资源部（疏散组）疏散集中点。人力资源部（疏散组）应对集合地点人员进行清点并根据总指挥的要求组织大家撤离至公司外疏散集中点，在公司外疏散集中点清点人数.如与应到人数不符，则与现场控制室取得联系查找相关人员，并报应急总指挥疏散情况。与应急处理和疏散管理有关人员应在控制室集中, 根据应急救援指挥部的要求采取进一步措施控制灾情或依指令撤离。
(4) 指挥部成员通知自己所在处室按专业对口后，立即向主管部门和公安机关、应急管理局、生态环境局、人社局、卫生健康局等上级领导机关报告事故情况，情况紧急可以随时上报。
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图 7.1‑1 突发环境事件应急响应程序流程图
6.1.4应急处置程序
（1）当班操作工发现报警仪报警、生产设施液位、流量等异常、生产设施出现冒烟、着火点等异常现象，立即向生产车间主任报告，生产车间主任立即安排不少于2名的员工佩戴空气呼吸器并穿好防护服到现场对异常现象进行确认。

（2）维修工检查机泵密封、管线阀门、连接法兰、管线焊缝等部位，确认物料泄漏或着火点立即用对讲机向班组长报告，班组长立即向车间主任报告，同时，按照职责采取关闭阀门、切换机泵等应急措施；若有人员受到伤害首先将受害人抬出现场放置到空气较流通的地方进行紧急施救。

（3）生产调度接报后立即向公司总指挥报告，总指挥确定污染事件为公司级事故后，立即下达启动本应急预案的指令，公司应急救援指挥部所有成员和本预案的应急小组成员迅速达到指定位置并开始履行各自的应急救援职责。

（4）由公司应急救援指挥部总指挥决定，现场指挥向淄博市环境保护局临淄分局、应急管理局、公安局、镇政府等部门报告，报告内容为单位名称、事件发生的时间、地点和部位，污染物介质、数量及污染情况，有无人员中毒、受伤，目前已经采取的紧急措施和可能对环境造成的后果等。

6.1.5应急结束
当遇险人员全部得救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，现场指挥部确认事故现场对相关人员和周边环境不会造成危害，经应急救援领导小组确认和批准，确定应急救援工作结束，现场应急救援队伍撤离现场，并通知本公司相关部门、周边社区及人员，事故危险已解除，现场应急处置工作结束。抢救人员应负责向指挥部报告人员伤病情况。需送医院救治的病人，指挥部将立即联系并安排车辆。
事故发生后，按照物质性质分别对毒害气体、易燃易爆危险品采取不同的控制措施。

6.2应急措施

6.2.1突发环境事件污染源控制原则

（1）先控制，后消灭。针对火灾发展蔓延快的特点，积极采取统一指挥、以快制快；防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围，速战速决的灭火战术。迅速组织查明有害液体流失的部位和原因，由车间主任负责指挥切断泄漏源，避免污染扩大。如存储设备等储罐出现局部泄漏立即采取倒料措施，尽量最大可能减少流失。由环保管理员负责指挥员工检查通向外环境的雨排阀门是否保持关闭；若未关闭，应立即关闭阀门并检查物料和消防水等是否溢流到厂外，如果排放到外环境，环保管理人员应立即用沙袋在排洪沟内进行堵截回收，避免物料和污水污染附近农田和地表水。对于易燃易爆气体、有毒气体以及易挥发的液体泄漏，应迅速查明泄漏位置，车间主任负责指挥员工做好防护措施，戴好空气呼吸器，对泄漏部位进行封堵。并对污染物喷淋雾状水，加速污染物的高空扩散。
（2）在事故现场检测完毕确保无燃烧或爆炸事故危害的前提下，抢险人员必须穿戴颜色鲜艳易于辨认的醒目衣物进入现场；救援人员以三人为一组，相互配合监护、备齐通讯工具和救护装备进入现场；救援人员抢救完毕撤离时按既定撤离路线转移，一直到安全地带。

（3）按照任务分工做好物资器材准备，如：必要的指挥通讯、应急器材、灭火器抢修等器材，上述各种器材应指定专人保管，并定期检查、保养，使其处于良好状态。

（4）应选择合适的灭火剂和灭火方法，如沙土覆盖和干粉灭火器等。
6.2.2突发环境事件事故污水三级防控体系

针对企业污染物来源特点，建立从污染源头、过程处理和最终排放的三级防控体系。
第一级防控措施：危化品仓库设10cm高的围堰，危化品入口围堰为梯形缓坡，便于车辆的通行；从而构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，将泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。

第二级防控措施：北厂现有300m3事故水池1座，南厂现有800m3事故水池1座，2座事故水池通过管线相连，总有效容积1100m3，并设有事故废水导排系统，从而切断污染物与外部的通道，将污染控制在厂内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

第三级防控措施：事故状态下切断厂区污水出水口，雨水总排口，防止事故状态下污水经污水管网进入地表水水体，事故结束后，将事故水池收集的事故废水分批次排入中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司供排水厂炼油净化一车间进行集中处理。
6.2.3风险物质泄漏应急处置措施

处理泄漏注意事项
进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：进入现场人员必须配备必要的个人防护器具；如果泄漏物是易燃易爆的，应严禁火种；应急处理时严禁单独行动， 要有监护人，必要时用水枪掩护。
断源截流
小量泄漏时，现场人员应立即采取有效措施消除泄漏源，同时报告事故应急指挥部。当大量泄漏并难以控制现场人员应立即报告事故应急指挥部。应急救援指挥部接到应急救援报告后，应当立即赶赴事故现场，统筹安排应急救援行动，防止事故蔓延、扩大，减少事故损失。泄漏物料是有毒的，应使用专用防护服装、空气呼吸器。根据有毒物监测情况，设定隔离区，封闭事故现场。大量泄漏，人员应紧急疏散，根据风向，撤离至指定的安全地点后清点人数。 
当物料泄漏时，如不能及时收集至事故应急池，为降低有毒物料向大气的蒸发速度，可用沙子覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。对于大量泄漏，事故应急池不能容纳时可选择隔膜泵将泄漏物抽入容器或槽车；当泄漏量小时，可用沙子等吸附材料吸收。  
控制泄漏源，防止次生灾害发生。关闭阀门、停止作业或改变工艺流程等，实时监测空气中有毒物质的浓度，及时调整隔离区的范围，用砂土或其他不燃性吸附剂混合吸收，然后吸收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水清洗，经稀释的洗水放入废水系统。
对于有火灾爆炸危险的化学品进行有效防护或转移到安全处。
对于有火灾爆炸危险的有毒物质的泄漏，在处理时要采用不产生火花的工具和穿防静电工作服，并准备好足够的消防器材。
现场密切监测泄漏物、泄漏点状况，当泄漏无法控制时，人员在切断泄漏点与生产系统等的连接后，根据风向标的指示，根据紧急撤离、疏散路线自上风向撤离至安全区域。
线型管线等处出现泄漏，内用棉纱、胶垫等做衬垫，然后用管箍、管卡等进行紧急堵漏处理。
阀门、法兰等设备垫片损坏、腐蚀泄漏等，关闭泄漏点上下游相关阀门，切断泄漏点与系统的连接，排空物料，然后更换垫片或阀门、法兰。
严防水体污染，小量泄漏:采用吸油棉等材料进行吸收。大量泄漏:立即用消防泡沫液覆盖，必要时启动环境污染应急预案，构筑围墙，封堵清净下水井，严控污染进一步扩大。
6.2.3.1仓库泄漏事故应急措施
1、发现泄漏人员均可根据泄漏情况迅速启动报警系统。

2、盘面及现场操作人员应设法将发生泄漏的桶体内的物料倒入备用桶，控制化学品的溢出或泄漏。

3、调度员应迅速用无线广播报警系统准确通知有关岗位及下风向所有人员。通报内容有:发生事故的时间、地点、风向、泄漏物名称、泄漏程度。

4、如果泄漏物已流出仓库区，则应采用消防砂进行围堵，并使用回收工具进行收集，地面用清水冲洗，冲洗废水导流到事故水池。
5、现场密切监测泄漏物、泄漏点状况，当泄漏无法控制时，人员在切断泄漏点与生产系统等的连接后，根据风向标的指示，根据紧急撤离、疏散路线自上风向撤离至安全区域。
6.2.3.2生产车间发生物料泄漏应急措施
1、发现泄漏人员均可根据泄漏情况迅速启动报警系统。

2、盘面及现场操作人员应设法将泄漏物料倒入备用安全槽，控制化学品的溢出或泄漏。

3、调度员应迅速用无线广播报警系统准确通知有关岗位及下风向所有人员。通报内容有:发生事故的时间、地点、风向、泄漏物名称、泄漏程度。

4、线型管线等处出现泄漏，内用棉纱、胶垫等做衬垫，然后用管箱、管卡等进行紧急堵漏处理。
5、阀门、法兰等设备垫片损坏、腐蚀泄漏等，关闭泄漏点上下游相关阀门，切断泄漏点与系统的连接，排空物料，然后更换垫片或阀门、法兰。
6、泄漏点上游无阀门的:小量泄漏采用相纱、胶垫、管箍等进行堵漏;大量泄漏，关闭泄漏点下游阀门，防止物料倒流，切断与泄露点相连的上游设备的物料来源，对泄漏设备进行降温、降压、清洗、吹扫处理后，由设备部门进行维修操作。
7、现场密切监测泄漏物、泄漏点状况，当泄漏无法控制时，人员在切断泄漏点与生产系统等的连接后，根据风向标的指示，根据紧急撤离、疏散路线自上风向撤离至安全区域。
6.2.4风险物质泄漏次生冲洗废水或火灾次生消防废水应急处置措施

（1）首先采取围堰堵截的方式，使废水不外流，控制污染物扩散，确保总排口阀门处于关闭状态，如果发生大型泄漏或火灾事故，启用事故应急池导流设施将物料或消防水引致应急池；

（2）事件发生后，应急监测小组对厂区、周围区域水体环境、土壤环境污染物浓度进行检测，及时、准确地确定超标的项目及超标量，立即向应急指挥部汇报检测结果；

（3）应急监测组对各应急监测点的污染物情况进行监测，确认各类污染物符合要求。应急救援组根据应急监测组的检测结果，向未达标的水中，投加相应的水处理剂，通过化学处理后，使其达标排放；或将未达标的水排入事故应急池暂存。

6.2.5风险物质泄漏挥发或火灾次生CO等废气应急处置措施

（1）对废气污染物进行喷淋、洗消，防止高浓度废气无组织排放。

（2）应急监测组对各应急监测点的污染物情况进行监测，确认各类污染物符合要求。应急救援组根据应急监测组的检测结果，对超标排放的废气污染物再次进行喷淋、洗消，防止高浓度废气无组织排放。
6.2.6火灾、爆炸事故应急措施
如泄漏的过程中伴随火灾，应根据紧急事件汇报链进行汇报。由总指挥、副指挥等应急救援人员汇合商量堵漏灭火方案以及根据火灾爆炸的程度决定是否通知外援和向上级报告。
（1）火灾现场人员首先应切断火势蔓延的途径，冷却和转移受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围。
（2）应急小组其他部门在做好本部门职责并留有负责人的前提下，组织本部门其他人员参与积极抢救受伤和被困人员。
（3）如火灾与爆炸一起伴随而来，一般难以通过人员操作来控制或切断事故源。生产车间、库房等基建设施均采用钢筋混凝土、砖墙结构，可阻止火势的蔓延以及减缓爆炸冲击波的影响。一旦现场指挥发现危险火势更大或有爆炸征兆时应急指挥组应迅即作出准确判断，及时下达撤退命令，避免造成人员伤亡和装备损失。扑救人员看到或听到统一撤退信号后，应立即撤至安全地带。撤退信号一般由特殊灯光指标或高音喇叭呼喊，撤退一般为
（4）一旦发生火灾爆炸，厂区外通阀门一定要关闭，杜绝消防废水或泄漏废液流入厂外管道。
（5）消防废水通过车间、仓库等内设的下水管道排入应急事故池。
发生火灾事故后，值班人员应迅速上报应急指挥部，总指挥组织应急救援人员赶赴现场，到现场后应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径、燃烧产物是否有毒。正确选择最适合的灭火剂和灭火方法，火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法，按规定路线通道及时撤退。撤退信号应格外醒目，能使现场所有人都能看到听到。
发现火势中有压力容器或有受到火焰辐射威胁的压力容器时，在水枪的掩护下将能移动的容器尽快疏散到安全地带，不能疏散的应部署足够的水枪进行冷却保护。为防止容器爆炸伤人，进行冷却时，现场救援人员应采用低姿射水或利用现场坚实的掩蔽体防护。
火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。起火单位应当保护现场，接受事故调查，核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安监督部门和上级安全监督管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。
另外，火灾事故造成消防水在厂区溢流，由于产生量不能确定，因此在发生火灾事故消防的同时应预先围堵可能外流的消防水，并用污水车转移至应急事故池中，防止消防水在厂区漫流对厂区地表环境造成影响。对不能收集的消防水采用砂土等中性材料吸附。
6.2.7雨季、汛期水体环境污染事件应急措施
建设项目所处地区雨水集中在夏季，若发生降水较为集中的洪汛，厂区内雨水聚集。若此时厂区沟渠内聚集有物料、油料等，如果阀门切换不及时或损坏，雨水就有可能携带物料随雨水系统流出厂外，对水体环境造成污染。
落实三级防护体系建设。总排口安装关闭装置，正常处于关闭状态，建设的总容积1100立方米的事故应急池作为收集设施。事故状态下按以下步骤进行：平时将反应装置区和存储区通往事故缓冲池的阀门打开，将泄水系统阀门关闭，直接排放到事故应急池中；遇到需要冲洗设备或雨天等，将通往事故缓冲池的阀门关闭，雨水和冲洗水被限制在围堰内，经检测人员分析后，若未被污染，打开泄水系统阀门，将场内积水排到雨水系统，若被污染，启动污水池内污水泵，将污水送至污水处理厂处理。发生大量泄漏和大型火灾，应急池不足以容纳产生的泄漏物料和消防水时，应迅速启动污水管网将污水排入污水池，初步处理后送齐鲁石化供排水厂处理。
6.2.8突发环境事件紧急撤离、疏散措施

（1）警戒疏散

当发生火灾、泄漏等事故时，警戒组应立即警戒事故现场，并打开最近通道，当消防车辆到达后，引导消防车辆进入事故现场，同时，禁止无关人员进入事故现场，组织与施救无关人员到安全地带。
（2）人员急救措施

当发生人员受伤时，现场受伤人员应迅速转移到安全区域，由医护人员实施救护，严重者送到医院抢救。如发生事故时，有员工受伤，首先拨打电话120请求救援，如120急救车不能及时赶到，应由公司指派车辆（人员）护送伤员到医院进行救治。

（3）逃生路线

一旦发生对人危害性较大的重特大事故时，及时逃生将是降低事故损失非常关键的步骤，在应急救援领导小组组长下达撤离事故现场的命令后，撤离人员，应迅速从各岗位向规定区域进行逃生，逃生过程中必须沿消防路逃生，以便在发生意外时，可以进行及时有效的救治，缩短抢救人员的救援时间。

6.3抢险、救援及控制措施

6.3.1安全防护

（1）应急人员的安全防护

现场处置人员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。
a)设定初始隔离区，封闭事故现场，避免无关人员进入事件发生区域；

b) 应急人员应佩戴个人防护用品，如重型防化服、防火服等进入事件现场，实时监测空气中有毒物质的浓度；

c) 执行医疗救护的应急救援人员佩戴好个人防护用品，迅速将患者转移至上风口;等待医疗救护。

d)严禁无安全防护进入事故现场。

e）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。

f）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。

g）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援办公室报告人员清点情况。

（2）监护措施

参加救护、救援人员以互相监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护处理。
（3）受灾群众的安全防护

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：
a)迅速按照突发环境事故应急预案规定的程序下达启动预案指令，进行应急处置工作。
b)迅速指派应急救援有关人员到达事故现场，组成现场应急指挥部，指挥事故现场的抢险救灾工作；
c)迅速隔离事故现场，抢救伤亡人员，撤离无关人员及群众；
d) 根据现场情况，组织调动、协调各方面应急救援力量到达现场；
e) 根据现场方案需要，请求地方政府和公司应急指挥部协调组织其他应急资源。
f) 根据突发性环境污染事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；
g) 根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；
h) 在事发地安全边界以外，将距离事故地点较近的刘地村作为紧急避难场所；
i) 事故状态下各单位、部门逃生人员根据引导人员的指引下沿上风向分片、分区沿着主干道进行逃生，逃生人员应互相照应，特别注意保护老、弱、病、残、孕等人员的疏散。逃生过程中要注意风向的变化。
j) 及时将受伤群众转至就近医院救治；
6.3.2事故救援人员要求

（1）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。

（2）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。

（3）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援办公室报告人员清点情况。

6.3.3应急撤离步骤和指导思想

公司环境风险敏感的重点关注区域包括：蜂山生活区、南仇北社区、南仇南社区、胜利生活区、南仇镇北村、石槐生活区、虎山社区、王朱村、南杨村、陈黍村、十建社区、象山生活区、南仇北居生活区、南仇东居生活区、象山东生活区、金山中学、福山小学、建南生活区、福山生活区、安里村、渠村、仉行村、黄鹿村、北文登村、中文登村、南文登村、东张村、左庄村、冯马新村。距离敏感目标5公里内地表河流为淄河，水体敏感目标为项目周边的未硬化路面和农田。
根据环境风险预测结果，当发生有毒有害气体泄漏事故时，应对重点关注区制定详细的应急响应预案及应急撤离、疏散计划，具体如下：
坚决贯彻“信息畅通、反应快捷、指挥有力、责任明确”的应急原则分别制定各关注区的“公共安全应急预案”。

重点关注区常设专项机构、专人与公司调度室保持联系，无事故状态下进行定期信息互换和监督管理，事故状态下则进行事故报警、应急措施指导、通报以及处理结果反馈等紧急信息联络。
在发生特别重大有毒有害物质泄漏、火灾、爆炸事故情况下，调度室应立即通知受影响敏感区公共安全应急预案小组，预案指导小组应根据事故通报信息及时通过高音广播或专职信息员向受灾居民报警，杜绝明火，主要路口组织人员发放安全防范用具（防毒面具、口罩等），并按照风向、风速指示器及撤离应急计划安排敏感区内居民有序、快速撤离到远离事故地点的空旷地带，附近地区消防、公安武警、医疗机构及时抽调相关人员，确保撤离路线安全、通畅、组织有序、救护及时。对于老弱病残人员，应组织专业人员或车辆进行特殊保护、撤离。并要求启动人员安置及物资供应紧急方案，同时向相关地方部门和国家有关部门及时通报应急处理情况。
突发事故结束后，根据敏感点的实际情况，结合环境监测部门的监测结果，由受害区应急预案小组协同地方政府、公司等相关部门，通知、组织安排撤离人员有序返回，必要时应提供相关帮助和支持，做好人员返回后的善后、赔偿、教育工作，并适时宣布关闭事故应急程序。
结合本公司事故应急预案，定期组织敏感点内常住居民健康、进行安全教育和应急预案演习，提高自我防范意识和自救能力，安排能力较强的居民作为安全协防人员，协调敏感区应急指导小组与居民群众的紧急事故处理关系。
6.3.4应急撤离方案
通过最大可信事故的预测，最大应急撤离半径1500m范围，制定以下撤离方案。

①整个过程由本单位和周边相关企业负责领导联合指挥、协调；通过管委会、街道、村以及建设单位各级联动。
②每个村庄设立应急指挥小组，组长为村长，副组长为村书记，成员主要为村干部，主要职责是接到通知后，迅速广播通知村民，组织村民集合进行撤离，将村庄分片，每个干部负责一个片区，确保迅速安全集合和撤离群众。同时还可在各村设置村级协管员负责紧急疏散通知。
发生严重危险化学品事故时，由总指挥决定报告当地公安部门。待公安部门负责人到达并与应急救援指挥部取得联系，了解情况后，由公安部门负责周边单位人员撤离和疏散。
凡发生火灾爆炸及泄漏污染事故的现场均被设定为危险区。
根据危险化学品伤害半径，事故发生点100米的范围内均划为隔离区。

事故现场用隔离带隔离，并派专人看管。
6.3.5紧急安全疏散
发生有毒物质泄漏需要紧急疏散撤离职工时，保卫部、生产部、化验室负责人要组织人员查明毒物浓度和扩散情况，根据当时风向、风速判断扩散的方向和速度，组织人员尽量向事故泄漏点上风向撤离，若距离事故源点很远，难以迅速到达时，则应沿着垂直风向迅速撤离至毒物扩散影响区范围外。可能威胁到公司外居民或厂外职工安全时，治安保卫队、应急救护队根据以上原则做好疏散群众的工作，公司周边情况要及时向救援领导小组报告。
6.3.6应急救援队伍的调度

（1）应急救援调度

根据需要，企业成立环境应急领导小组，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。
环境应急领导小组根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。
应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供领导小组决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境污染事故的危害范围、发展趋势做出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。
发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥中心提供应急救援有关的基础资料。
（2）指挥协调主要内容

环境应急指挥中心指挥协调的主要内容包括：
①提出现场应急行动原则要求；
②派出有关专家和人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；
③协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；
④协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；
⑤协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；
⑥根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；
⑦及时向当地政府和上级主管部门报告应急行动的进展情况。
6.3.7应急控制与管理措施
事故发生后，立即开展救援抢险工作。公司应急指挥中心成员接到事故报警后，应迅速赶往指挥部或保持联系，掌握事故情况，按分工分别组织好以下几方面的工作：
①重大险情的排除、岗位人员的撤离、疏散；
②受伤及中毒人员的抢救；
③泄漏控制、切断及泄漏物的处理；
④火灾控制及周围设备的保护；
⑤生产或停产安排。
A.公司生产值班长在接到事故报警后，应在做好自身保护的前提下，立即与各有关岗位取得联系，按应急指挥中心的要求组织安排好人员的撤离及生产或停产安排。

B.各个岗位接到有毒挥发性液体泄漏和有毒气体报警后，凡是处于下风向的所有操作人员应当在当班工长的指挥下，除关键岗位个别人员留下处理生产外，其余人员均立即带好随身携带的个人自救器材或其他有效防护用品迅速沿风向垂直方向撤离出污染区。必须留岗人员，应佩戴隔离式呼吸器，尽快处理完生产有关事宜后，也应迅速撤离到安全区。撤离污染区的人员，应就近到集结点集中，听候指挥中心安排。

C.现场救护队、医护人员接到有毒气体报警通知后，应迅速带好自我防护器材和抢救药品，迅速赶赴指定地点，在公司应急指挥中心统一指挥下，分别视轻、重、缓、急分批对中毒人员进行抢救，并尽快送往医务室，经急救处置后转市里医院。

D.医院在接到事故报告后，应迅速准备好抢救器材、药品、住院病房等对受伤或中毒人员进行抢救的各项准备工作。一旦受伤或中毒人员送到医院，立即进行检查、治疗、诊断分级，进行抢救、观察、治疗。

E.所有在有毒挥发性液体泄漏现场和有毒气体中停留过的人员，必须按规定接受观察和治疗。

F.按照突发污染事故严重性、紧急程度和可能波及的范围，当污染事故的有害影响不能被现场的操作人员或公司应急处理部门遏制和有效控制，则必须申请社会外部救援力量的积极参与。

G.公司在组织员工进行自救的同时，及时向淄博市生态环境局和上级主管部门报告应急行动的进展情况，按照事故的环境污染情况严重程度由市政府决定是否启动淄博市环境污染事故预案。

6.3.8控制事件扩大的措施

（1）根据事故的危险性，有针对性地制定详细实施的措施； 

（2）对可能发生扩大的事故进行预测和预防； 

（3）对事故应急预案进行调整及修改； 

（4）完善撤离现场的路线及通讯。

6.3.9事件扩大后的应急措施

如发现事故有扩大的可能性，应急救援人员必须立即从事故现场撤离，向公司“事故应急救援指挥中心”汇报，由“应急救援指挥中心”实施紧急措施。由应急领导小组上报临淄区应急指挥中心，请临淄区应急指挥中心准备或批准启动临淄区应急指挥程序。
当突发事件的事态进一步扩大，预计单靠临淄区应急中心现有应急资源和人力难以实施有效处置时，临淄区应急指挥中心应及时向上级发出请求救援信息。请求救援信息包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势、事故地点气象条件，请求援助的人员、物资数量、到达的时间、地点、开进线路，联系方式、协同办法等。
6.4应急监测

6.4.1应急监测要求
突发环境事件应急监测是一种特定目的的监测，它要求监测人员在第一时间到达事故现场，使用小型便携、快速监测仪器或装置，在尽可能短的时间内判断和测定污染物种类、浓度、污染范围、扩散速度及危害程度，为领导决策提供科学依据。应急监测是事故应急处置、善后处理的技术支持，为正确决策赢得宝贵时间，有效控制污染范围、缩短事故持续时间、减少事故损失起着重要作用。
应急监测组第一时间对突发性环境污染事故进行环境应急监测，掌握第一手监测资料，并配合地方环境监测机构进行应急监测工作。应急监测人员由公司化验室人员组成，公司监测人员利用应急监测设备进行自行监测，不能监测的因子由外部监测单位进行监测，并出具监测报告。外部监测单位及联系方式：淄博环益环保检测有限公司：0533-2340136.
根据监测结果，综合分析突发性环境污染事故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事故应急决策的依据，同时监测方案应根据事态发展情况进行适时调整。
6.4.2应急监测流程
图 6.4‑1 突发环境事件应急监测流程示意图
6.4.3本企业应急监测方案
公司评价因子选取项目有组织和无组织排放的基本污染物和其他污染物中有环境质量标准的所有因子，为NOx、PM10、TSP、非甲烷总烃，共4个评价因子。化验室负责组织企业内部污染物的采样监测，为污染物消减提供监测数据。外部，配合委托具有资质及能力的合作单位：淄博环以环保检测有限公司对公司的应急环境监测开展相应的监测工作。

（1）发生环境污染事故时，水环境监测方案

结合公司的实际情况，需在以下点位设置预警监测点：厂区污水总排口。
监测因子：pH、COD、氨氮、镍。其中pH、COD、氨氮三个检测因子有本公司自己的检测小组进行检验。
监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每15min取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

测点布设具体位置见表 6.4‑1。

表 7.4‑1 水质监测断面布设一览表
	监测因子
	分析方法
	监测时间
	监测点位
	备注

	氨氮
	氯化银沉淀法检测氯离子、纳氏比色法检测氨氮
	事故后间隔30min一次
	厂区污水总排口；

标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类
	采样点应在2个以上（不同点），委托环境监测站检测

	PH
	PH试纸或PH便携式检测仪
	
	
	

	COD
	重铬酸钾法
	
	
	


（2）土壤监测方案

应急监测组依据《工业固体废物采样制样技术规范》(HJ/T20-1998)、《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》(GB5085.1-2007)、《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别(GB5085.3-2007)、《突发环境事件应急监测技术规范(HJ589-2010)等要求开展应急监测，对土壤的监测应以事故地点为中心，按一定间隔的圆形布点采样，主要采样点为危险废物泄漏处可能污染到的农田、土壤及水体等范围。并根据污染物的特性在不同深度采样，同时采集对照样品，必要时在事故地附近采集作物样品。根据危险废物的特性、结合土壤常规监测项目、水质常规监测项目制定具体监测因子，并将监测结果及时上报现场指挥部。应急监测期间做好防护措施，如加篷布覆盖防雨、引流沟、围堰、警戒隔离，做好现场保护工作。
表6.4-3  土壤应急监测方案

	监测点位

	监测频次
	监测因子
	追踪监测

	本公司
	1次/应急期间
	pH、总石油烃
	清理后、送填埋场处理

	对照点
	1次/应急期间
	
	


（3）发生环境污染事故时，大气环境监测方案

监测因子：根据事故范围选择适当的监测因子。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下对非甲烷总烃、CO、二氧化氮等特征因子，每15分钟监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

监测点布设：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能，按照弧形方向设置监测点，同时在敏感点进行布设，具体见表 6.4‑2。

表 6.4‑2 大气环境监测方案一览表
	环境要素
	测点名称
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	环境空气
	当时风向的下风向
	每隔500m布设一个监控点，共布设3个
	非甲烷总烃、CO、二氧化氮
	每15分钟一次，随事故控制减弱

	
	当时风向的侧风向
	两侧各布设一个监控点，共布设2个
	
	

	
	蜂山生活区
	
	


公司应急监测可依托第三方社会化监测机构完成。
淄博环益环保检测有限公司是具有独立法人资格的第三方检测技术公司，是具备独立法人资格的专业环境监测机构，为国内企业的环境监测与质量管控提供本土化的第三方检测和咨询服务。公司监测人员及实验室人员均经过岗位培训，持证上岗。经营范围包括许可项目：检验检测服务；室内环境检测；职业卫生技术服务；农产品质量安全检测；雷电防护装置检测；安全生产检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护监测；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态环境监测及检测仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；其他专用仪器制造；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；安全咨询服务。
6.4.4采样和现场监测的安全防护
进入突发环境事件现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全和不按规定佩戴必要的防护设备（如防护服、空气呼吸器等），未经现场指挥/警戒人员许可，不应进入事故现场进行采样监测。
应急监测，至少二人同行。进入事故现场进行采样监测，应经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必要的防护设备（如防护服、空气呼吸器等）进入泄漏事故现场进行现场监测，有毒气体确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测。
6.4.5应急监测物资日常管理
用于监测的各种计量器具要按有关规定定期检定，并在检定周期内进行期间核查，定期检查和维护保养，保证仪器设备的正常运转，采购服务应选择合格的供应商。
6.5信息报告与发布
6.5.1单位内部信息上报
1、设24小时值班电话，事故发生后，事故当事人、发现人或值班人员应立即报告公司值班人员，或直接报告公司主要负责人，并立即实施救援。

2、公司主要负责人接到报告后，应当立即向区人民政府及环保部门报告。

3、情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向区环保管理部门和负有安全环保监督管理职责的有关部门报告。

4、事故发生后应立即上报公司安全环保管理部门。

5、报告事故应当包括下列内容：

（1）公司概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

6、主要负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

7、事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

8、因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并作出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

6.5.2环境事件信息上报

应急救援领导小组成员在事故发生后向地方人民政府报告事故信息，随时报告事故应急救援进展情况。
初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。
续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。
处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。
6.5.3向周边友邻单位通报

当突发事件可能对周围环境造成污染，公司通讯联络组组长应在半小时内向周边友邻单位通报事故情况，可通过电话联系周边企业及村庄的方式，公司应及时向周边友邻单位通报事故情况。通报信息包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势等，友邻单位应做好紧急防范措施。
6.6应急联动
当厂区发生突发环境事件时首先启动企业应急预案进行紧急处理，若污染物扩散出厂界、企业应急预案无法应对时应启动区域应急预案，应与政府进行应急响应，企业应急预案同时保持响应；及时通知园区管委会及临淄区人民政府，启动临淄区突发环境事件应急预案，进行临淄区范围内应急响应，园区应急预案和企业应急预案同时保持响应。
公司突发环境事件超出应急处置能力时，需要与政府建立联动机制，弥补自身应急物资和应急人员的不足。应急预案体系从层面上分为三级：政府总体应急预案，部门/行业应急预案，公司突发环境事件应急预案。

当发生火灾时，企业安全预案和突发环境事件应急预案同时启动，安全应急预案关注企业内部和外部的生命安全，突发环境事件应急预案关注火灾事故发生后的环境后果及次生污染危害，两预案相互补充、相互配合，能使企业内部和周围生命财产安全及周边环境得到最大程度的保护。随着火灾增大，安全处置更加关注火势的蔓延及控制情况，环境应急处置需要关注灭火过程中产生的消防废水，防止消防废水漫流出厂界造成污染。一旦废水流出厂界，应及时告知齐鲁化学工业区管委会、淄博市生态环境局临淄分局、乌河、淄河、小清河水务管理等部门。及时切断园区雨水管网至河流的断面附近的闸阀，切断事故时河流与下游的水力联系。
7后期处置

7.1善后处置与恢复重建

7.1.1善后处置措施

1、信息发布

各部门及时将事故的进展情况报告，突发环境事件应急救援领导小组负责各种应急救援信息的发布，当应急救援工作结束后，负责通过新闻媒体或其他途径宣布应急结束。所有发布的信息应遵循实事求是、及时准确的原则。
2、后期处置

应急救援工作结束后，由本公司或上级部门负责事故的善后处置工作，包括人员救治、补偿，征用物资补偿，污染物收集，现场清理与处理，尽快消除事故影响，尽快恢复正常秩序。
3、资料保存

将事故处理过程中视频资料、实物、事故发生前后的操作记录以及有价值的线索进行收集、整理、保存，以备后用。
4、灾后安置和赔偿
对于受灾人员由公司办公室统一进行安置，对于受伤人员除应得的工伤社会保险外，公司还将按照受害者的受伤程度给予受害者和死亡者家属一次性赔偿。对重伤者和死亡者家属按以下原则进行赔偿：
（1）过错责任赔偿原则。根据受害者和公司在事故中的责任大小进行赔偿。

（2）伤害程度原则。根据受害者在事故中受到伤害的程度进行赔偿。

（3）一次性给付赔偿原则。按照当地统计局公布的上年度职工平均收入为基数计算赔偿数额并一次性给付。

（4）多重赔偿同时实施原则。事故受害者除根据《工伤保险条例》得到工伤补偿外，公司还将向受到事故伤害的受害者或家属赔付赔偿金。

事故处理组由安环部部长任队长，人员由安全部、生产管理部及生产车间相关人员组成，负责事故现场及有害物质扩散区域内的洗消、监测工作，负责制定洗消后的二次污染的防治方案。通讯联络组组长尹洁负责采用电话联系的方式与外部沟通。
表7.1‑1   善后处置措施一览表
	处置对象
	处置措施
	监督监管

	消防水、泄漏污水
	经沉淀池处理后进入蓄水池，调节至排放标准，回用于生产或用作农田灌溉
	1. 制定可行合理合法的灾后处置方案，交环保部门审核备案。
2. 建立健全相应处置台账，以备核查。
3.依据“四个不放过”原则，查明事故原因和责任人，落实整改措施。

	受污染土壤、破旧设备
	对受污染土壤进行置换，灾后产生的固体废物暂存在防腐、防渗、密闭储存区
	

	受破坏植被
	对受破坏植被进行恢复，保证绿化面积和成活率。
	

	灾后监测
	委托有资质单位对特征污染物进行灾后监测，消除潜在危害。
	


7.1.2恢复重建

事故得到控制后要尽可能地对事故现场进行保护，避免非工作人员破坏事故现场，影响正常生产恢复，以利于事故原因的调查和事故责任的落实。要做好以下两点：
1）在事故地点或事故原因未完全确定以前，事故现场不能破坏或废除，也不准对无关人员开放，以保证获得正确的第一手资料，便于对事故原因的调查分析；

2）凡与事故有关的物体、痕迹和现场状况都不得破坏、移动或清洗。为抢救受伤人员需要移动现场某些物体时，必须对事故现场按原状做好标记。发生重大伤亡事故的现场，须经事故调查组同意，才能予以清理。

突发环境事件造成的影响涉及厂外的，要积极配合当地相关部门完成恢复重建工程。
7.1.3事故现场净化
1、现场净化的方式、方法

（1）工段主任安排人员对事故区进行清理，原则上从外到内、从上到下进行清理，轻拿轻放，不准出现推拉、硬拽、磕碰、摩擦等危险举动。

（2）清理过程中注意衍生事故隐患，发现可疑现象立即停止清理并及时上报。

（3）各人员重点加强对泄漏部位或防火部位的监控，对可能引发泄漏或火灾事故的信息应及时警戒并向上汇报，不得擅自处理。

（4）各疏散通道确保畅通无阻。

（5）作业前，工段主任及安环科负责人要对员工进行安全作业宣讲。

2、现场清理组织

清理措施由应急救援“指挥领导小组”研究批准后，由事故工段主管领导负责组织本工段人员及消防组、抢救救灾组参与进行现场净化，安环科监督落实。
7.2应急终止

终止条件：
当符合下列所有条件后，应急终止。
1．事件现场得到控制，事件条件已经消除；

2．污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内，且事件所造成的危害已经被消除，无继发可能；

3．事件造成的危害已彻底消除，无继发可能；

4．事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

5．采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

6.事件发生后产生的污染物全部合理合法处置，对周边环境敏感区不造成影响。

终止程序：
1．经现场连续跟踪监察，环境污染事故已消除或污染源已得到有效控制，主要污染物指标已达到国家规定标准的前提下，现场救援指挥部确认终止时机，经现场应急救援指挥部核查后，按突发环境事件的响应级别，现场救援指挥部下达应急终止命令。

2．事故救援工作结束时，现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；告知相关单位和周边保护目标事件危险已解除。

现场取证：
恢复现场前，进行必要的取证工作，将取证材料移交事件调查组。
总结上报：
应急结束后，按照要求上报事件情况，并向事件调查组移交相关材料，做好事件工作总结报告。对应急预案在事故发生实施的全过程，认真科学地做出总结，完善预案中的不足和缺陷，为今后的预案建立、测定提供经验和完善的依据。
7.3调查与评估

（1）事故发生后，应根据事故的级别及时成立事故调查小组，对事故发生的原因进行调查和分析。安环科负责收集有关资料并存档。
（2）事故调查小组应积极配合上级事故调查组开展事故调查工作，任何组织或个人不得阻挠。
（3）事故调查清楚后，事故调查小组应及时写出事故调查报告报事故应急领导小组。
（4）根据事故调查报告，事故应急领导小组，应及时按照事故“四不放过的原则”进行处理。
（5）突发环境事件应急救援结束后，应急救援领导小组分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，对应急预案进行评审及抢救过程应急能力评估，并就有关内容进行补充和完善。
（6）经事故调查报告批复后应根据事故调查报告对事故责任人的处理和事故防范措施积极落实，立即进行生产秩序恢复前的污染物处理、必要设备设施的抢修、人员情绪的安抚。
8应急保障
为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据归口应急队的职责及时对应急救援物资进行补充、完善。
8.1通信保障

在充分利用公共通信网的基础上，配备必要的有线、无线通信器材，确保应急预案启动时应急工作指挥部和有关部门及现场各专业队伍的联络畅通。
8.2物资装备保障

根据工作需要和职责分工，在积极发挥现有检验、鉴定、监测力量的基础上，加强危险化学品检验、鉴定和监测设备的建设。不断提高应急监测和动态监控的能力，保证在发生环境事件时能够有效防范对环境的污染和扩散。

各项应急救援器材和资料由专人保管，确保完好可随时调用。应急救援器材包括报警、通讯设备、灭火器材、防护设施等，定期检查、保养，确保处于良好状态。应急救援相关资料包括消防设施配置图、工艺流程图、平面布置图和周边地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书等。
按照任务的分工做物资器材准备，如：储备应急电源、照明设备、救援装备、物资，必要的洗消、消防、抢修等器材及交通工具。上述各种器材指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。
安全环保办公室负责对日常生产、事故应急、救援、抢险等进行协调和资源配置，由后勤保障组具体负责。
8.3资金保障

日常运作保障资金，包括应急技术支持和演习等工作的资金，按规定程序列入部门预算。
为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据应急小组的职责及时对应急救援物资进行补充、完善，所需资金直接报经理审批。本单位设置环境污染应急保障专项资金，保障各项资金按时到位。应急保障专项资金用于应急物资、装备等购置，应急人员培训费用等，设专人负责，由经理审批，不得用于环境事件应急以外的事项中。
8.4技术保障

要开展对突发环境事件的预防、监测、预警和应急处置以及先进技术装备等方面的科学技术研究工作，为应对突发环境事件提供技术保障。
8.5人力资源保障

建立突发性环境污染事故应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施的预备应急力量；保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。
1）公司组建通讯联络组、抢险救灾组、后勤保障组、医疗救护组，定期开展应急救援培训与训练及演练，不断提高应急救援能力；

2）相关部门负责人都需参加应急培训，参与接受过培训的救援行动；

3）人员编制：公司设有专职安全环保管理机构—安全生产部，部门有l名专职安全环保管理人员，此外，工段配有专兼职安全环保员。

8.6制度保障

（1）建立健全各种环境保护规章制度，落实安全生产和环境保护责任制；

（2）加强操作规程和巡检制度的执行力度，严格执行操作规程和阀门挂牌、储罐卡尺收料等规章制度，避免误操作。

（3）严格遵守党的纪律，做到液位不超高、超温、超压，做好日常管线泄压工作。按时巡检，按时检尺，并对手检尺与仪表检尺进行核对。

（4）操作人员应该熟悉所辖区域的生产情况，对生产装置的异常变化引起重视，及时查找原因，排除险情。

（5）加强对生产设施、环保设施及安全附件的日常检查，保证安全环保设备、设施、器材的有效使用。

（6）定期进行安全环保检查，强化安全环保教育。

8.6.1应急物资维护管理制度
一、管理制度
1、应急救援物资是对突发事件而准备，在应急救援中具有举足轻重的作用，所以必须保证应急救援物资在日常完备有效，不得随意使用和挪用。

2、相关单位对应急救援物资负有储存和保管的责任，对救援物资应定人、定点、定期管理。

3、相关单位应该管理人员应明确应急救援库房的钥匙，不得随意地挪动，保证突发事件时应急救援材料库房可以按时打开。
4、救援物资责任人应按照规定定期对应急救援物资进行检查、维护、清洁及时更换有效期以外或状态不良的物资，补充缺失的物资，定期进行清洁工作;如发现严重问题时，应及时上报，并将检查、维护、清洁情况记录在案。

5、加强对职工的培训教育，使职工掌握应急救援物资的正确使用和维护保养方法，确保应急救援物资在日常情况下的完好有效。

6、物资的保管要依据物资的类别、性质和要求安排适当的存放库房、场地，做到分类存放，合理布局，方便收发作业，安全整洁。
7、加强物资保管和保养工作，应做到“六无”保存，即无损坏、无丢失、无锈蚀、无腐烂、无霉烂变质、无变形。

8、库房、厂院卫生整洁，做到货架无灰尘、地面无垃圾、无积水。

二、维护制度
1、相关单位对设备、防护器材每日进行检查，如果发现不正常，应在登记本登记并及时地处理。

2、电工定期对备用电气设备进行检查，发现问题及时处理，损坏的及时上报进行更换。

3、按时对所有的通讯设施进行检查，通话应该畅通，语音应清楚。

8.6.2应急值班人员守则
在应急指挥办公室领导下，应急值班人员应做到:

a.实行24小时应急值班:

b.负责接收应急报告并立即向应急指挥办公室领导报告:

c.接到企业和上级应急信息后，应立即向应急指挥办公室领导报告:

d.跟踪并详细了解应急事件事态的发展和处置情况，随时向应急指挥办公室领导报告;

e.负责领导指令的下达:

f.做好过程记录和交接班记录:

g严格岗位责任制，遵守安全与保密制度 h.完成应急指挥办公室领导交办的其他工作。

8.7其他保障

明确与应急工作相关单位或人员的通讯方式，确保应急期间信息通畅。
9监督管理
9.1培训与演练

9.1.1培训计划
本预案制定后实施后，所有应急救援指挥部成员，各专业救援队成员应认真学习本预案内容，明确在救援现场所担负的责任和义务。由应急救援领导小组对应急成员每年进行一次应急培训，学习救援专业知识和有可能出现的新情况的处理办法。每个人都应做到熟知救援内容，明确自己的分工，业务熟练，成为重大事故应急救援的骨干力量。
9.1.2培训计划、方式和实施
应急作业人员、管理人员、指挥人员及其他应急人员的培训工作列入年度培训计划，并由应急领导小组组织实施。
培训的形式可以根据公司的实际特点，采取多种形式进行。如定期开设培训班、上课、事故讲座、广播、发放宣传资料以及利用各企业内黑板报和墙报等，使教育培训形象生动。
9.1.3应急救援人员培训内容
应急人员的培训内容包括如何识别危险、如何启动紧急警报系统、危险物质泄漏控制措施、各种应急设备的使用方法、防护用品的佩戴使用、如何安全疏散人群、介质危险特性、职业危害、自救、互救、事故案例和法律法规等。
9.1.4具体培训信息
（1）应急救援人员的培训

对厂区应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训，内容主要为危险化学品事故应急处置过程中应完成的抢险、救援、灭火、防护、抢救伤员等。
采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。
培训内容包括如何识别危险、如何启动紧急警报系统、危险物质泄漏控制措施、各种应急设备的使用方法、防护用品的佩戴使用、如何安全疏散人群、介质危险特性、职业危害、自救、互救、事故案例和法律法规等。
培训时间：每月不少于6小时。

（2）员工应急响应的培训

针对应急救援的基本要求，系统培训厂区操作人员在发生各级危险化学品事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。
采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解等。
培训时间：每季度不少于4小时。

（3）应急指挥机构的培训

邀请国内外应急救援专家，就厂区危险化学品事故的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。
采取的方式：综合讨论、专家讲座等。
培训时间：每年4～6次。

（4）周边群众的宣传

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及的区域都能对危险化学品事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解；并掌握紧急疏散程序、步骤等。
采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座、疏散联系等。
时间：每年不少于2次。

9.1.5制定演练计划
突发环境事件应急救援预案的演练，作为培训的内容，在培训后进行。进行演练前，做好计划，计划中标明演练对象，准备好所需要的器材、设施，对涉及的单位和人员下好书面通知。演练结束后由指挥部各成员组成评审小组，对应急救援预案进行评审。
演练频次
演练分社会级、公司级、车间级，社会级演练每年组织不得少于一次，公司级演练每半年一次，车间级演练每季度一次。且除定期进行全面的演习和训练外，还要针对通讯、消防、医疗、污染控制、监测、净化和清洁，以及人员疏散等关键要素进行演练。
演练的方式、范围、内容
演练采取现场消防演习的方式，要求公司全体员工领导参加，指挥部和各应急小组分工合作，消除事故隐患。
演练内容：
1）消防灭火演练； 
2）急救及人员救护演练；
3）报警及通信演练； 
4）环境监测与化验演练； 
5）厂区人员疏散和厂内交通管制演练； 
6）情况通报演练； 
7）各类应急设施的使用技能演练； 
8）模拟各类事故的快速反应演练等。
演练总结
要组织考核组对演练的全过程进行跟踪考核和评价演练效果，评审演练是否达到预期目的以及应急救援预案的充分性和有效性。演练结束各救援队伍要根据在演习过程中收集和整理资料，写出书面总结。发现事故应急救援预案中存在的问题，并对发现的问题进行评估，提出建议和改进意见，在此基础上，对预案进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化，同时，通过演练，发现防护器具、救援设施等方面可能存在的问题，及时整改，写出书面总结。
结合环境污染事故的应急处理，环保部门应加强对环境事件专业技术人员的日常培训和管理，公司每年组织一次对应急救援人员的专项培训，并针对应急救援的方法和危险化学品的防护措施进行应急响应等专项培训。培养一批训练有素的环境应急处置、检验、监测等专业人才。
本企业充分重视应急救援和演练，每年对应急救援队伍进行培训，明确分工和职责，掌握应急救援处理方法。制定应急预案的演练计划，定期组织应急预案演练，同时应建立与地方环境应急机构的联系，组织参与地方救援活动，开展相关的交流与合作。通过演练，达到检验预案、锻炼队伍、教育员工和提高能力的目的，也促进公司应急预案与淄博市政府应急预案的衔接和对应急预案的不断完善。
9.2奖励与责任追究

对在突发环境事件应急处理工作中做出突出贡献的先进集体和个人，应当予以表彰、奖励；对在突发环境事件的预防、报告、调查、控制和应急处置过程中，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊或者失职、渎职，以及其他违法违纪行为的人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
具体内容如下：
1）奖励

在突发事件应急救援工作中，有下列情形之一的，应依据有关规定给予奖励：
（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止或挽救突发环境事件有功，使企业和职工的生命财产免受或者减少损失的；

（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

2）责任追究

由安全生产部负责对环境事件的现场调查和取证工作，全面收集和保护有关突发环境事件发生的原因、危害及其损失等方面的证据和资料。对在突发环境事件中违反环保法律法规和规定的责任单位和个人，依法追究行政责任；构成刑事犯罪的，移交司法机关处理。
在环境污染事件应急救援过程中，有下列情形之一的，根据有关法律法规的规定，视其情节和危害后果，对有关责任人依法给予处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）不认真履行环保法律法规，而引起突发环境事件的；

（2）不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的：

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法履行职责或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言、扰乱社会秩序的；

（8）其他对突发环境事件应急工作造成危害行为的。

10附则

10.1术语和定义

应急预案：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。
应急准备：指针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。
应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。
应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。
恢复：事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。
风险目标：指因危险性质、数量可能引起事故的所在场所设施。
预案：指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别、危害程度，而制定的事故应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。
环境敏感区：是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域，主要包括：自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域；以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。

环境保护目标：石油化工企业周边需要保护的环境敏感区。
危险物质：指能导致火灾、爆炸或中毒等危险的一种物质或者若干种物质的混合物。
危险废物：指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

环境污染事件危险源：在石油化工企业生产过程中，可能导致发生环境污染事件的污染源，包括生产、贮存、经营、使用、运输的危险物质以及产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置等。
环境污染事件与突发环境事件：
环境污染事件是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于不可抗力致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。
突发环境事件是指突然发生，造成或可能造成人员伤亡、财产损失，对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定和环境安全构成威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。
分类：指根据环境污染发生过程、性质和机理，划分环境污染事件的类别。
分级：指按照环境污染事件严重性、紧急程度及危害程度，划分环境污染事件的级别。
10.2环境应急预案的修订
《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）第12条规定，企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：

1、面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；
2、应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；
3、环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；
4、重要应急资源发生重大变化的；
5、在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；
6、其他需要修订的情况。
10.3应急预案实施

本预案自发布之日起实施。
第二篇 突发环境事件专项应急预案
一、突发环境事件大气污染专项应急预案

环境风险源与环境风险评价

大气环境风险源
公司发生大气污染环境事件的主要诱因是物料泄漏后挥发的有毒有害对外环境造成影响，火灾、爆炸发生后的次生、衍生有毒有害气体对外环境造成影响以及废气治理设施故障导致废气非正常排放。主要风险物质为硝酸挥发气体、大气污染物CO、氮氧化物、氧化镍、粉尘等。

环境风险分析如下：
1、人员管理风险。

2、物质风险主要为涉及的危险物料片碱、醋酸、磷酸、硝酸、水玻璃、碱式碳酸镍、三氧化钼、硝酸钴等。

3、设施风险为加氢裂化催化剂生产装置区、加氢催化剂生产装置区、原料仓库以及危险废物暂存区。

4、不可抗力风险来源于雷电、水灾、地震等。

公司虽具有多个事故风险源，但环境风险将来自主要危险源的事故性火灾爆炸和泄漏。项目最大可信事故的确定是依据事故源大小和物质特性对环境的影响程度确定。从前面的统计资料以及风险识别分析可以看出，项目中片碱、醋酸、磷酸、硝酸等属于腐蚀性物质，泄漏后挥发的刺激性蒸汽对大气环境有危害，碱式碳酸镍和三氧化钼为刺激性物质，在发生仓储区火灾时，碱式碳酸镍在高温下分解出有毒物质碳酸镍，会对厂区周边大气环境造成污染。装置区发生电气火灾等引燃周边可燃物，火灾产生的一氧化碳、氮氧化物等对较大范围内大气环境产生影响。
影响范围及危害后果分析
泄漏挥发：公司储存、使用物料硝酸、磷酸、醋酸等为有毒物质，一旦泄漏挥发可能对周边的大气环境、水环境、土壤环境产生较大影响。
火灾次生、衍生污染物：发生大型火灾事故后，污染物浓度相对较高，根据1.5米/秒风速评估，在3公里范围内，对周边环境敏感区有影响，1公里范围内有较大影响，卫生防护距离临界点有重大影响。
预防措施
（1）保证泄漏预防监测设施、设备的投入。

（2）按照设备报废标准，及时报废设备。

（3）设计时应依据适当的设计标准，采取可靠措施。

（4）采用合理的工艺技术，正确选择材料材质、结构、连接方式、密封装置和相应的保护措施。

（5）把好物资进场关，确保设备管线的质量。

（6）新管线、新设备使用前，严格按规程进行耐压试验、气密性试验和探伤，严格控制有隐患的设备投入使用。

（7）正确使用和维护，严格按操作规程操作，不得超温、超压、超振动、超位移、超负荷生产，严格执行设备维护保养制度，认真做好润滑、巡检工作，做到运转设备振动不超标，密封点无漏气、漏液。

（8）对安全防护设施进行维护，保证灵敏可靠。如果失灵，危险性更大。

（9）工作人员必须正确佩戴劳动防护用品，使用防爆工具。

（10）保证废气治理设施完好、正常运行。具体的应急处置措施如下：

①及时报警：一旦发生废气排放事故，工作人员应立即拨打应急电话报警，并向相关部门和单位汇报。报警时应提供详细的事故信息，如事故地点、事故原因、废气的种类和性质等。这样可以使有关部门及时采取措施，阻止废气的进一步扩散和蔓延；
②隔离封锁：在废气排放事故发生后，应立即对事故区域进行隔离封锁。可以采用围栏、警戒线等形式，阻止人员进入事故区域，避免进一步的人身伤害。同时，还应关闭附近的道路、停止交通，以减少废气对周围地区的扩散；

③展开救援行动：废气排放事故可能导致人员中毒，因此应尽快派遣专业救援队伍进行人员救助和疏散。救援人员需佩戴防护装备，确保自身安全，同时尽量避免直接接触废气。对于受伤人员，应迅速将其转移到安全地带进行急救，然后送医院进行治疗；

④检测：废气超标排放的原因要想解决，首先要进行检测，以确定是否存在超标排放问题，以及排放超标的原因所在；

⑤治理：通过检测确定废气超标排放的原因后，采取相应的治理措施，例如改善燃烧条件、安装排放控制设备等，以降低废气排放量；

⑥拆卸：如果治理措施不能有效降低废气排放量，则应考虑拆除排放源，以防止废气超标排放问题发生；

⑦迁移：如果拆卸不可行，可以考虑将排放源迁移到更适合的地点，以防止废气超标排放问题发生；

⑧替代：对于不可迁移的排放源，可以考虑采用替代技术，以降低废气排放量，使其符合环保要求；

⑨减排：有时，采取治理措施、替代等措施都不能有效降低废气排放量，这时可以考虑采取更多的减排措施，以达到环保要求；

⑩选择正确的应急处理措施：根据排放源的特性和排放量，选择合适的应急处理措施，如治理、减排等。应根据排放源的特性和排放量，结合本地的环境条件，综合考虑各种因素，并结合有关法规，选择合适的应急处理措施。在采取应急处理措施时，应考虑投资成本、技术难度、维护成本等因素，并评估措施的可行性，以确保有效性和安全性。在采取应急处理措施后，应定期监测废气排放量，以确保排放量符合环保要求。对于排放超标的废气，应及时采取纠正措施，以确保环境质量。
组织机构及职责

本专项应急预组织机构与综合应急预案组织机构衔接关系
本专项预案上位预案为企业突发环境事件综合应急预案，本预案组织机构为企业综合应急预案组织机构框架下的细化，本专项应急预案总指挥由综合应急预案副总指挥担任，各应急小组及人员根据大气污染突发环境事件应急处置要求组成。
应急组织体系
最初应急组织
在紧急情况初期，现场的值班人员组成最初应急组织，负责最初抢险人员的协调和指挥；研究制定最初现场的应急隔离、堵漏、降温、水冲洗等方法进行先期处理，迅速制定抢险方案以及抢险人员临时调配等现场指挥工作；及时将现场情况报厂应急管理办公室。人员组成如下：
指挥长：当值值长
组员：现场值班人员、检修班组成员
全体应急组织
如最初应急组织无法独立处置事件，则应急管理办公室召集全体应急组织。全体应急组织体系、具体人员构成和机构职责按照第一部分综合应急预案执行。
应急机构职责
除综合预案既定职责外，各应急机构应承担如下职责：
1、应急指挥部
事故发生后，组织现场抢救。紧急安排、布置、调度、指挥相关人员的工作，调配后勤物资供应、医疗紧急救护和雨水总排口闸门关闭。
在事故发生后，组织安环部成员及各小组赶赴现场进行事故处理，全面指挥事故应急救援工作、协调各部门联合开展应急行动。
决定实施和终止应急预案。
组织事故调查，总结应急救援经验教训。
2、现场处置组
在应急指挥部的调度和指挥下，正确执行应急方案和措施，负责泄漏点的堵漏、设备抢修工作和控制污染源、关闭雨水闸门、启用应急泵等污染防控工作。
负责分析确认泄漏点，提出现场系统隔离初步方案，开展生产自救，避免泄漏继续扩大。
负责消防报警信号复位。
3、应急保障组
负责组织抢险，安排事故恢复所必需的生产车辆及提供抢修、救援人员食宿等后勤保障工作。
供应现场的饮用水、食物，保证现场在任何恶劣情况下的救助物资到位。
负责抢险和污染控制物资、设备设施、防护用品等应急物资的保障。
预防与预警

预防措施
环境风险源监控措施
（1）巡检：罐区、仓库、装卸区、生产装置、危废库等由车间主任、操作工每日巡检，发现异况及时上报并预警，详见巡检台账记录。

（2）仪器监控

罐区、仓库、装卸区、生产装置、危废库等均设置易燃、毒性气体监测报警装置，风险物质泄漏至临界浓度时自动报警。

大气污染事故工程预防措施
（1）设置喷淋装置，在发生火灾、泄漏的情况下，对挥发的和火灾次生衍生有害物质进行喷淋，防止污染物扩散，对大气环境造成污染。
（2）配备便携式监测设备对厂界的大气污染物进行监测，保证大气污染物达标排放。
针对本单位环境风险性分析，建立大气环境风险三级防范体系
（1）一级防控措施：工艺设计与安全方面，如危化品仓库、装置区、管线等密封防泄漏措施。以有效减少或避免使用风险物质。

（2）二级防控措施：报警、监控与切断系统，如有毒、有害气体自动监测报警系统，自动控制及自动切断系统等。以有效减少泄漏量、缩短泄漏时间的措施。

（3）三级防控措施：事故后应急处置措施，如喷淋消防系统、泡沫覆盖等措施，并有效转移到废水、固废储存设施中等。以有效降低事故状态下大气释放源强、缩短时间、减少排放量。
表3.1‑1大气环境风险防范措施一览表
	防范措施
	措施分项
	大气环境风险防范措施具体内容

	事故预警措施
	可燃气体、有毒气体检测报警系统
	生产区及储存区配备可燃气体、有毒气体报警器

	
	泄漏、火灾、爆炸事故报警系统
	设置完善的报警联锁系统以及水消防系统和ABC类干粉灭火器等

	应急处置措施
	应急监测能力
	企业须具备一定的环境风险事故应急监测能力，配备特征污染物便携监测仪器，并针对不同事故类型制定了环境风险事故应急监测方案

	
	终止事故源的基本方案
	严格按照公司突发环境事件应急预案终止事故源；配套突发事故紧急切断、停车、堵漏、消防、输转等措施

	
	对释放至大气的危险物质的控制方案
	针对不同事故类型，结合泄漏物料理化性质，采取水幕、喷淋减量、覆盖抑制等措施

	
	应急区域与安全隔离方案
	应急区域：按危险程度分为三个区域，分别为事故中心区、事故波及区和受影响区

	
	
	安全隔离方案：根据事故大小分为：事故现场安全隔离、毒性终点2撤离半径安全隔离、毒性终点1撤离半径安全隔离

	
	应急防护与救援方案
	企业自行配备一定能力的应急防护设施、设备，重大事故应立即启动应急预案，与当地政府形成应急联动

	外环境敏感目标保护措施
	环境风险防范区的设置与应急撤离方案
	风险防范区：事故现场安全隔离区、毒性终点2撤离半径安全隔离、毒性终点1撤离半径安全隔离

	
	
	应急撤离方案：包括事故现场人员清点、撤离的方式、方法；非事故现场人员清点、撤离的方式、方法

	
	可能受影响人员的基本保护措施和防护方法
	事故发生后，及时通知当地有关环境保护部门和区政府，配合公安、消防等部门做好受影响公众的疏散、撤离、防护、救治等工作

	
	紧急避难场所的设置
	企业应配备紧急救援站和有毒气体防护站

	中止后处理措施
	疏散人群的返回
	根据对外环境大气等影响范围、时间、程度等确定


预警行动
预警分级
按照突发环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为三级，预警级别由低到高，并依次用蓝色、黄色、橙色表示。根据事态的发展和应急处置效果，预警级别可以升级、降级或解除。
三级预警：车间级预警，是指各车间预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向本车间主任汇报，根据事故情况、事态发展，现场管理人员和车间负责人负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。车间负责人应立即将事故情况上报应急指挥部。 

二级预警：公司级预警,企业应急指挥部接到事故报警以后，或者是重大风险源的应急信号以后，由应急指挥部来判断警情，确定是否发布公司预警，最后由应急总指挥确定发布事故预警信息。
一级预警：社会级预警,当本企业应急救援力量不足，以及险情又进一步扩大的危险时，企业应急指挥部向当地有关部门发出预警信息。
预警发布程序
按照本预案第一部分综合应急预案执行。
预警发布后的应对措施
在预警状态下，各应急专业组要做好大气污染事故的应急准备工作，按照应急指挥部的要求，落实各项预警控制措施。
在预警情况下，各应急专业组要以保证环境不受污染为目标，全力以赴控制事态的进一步发展和扩大。
具体措施如下：
1）立即启动相应的突发环境事件应急预案；

2）发布预警公告。岗位级预警由公司办公室负责发布；工段级预警上报环境保护部门决定发布；公司级预警上报临淄区人民政府决定发布。

3）转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

4）指令各环境应急救援队伍进入应急状态，上报环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

5）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；

6）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

预警结束
应急指挥部根据事态的发展情况，确认事故点得到消除，证实其不再具有环境风险后，由厂应急指挥部总指挥宣布预警结束，无再发生次生事件时，解除预警状态，将预警解除信息通过通信、广播、信息网络等方式通知各应急专业组。
信息报告程序
按照本预案第一部分综合应急预案执行。
应急处置
应急响应
1、响应分级及内容
按照环境事件的级别、危害的程度、事故现场的位置及事故现场情况分析结果，人员伤亡及环境破坏严重程度，本单位应急响应根据事件级别分为一级响应、二级响应、三级响应。
（1）三级响应
出现事件分级中车间级事件，如包装容器、管线阀门破损导致风险物质少量泄漏、大气污染防治设施运行不正常等情况。利用车间在岗人员或厂内应急力量能够及时处理、解决的事故，启动三级响应，运行现场处置方案，本车间职工参与。由厂内现场处置组实施抢救工作。
当发现可能发生严重环境事件时，应进入应急准备状态，并将情况报告公司领导，做好准备；当发生初起火灾或化学物质少量泄漏，不会产生重大环境污染事件时，应进入小型应急状态，迅速利用现有的消防、气防器材进行灭火，将泄漏污染物收集入事故水池，争取把事故控制在初期阶段。

（2）二级响应 

出现事件分级中车间级事件，如存储区或装置区发生泄漏，污染物能够被拦截在厂区内，不进入外环境，大气污染物在大气环境防护距离临界点达标排放。为此需启动二级响应，拨打0533-7181096、110、120急救电话，并迅速通知周边友邻单位及应急指挥部，在启动此预案的同时启动相应的专项预案，不失时机地对项目周边居住区居民、厂区人员等进行应急疏散、救援，特别是下风向范围内人员。周边居民的疏散工作由厂内警戒小组成员配合公安、政府等部门组织，周围企业人员疏散、救援由厂内警戒小组成员配合各企业应急队伍组织。友邻单位、社会援助队伍进入厂区时，领导小组应责成专人联络，引导并告知安全、环保注意事项。本厂的救援专业队，也是外单位事故的救援队和社会救援力量的组成部分，一旦接到救援任务，要立即组织人员，及时赶赴事故现场当发生较大火灾、爆炸而引起化学泄漏事故，引起较大环境污染事件时，已不能用初起事故扑救设施实施救援，威胁到地表、周围环境时，应进入中等应急救援状态。此时，应迅速报告区环保、消防等相关单位请求救援。

（3）一级响应
出现事件分级中社会级事件，所发生的事故为储罐破损导致风险物质大量泄漏或遇明火发生火灾，可能迅速波及周围区域时需立即启动此预案，立即发布社会级预警，拨打环境应急电话0533-7181096、110、120，并立即通知应急指挥部、周边单位、环保部门及地方政府，联动政府请求立即派外部支援力量，同时出动消防车沿周边喊话，大范围疏散影响范围内居民，特别是下风向的居民。

当本企业发生突发环境事件影响到厂区外，公司应对能力不足时，及时向临淄区人民政府、淄博市生态环境局临淄分局、齐鲁化学工业区管委会、周边友邻单位求援。当由政府有关部门介入或主导公司突发环境事件的应急处置工作时，本厂内部应急组织机构成员不变，职责由负责应急处置转变为服从指挥，配合相关部门参与处置工作。
预案突发事故响应分级及内容见下表。
表4.1‑1 突发环境事件分级响应一览表
	分级类别
	响应级别
	分级条件
	响应内容

	车间级事故
	三级预案响应
	此类事故可由本车间技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故直接上报应急指挥部的同时，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则请求指挥部提升事故响应级别

	公司级事故
	二级预案响应
	此类事故可以由公司技术人员控制，将危险物质控制与分厂范围内，并能够将事故影响控制在厂区、公司范围内，能够尽快恢复或在停产的情况下控制事故影响，阻止危险物质进入外环境。
	此类事故由当班技术人员向岗位负责人汇报，并及时转报应急指挥部，应急指挥部组织公司技术人员汇总并对事故进行综合控制，将事故影响控制于公司范围内。若事故未能及时控制则提升事故响应级别

	社会级事故
	一级预案响应
	由项目事故引发的外环境污染事故
	公司预案执行未能及时控制事故影响，并对外环境产生影响，由公司指挥中心向区域救援中心汇报，区域救援中心负责人上升为事故第一响应人


2、应急响应程序
（1）当发生大气污染事故时，发现人应立即向当值值长汇报，值长接到事故汇报后，应立即担起临时应急总指挥责任，按规定组成最初应急反应组织体系，启动先期处置程序。同时向应急指挥部报告，总指挥就位后，自然接替为现场最高指挥官。
（2）由应急指挥部宣布启动本预案。
（3）启动本预案应急响应。
（4）指挥部迅速召集各应急专业组，进入应急响应状态，部署应急处置工作。应急管理办公室协调各项应急处置工作的开展。
（5）各应急专业组组长立即召集全部应急专业组成员进入应急处置待命状态，听从应急指挥部的指挥，严格按照职责分工进行应急处置工作。
（8）当本厂应急救援力量不足应急需求或有可能危及社会安全时，应急指挥部立即向上级主管部门、政府有关部门和友邻单位汇报，请求上级和社会力量帮扶。社会援助队伍进入厂区时，应指定专人联络、引导并告知安全注意事项。社会援助队伍联系方式按照综合应急预案执行。
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图 4.1‑1 应急工作流程图

应急处置措施
现场应急处置原则

安全防护：进入现场应急救援人员必须配备合适的个人防护器具，在确保自身安全的情况下，实施救援工作；

隔离、疏散：设定初始隔离区，封闭事故现场，实行交通管制，紧急疏散转移隔离区内所有无关人员；

监测、侦察：监测泄漏物质、浓度、扩散范围及气象数据，及时调整隔离区的范围，做好动态监测；侦察事件现场，搜寻被困人员，确认设施、建构筑物险情及可能引发爆炸燃烧的各种危险源、现场及周边污染情况，确定攻防、撤退的路线；

医疗救护：应急救援人员采取正确的救助方式，将遇险人员移至安全区域，进行现场急救，并视实际情况迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救；
现场控制：根据事件类型、现场具体情况，采取相应的措施控制事态的扩大；

防止次生灾害：采取措施防止进一步造成火灾爆炸和环境污染等次生灾害，并做好相应的监测工作；

洗消：设立洗消站，对遇险人员、应急救援人员、救援器材等进行洗消，严格控制洗消污水排放，防止二次污染；
危害信息宣传：宣传危险化学品的危害信息和应急预防措施。

有毒有害气体泄漏应急措施
（1）安全防护：进入现场应急救援人员必须配备合适的个人防护器具，在确保自身安全的情况下，实施救援工作；

（2）隔离、疏散：设定初始隔离区，封闭事故现场，实行交通管制，紧急疏散转移隔离区内所有无关人员；

（3）对于易燃易爆物质泄漏，必须立即消除泄漏污染区域内的各种火源，救援器材应具备防爆功能，并且要有防止泄漏物进入下水道、地下室或受限空间的措施；

（4）泄漏物控制：由消防和洗消组组长指挥组员拦截、导流和蓄积泄漏物，防止泄漏物向重要目标或环境敏感区扩散，视情况使用泡沫充分覆盖；

（5）工程控制：抢险抢修组组长根据现场泄漏情况，指挥组员采取关阀断料、开阀导流、排料泄压、火炬放空、倒罐转移、应急堵漏、冷却防爆、注水排险、喷雾稀释等措施控制泄漏源；

（6）泄漏物清理：大量残液用防爆泵抽吸或使用无火花盛器收集，集中处理；少量残液用砂土堵截覆盖后用编织袋收集后处理，由洗消组负责。

（7）监测、侦察：监测泄漏物质、浓度、扩散范围及气象数据，及时调整隔离区的范围，做好动态监测；侦察事件现场，搜寻被困人员，确认设施、建构筑物险情及可能引发爆炸燃烧的各种危险源、现场及周边污染情况，确定攻防、撤退的路线；

（8）医疗救护：应急救援人员采取正确的救助方式，将遇险人员移至安全区域，进行现场急救，并视实际情况迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救；

（9）现场控制：根据事件类型、现场具体情况，采取相应的措施控制事态的扩大；

（10）防止次生灾害：采取措施防止进一步造成火灾爆炸和环境污染等次生灾害，并做好相应的监测工作；

（11）洗消：设立洗消站，对遇险人员、应急救援人员、救援器材等进行洗消，严格控制洗消污水排放，防止二次污染；

危险废物泄漏挥发或火灾次生CO等废气应急处置措施

（1）对废气污染物进行喷淋、洗消，防止高浓度废气无组织排放。

（2）应急监测组对各应急监测点的污染物情况进行监测，确认各类污染物符合要求。应急救援组根据应急监测组的检测结果，对超标排放的废气污染物再次进行喷淋、洗消，防止高浓度废气无组织排放。
废气污染物非正常排放应急处置措施
废气净化装置出现故障时应立即停止运行并启动备用喷射系统，避免出现废气未经处理造成超标排放。保护目标及敏感区域的应急处置措施
应对重点关注区制定详细的应急响应预案及应急撤离、疏散计划，具体如下：
坚决贯彻“信息畅通、反应快捷、指挥有力、责任明确”的应急原则分别制定各关注区的应急预案。
重点关注区常设专项机构，无事故状态下进行定期信息互换和监督管理，事故状态下则进行事故报警、应急措施指导、通报以及处理结果反馈等紧急信息联络。
突发事故结束后，根据敏感点的实际情况，结合环境监测部门的监测结果，由受害区应急预案小组协同地方政府等相关部门，通知、组织安排撤离人员有序返回，必要时应提供相关帮助和支持，做好人员返回后的善后、赔偿、教育工作，并适时宣布关闭事故应急程序。
结合本公司事故应急预案，定期组织敏感点内常住居民健康、进行安全教育和应急预案演习，提高自我防范意识和自救能力，安排能力较强的居民作为安全协防人员，协调敏感区应急指导小组与居民群众的紧急事故处理关系。
硝酸泄漏应急措施
1、泄漏应急措施
应急处理：根据液体流动和蒸汽扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风，上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服。作时使用的所有设备应接地。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源、防止泄漏物进入水体，下水道，地下室或密闭性空间，喷淋状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物勿使水进入包装容器内。
小量泄漏:用干燥的沙土或其他不燃材料覆盖泄漏物。

大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用飞尘或石灰粉吸收大量液体。用农用石灰(CaO)碎石灰石(CaCO3)或碳酸氢钠(NaHCO3)中和。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。
2、急救措施
皮肤接触:立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医。

眼睛接触:立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15分钟。如有不适感，就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食入:用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

醋酸泄漏应急措施
1、泄漏应急处理：
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置，

堵漏方法：
根据现场泄漏情况，研究制订堵漏方案，分别采取不同的堵漏器具进行堵漏。

1）储罐、容器、管道壁发生微孔泄漏，可用螺丝钉加黏合剂旋入泄漏孔的方法堵漏;

2）管道发生泄漏，不能采取关阀止漏时，可使用堵漏垫、堵漏楔、堵漏袋等器具封

堵，也可用橡胶垫等包裹、捆扎等;

3）阀门法兰盘或法兰垫片损坏发生泄漏，可用不同型号的法兰夹具，并高压注射密封胶进行堵漏。

4）输转倒罐

①不能有效堵漏时，应控制并减少泄漏量，采取输转倒罐的方法将其倒入其他容器、储罐或槽车(空的，至少保证不能发生化学反应)，以排除险情，实施倒罐作业时，管线、设备必须良好接地；
②储罐、容器、管道壁撕裂，液体大量外泄，来不及倒罐时，可采用砂土、水泥粉等筑堤导流，将液体导入围堤，并喷射泡沫覆盖加以保护；
③可移动的槽车等发生泄漏，在事故现场不能有效堵漏的情况下，可转移到具有倒罐条件的地方进行，也可在人烟稀少的地方进行导流转移。
磷酸泄漏应急措施
1、泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防毒面具，穿防酸碱服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。不要直接接触泄漏物，用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集转移到安全场所或以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。
2、急救措施
皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15分钟。如有不适感，就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

硝酸钴泄漏应急措施
1、泄漏应急处理
隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，用沙石，蛭石或其他惰性材料吸收，然后收集转移到安全场所。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。

2、急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。

眼睛接触:立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。

吸入:脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。

食入:误服者给饮大量温水，催吐，就医。

3、消防措施
危险特性:与还原剂，有机物，易燃物如硫，磷或金属粉末等混合形成爆炸性混合物，急剧加热时可发生爆炸。

灭火方法:雾状水、砂土、泡沫。

抢险、救援及控制措施
安全防护

1、应急人员的安全防护

现场处置人员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。
（1)设定初始隔离区，封闭事故现场，避免无关人员进入事件发生区域；
（2)应急人员应佩戴个人防护用品，如重型防化服、防火服、空呼器等进入事件现场，实时监测空气中有毒物质的浓度；
（3)执行医疗救护的应急救援人员佩戴好个人防护用品，迅速将患者转移至上风口;等待医疗救护。
（4)严禁无安全防护进入事故现场。
（5）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。
（6）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。
（7）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援销售部报告人员清点情况。
2、监护措施

参加救护、救援人员以互相监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护处理。
3、受灾群众的安全防护

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：
（1)迅速按照突发环境事故应急预案规定的程序下达启动预案指令，进行应急处置工作。
（2)迅速指派应急救援有关人员到达事故现场，组成现场应急指挥部，指挥事故现场的抢险救援工作；
（3)迅速撤离事故现场，抢救伤亡人员，撤离无关人员及群众；
（4)根据现场情况，组织调动、协调各方面应急救援力量到达现场；
（5)根据现场方案需要，请求地方政府和公司应急指挥部协调组织其他应急资源。
（6)根据突发性环境污染事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；
（7)根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；
（8)在事发地安全边界以外，设立距离事故地点较近的村委会、农田等空旷区域为紧急避难场所；
（9)事故状态下各单位、部门逃生人员根据引导人员的指引下沿上风向分片、分区沿着主干道进行逃生，逃生人员应互相照应，特别注意保护老、弱、病、残、孕等人员的疏散。逃生过程中要注意风向的变化。
（10)及时将受伤群众转至就近医院救治。
事故救援人员要求

（1）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。

（2）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。

（3）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援办公室报告人员清点情况。

应急撤离步骤和指导思想

应对重点关注区制定详细的应急响应预案及应急撤离、疏散计划，具体如下：
坚决贯彻“信息畅通、反应快捷、指挥有力、责任明确“的应急原则分别制定各关注区的“公共安全应急预案”。

重点关注区常设专项机构、专人与公司调度室保持联系，无事故状态下进行定期信息互换和监督管理，事故状态下则进行事故报警、应急措施指导、通报以及处理结果反馈等紧急信息联络。
突发事故结束后，根据敏感点的实际情况，结合环境监测部门的监测结果，由受害区应急预案小组协同地方政府、公司等相关部门，通知、组织安排撤离人员有序返回，必要时应提供相关帮助和支持，做好人员返回后的善后、赔偿、教育工作，并适时宣布关闭事故应急程序。
结合本公司事故应急预案，定期组织敏感点内常住居民健康、进行安全教育和应急预案演习，提高自我防范意识和自救能力，安排能力较强的居民作为安全协防人员，协调敏感区应急指导小组与居民群众的紧急事故处理关系。
应急撤离及疏散要求
厂内应急人员进入及撤离事故现场：
发生初期事故时，应急人员在做好防护的基础上，5min内进入事故现场展开救援，当事故无法控制，威胁到应急人民生命安全时，立即进行撤离，沿公司厂区道路向就近上风向或侧风向厂区出入口集合，并进行疏散。

根据事故发生位置和当时的风向等气象情况，由后勤保障人员指挥，向上风向疏散，并在上风向设立紧急避难场所，进行人员清点，并将清点结果报告指挥组。疏散过程中根据事故严重程度由厂区保卫科共同协调指挥疏导交通，确保及时、安全完成紧急疏散任务。
周边区域人员疏散撤离：
①周边区域人员疏散、撤离原则：周边区域人员疏散、撤离原则为分别按东、南、西、北四个方向及时迅速撤离危险区域到安全地带。疏散过程中尽量佩戴口罩等简易防护措施，向上风向撤离，在10min内完成转移。公司周边交通通畅，发生事故时对周边四条路进行交通管制，并组织群众向上风向进行疏散。

②撤离地点及后勤保障：根据事故发生位置和当时风向等气象情况，向上风向疏散，并在上风向设立紧急避难场所。撤离地点一般为安全地带内的广场，并为撤离人员提供食品、饮用水等生活必需品。根据区域特点，公司设置两处紧急避难场所，分别为项目厂址西南及东侧的空旷地，发生事故时，可根据当时的风向，选择位于上风向的紧急避难所。
交通管制：
①发生突发环境事故时，保卫科协同交警部门，对周边道路进行管控，限制无关车辆进入现场附近。
②临时安置场所设在上风向区域的空地，由企业应急总指挥和当地政府根据现场风向、救援情况指定。
③发生有毒有害气体扩散事件时，公司东南西北四个方向的道路全部进行交通管制，不允许车辆进入。现场具体的道路隔离和交通疏导方案由现场公安人员根据实际风向等情况进行调整，企业应急人员进行协助。
应急救援队伍的调度

1、应急救援调度

根据需要，企业成立环境应急领导小组，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。
环境应急领导小组根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。
应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供领导小组决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境污染事故的危害范围、发展趋势作出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。
发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥中心提供应急救援有关的基础资料。
2、指挥协调主要内容

环境应急指挥中心指挥协调的主要内容包括：
①提出现场应急行动原则要求；
②派出有关专家和人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；
③协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；
④协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；
⑤协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；
⑥根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；
⑦及时向当地政府和上级主管部门报告应急行动的进展情况。
控制事件扩大的措施

（1）根据事故的危险性，有针对性地制定详细实施的措施； 

（2）对可能发生扩大的事故进行预测和预防； 

（3）对事故应急预案进行调整及修改； 

（4）完善撤离现场的路线及通讯。

事件扩大后的应急措施

如发现事故有扩大的可能性，应急救援人员必须立即从事故现场撤离，向公司“事故应急救援指挥中心”汇报，由“应急救援指挥中心”实施紧急措施。由应急领导小组上报临淄区应急指挥中心，请临淄区应急指挥中心准备或批准启动临淄区应急指挥程序。
当突发事件的事态进一步扩大，预计单靠临淄区应急中心现有应急资源和人力难以实施有效处置时，临淄区应急指挥中心应及时向上级发出请求救援信息。请求救援信息包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势、事故地点气象条件，请求援助的人员、物资数量、到达的时间、地点、开进线路，联系方式、协同办法等。
二、水体环境污染事件应急专项预案
环境风险源与环境风险评价

水环境风险源
该项目发生水体污染环境事件的主要诱因是物料泄漏后有毒有害泄漏物质对外环境造成影响，火灾、爆炸发生后的消防废水对外环境造成影响。主要风险物质为储存物料、次生或衍生消防、洗消废水，项目生产过程中涉及的原料、中间产物及产品：液碱、醋酸、磷酸、硝酸等。
扩散途径及危害后果

泄漏：公司储存物料生产过程中发生泄漏频率较高，泄漏物料进入水体，如果控制不及时可能造成严重的水体污染。本单位有能力收集回收利用。不会产生较大影响。建设有围堰和足够容量的事故应急池，可以收纳大型泄漏物料，不会对外界水环境造成污染隐患。如监管不当，致使物料流出厂区进入排洪沟，可以立即组织应急救援人员构筑拦截坝，将物料回收。因此，一般情况下物料泄漏问题不会造成较大水污染环境事件。
火灾次生、衍生污染物：发生大型火灾事故后，污染物浓度相对较高，大量高浓度消防水废水，会在短时间内进入水体，对周边水体环境敏感区有影响，国内此类事故屡见不鲜，任何火灾爆炸事故都会伴随着严峻的水体污染防控难题，稍有不慎就会造成严重的水体污染。
依靠自身消防能力可以将初起火灾解决，消防水量较少，可以全部进入本单位事故应急池。本单位储存区地面全部硬化处理，不会对外界及地下水造成污染。
组织机构及职责

本专项应急预组织机构与综合应急预案组织机构衔接关系
本专项预案上位预案为企业突发环境事件综合应急预案，本预案组织机构为企业综合应急预案组织机构框架下的细化，本专项应急预案总指挥由综合应急预案副总指挥担任，各应急小组及人员根据大气污染突发环境事件应急处置要求组成。
应急组织体系
最初应急组织
在紧急情况初期，现场的值班人员组成最初应急组织，负责最初抢险人员的协调和指挥；研究制定最初现场的应急隔离、堵漏、降温、水冲洗等方法进行先期处理，迅速制定抢险方案以及抢险人员临时调配等现场指挥工作；及时将现场情况报厂应急指挥部。人员组成如下：
指挥长：当值值长
组员：现场值班人员、检修班组成员
全体应急组织

最初应急组织无法独立处置事件，则应急管理办公室召集全体应急组织。全体应急组织体系、具体人员构成和机构职责按照第一部分综合应急预案执行。
应急机构职责

除综合预案既定职责外，各应急机构应承担如下职责：
1、应急指挥部

事故发生后，组织现场抢救。紧急安排、布置、调度、指挥相关人员的工作，调配后勤物资供应、医疗紧急救护和雨水总排口闸门关闭。
在事故发生后，组织应急指挥部成员及各小组赶赴现场进行事故处理，全面指挥事故应急救援工作、协调各部门联合开展应急行动。
决定实施和终止应急预案。
组织事故调查，总结应急救援经验教训。
2、现场处置组

在应急指挥部的调度和指挥下，正确执行应急方案和措施，负责泄漏点的堵漏、设备抢修工作和控制污染源、关闭雨水闸门、启用应急泵等污染防控工作。
负责分析确认泄漏点，提出现场系统隔离初步方案，开展生产自救，避免泄漏继续扩大。
负责消防报警信号复位。
3、应急保障组

负责组织抢险，安排事故恢复所必需的生产车辆及提供抢修、救援人员食宿等后勤保障工作。
供应现场的饮用水、食物，保证现场在任何恶劣情况下的救助物资到位。
负责抢险和污染控制物资、设备设施、防护用品等应急物资的保障。
预防与预警

预防措施
水环境风险源监控措施
（1）制度措施
建立健全各种规章制度，落实环境风险责任；对风险源作为重点部位，由公司经理作为承包责任人进行管理。加强定期巡检并做好记录，每月对环境风险源进行一次全面检查，配备好相应的安全设施设备，并确保好用。
（2）巡检：罐区、仓库、装置区等由车间主任、操作工每日巡检，发现异况及时上报并预警，详见巡检台账记录。

（3）仪器监控

罐区、仓库、装置区、危废库等均设置易燃、毒性气体监测报警装置，风险物质泄漏至临界浓度时自动报警。

水环境污染事故三级预防措施
针对企业污染物来源特点，建立从污染源头、过程处理和最终排放的三级防控体系。
第一级防控措施：危化品仓库设10cm高的围堰，危化品入口围堰为梯形缓坡，便于车辆的通行；从而构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，将泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。

第二级防控措施：北厂现有300 m3事故水池1座，南厂现有800m3事故水池1座，2座事故水池通过管线相连，总有效容积1100m3，并设有事故废水导排系统，从而切断污染物与外部的通道，将污染控制在厂内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

第三级防控措施：事故状态下切断厂区污水出水口，雨水总排口，防止事故状态下污水经污水管网进入地表水水体，事故结束后，将事故水池收集的事故废水分批次排入中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司供排水厂炼油净化一车间进行集中处理。
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图 3.1‑1 事故废水截流、收集及处理系统操作图
预警行动
预警分级
建立健全各种规章制度，落实环境风险责任；对风险源作为重点部位，由公司经理作为承包责任人进行管理。加强定期巡检并做好记录，每月对危险源进行一次全面检查，配备好相应的安全设施设备，并确保好用。对公司的危险源采取了安装可燃气体报警仪等装置。
按照突发水环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为三级，预警级别由低到高，并依次用蓝色、黄色、橙色表示。根据事态的发展和应急处置效果，预警级别可以升级、降级或解除。
三级预警：车间级预警，是指各车间预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向本车间主任汇报，根据事故情况、事态发展，现场管理人员和车间负责人负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。车间负责人应立即将事故情况上报应急指挥部。 

二级预警：公司级预警，企业应急指挥部接到事故报警以后，或者是重大风险源的应急信号以后，由应急指挥部来判断警情，确定是否发布公司预警，最后由应急总指挥确定发布事故预警信息。 

一级预警：社会级预警，当本企业应急救援力量不足，以及险情又进一步扩大的危险时，企业应急指挥部向当地有关部门发出预警信息。
预警发布程序

按照本预案第一部分综合应急预案执行。
预警发布后的应对措施

在预警状态下，各应急专业组要做好水污染事故的应急准备工作，按照应急指挥部的要求，落实各项预防控制措施。各应急专业组要以保证环境不受污染为目标，全力以赴控制事态的进一步发展和扩大。
进入预警状态后，应当采取的措施：
（1）立即启动相应的突发环境事件应急预案；

（2）发布预警公告。车间级预警由公司安环部负责发布；公司级预警上报环境保护部门决定发布；社会级预警上报临淄区人民政府决定发布。
（3）转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（4）指令各环境应急救援队伍进入应急状态，上报环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

（5）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；

（6）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

预警结束

应急指挥部根据事态的发展情况，确认事故点得到消除，证实其不再具有环境风险后，由厂应急指挥部总指挥宣布预警结束，无再发生次生事件时，解除预警状态，将预警解除信息通过通信、广播、信息网络等方式通知各应急专业组。
信息报告程序
按照本预案第一部分综合应急预案执行。
应急处置
应急响应
1、响应分级及内容
表4.1‑1 突发环境事件分级响应一览表
	分级类别
	响应级别
	分级条件
	响应内容

	车间级事故
	三级预案响应
	此类事故可由本车间技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故直接上报应急指挥部的同时，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则请求指挥部提升事故响应级别

	公司级事故
	二级预案响应
	此类事故可以由公司技术人员控制，将危险物质控制与分厂范围内，并能够将事故影响控制在厂区、公司范围内，能够尽快恢复或在停产的情况下控制事故影响，阻止危险物质进入外环境。
	此类事故由当班技术人员向岗位负责人汇报，并及时转报应急指挥部，应急指挥部组织公司技术人员汇总并对事故进行综合控制，将事故影响控制于公司范围内。若事故未能及时控制则提升事故响应级别

	社会级事故
	一级预案响应
	由项目事故引发的外环境污染事故
	公司预案执行未能及时控制事故影响，并对外环境产生影响，由公司指挥中心向区域救援中心汇报，区域救援中心负责人上升为事故第一响应人


2、应急响应程序
（1）当发生水污染事故时，发现人应立即向当值值长汇报，值长接到事故汇报后，应立即担任起临时应急总指挥责任，按规定组成最初应急反应组织体系，启动先期处置程序。同时向应急指挥部报告，总指挥就位后，自然接替为现场最高指挥官。
（2）由应急指挥部宣布启动本预案。
（3）启动本预案应急响应。
（4）指挥部迅速召集各应急专业组，进入应急响应状态，部署应急处置工作。应急管理办公室协调各项应急处置工作的开展。
（5）各应急专业组组长立即召集全部应急专业组成员进入应急处置待命状态，听从应急指挥部的指挥，严格按照职责分工进行应急处置工作。
（6）当本厂应急救援力量不足应急需求或有可能危及社会安全时，应急指挥部立即向上级主管部门、政府有关部门和友邻单位汇报，请求上级和社会力量帮扶。社会援助队伍进入厂区时，应指定专人联络、引导并告知安全注意事项。社会援助队伍联系方式按照综合应急预案执行。
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图 4.1‑1 应急工作流程图

应急处置措施
应急处置原则
按照国家、行业标准、规范制定的危险化学品事件应急行动方案，在实施过程中，坚持“以人为本”的指导思想，同时应符合以下要求。
1、应急处置总原则

1）控制事故废水或危险化学品溢流出事故区域。

根据重大环境风险源和水体环境保护目标的识别，制定防范水体污染三级防控措施：
第一道拦截：将泄漏危险化学品、事故废水等拦截在围堰内，不出车间、存储区和罐区；
第二道拦截：将泄漏危险化学品、事故废水等引导入应急池内，不出厂区；
第三道拦截：将泄漏危险化学品、事故废水等拦截在防洪沟之前，根据实际情况可用沙袋等构筑临时围堰，坚决将其拦截在排洪沟之内，不外排入地表河流、农田及未硬化路面。
各生产装置发生事故时：
a）通过生产工艺调整，切断事故受损设施内的进料，减少污染物质耗损量，并将受损设施及相关的设施内的物料安全转移，或者先控制在装置区、储存区之内；

b）将污染物质尽可能引入厂区事故应急池内临时储存；

c）事故污水流入装置区、道路雨排水系统进入排洪沟时，立即在相应的排洪沟启动拦截设施或用沙袋封堵，进行隔断、封堵，同时采取回收等可能采取的措施，将污染物质运输到污水处理厂中，杜绝污染物质流入下游河流；

d）对其他生产辅助设施的正常排水等暂缓执行，同时对其他的清静下水、生活污水进行切断分流，并根据监测结果，及时切断分流事故后期无污染的水流，尽量减少事故污水量。

2）分区划分

根据公司行政区划和生产装置、罐区排水系统特点及排洪沟、河流的具体情况，将厂区划分为生产装置区域、原料及产品储运区域。
3）封堵分流

各装置根据预设的封堵地点对污水进行封堵。当有生产装置区域、原料及产品储运区域发生事故，有可能或已造成泄漏的物料或含污染物的消防水进入排洪沟时，立即做好排洪沟污染应急处置预案启动准备，立即启动本厂应急预案，尽快消灭污染源并进行拦截。
车间尽快对各雨排入口进行封堵，避免污水进入雨排系统，将污水导入车间生产污水池经污水线并运输至污水处理厂处理。车间负责用备用潜水泵将进入雨排污水导入污水系统。
2、危险化学品事件一般处置原则
a) 安全防护：进入现场应急救援人员必须配备合适的个人防护器具，在确保自身安全的情况下，实施救援工作；
b)隔离、疏散：设定初始隔离区，封闭事故现场，实行交通管制，紧急疏散转移隔离区内所有无关人员；
c)监测、侦察：监测泄漏物质、浓度、扩散范围及气象数据，及时调整隔离区的范围，做好动态监测；侦察事件现场，搜寻被困人员，确认设施、建筑物险情及可能引发爆炸燃烧的各种危险源、现场及周边污染情况，确定攻防、撤退的路线；
d) 医疗救护：应急救援人员采取正确的救助方式，将遇险人员移至安全区域，进行现场急救，并视实际情况迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救；
e)现场控制：根据事件类型、现场具体情况，采取相应的措施控制事态的扩大；
f)防止次生灾害：采取措施防止进一步造成火灾爆炸和环境污染等次生灾害，并做好相应的监测工作；
g) 洗消：设立洗消站，对遇险人员、应急救援人员、救援器材等进行洗消，严格控制洗消污水排放，防止二次污染；
h) 危害信息宣传：宣传危险化学品的危害信息和应急预防措施。
3、发生危险化学品泄漏时现场控制原则如下：
a) 对于易燃易爆物质泄漏，必须立即消除泄漏污染区域内的各种火源，救援器材应具备防爆功能，并且要有防止泄漏物进入下水道、地下室或受限空间的措施；
b) 泄漏物控制：用水雾、蒸汽等稀释泄漏物浓度，拦截、导流和蓄积泄漏物，防止泄漏物向重要目标或环境敏感区扩散，视情况使用泡沫充分覆盖；
c) 工程控制：根据现场泄漏情况，采取关阀断料、开阀导流、排料泄压、火炬放空、应急堵漏、冷却防爆、注水排险、喷雾稀释等措施控制泄漏源；
d) 泄漏物清理：大量残液用防爆泵抽吸或使用无火花盛器收集，集中处理；少量残液用砂土堵截覆盖后用编织袋回收处理；
e) 当泄漏到水体时：要及时通知沿线居民和地方政府，严禁下游人畜取水，对水体进行监测，采取打捞收集泄漏物、拦河筑坝、中和等方法严控污染扩大；
总体施救措施
当发生水体环境污染事件，总体施救措施如下： 

尽可能迅速切断污染源，减少污染物质外泄。同时判断其是否属易挥发的有毒有害气体；

关闭污染物质通往厂外的所有污水管线或明沟阀门，以防污染物排入外环境；

选择适当位置在一处或多处拦截外溢的污染物，用泵、容器、吸附材料或人工等方法将污染物转入收集池。

组织监测力量对水体进行跟踪监测，确定监测位置、监测因子、监测频次，特别注意对附近环境敏感点的水质监测，随时掌握环境污染情况。

拦截措施
第一道拦截：将废水污染物拦截在罐区围堰、仓库、装卸区、装置区等收集池内；
第二道拦截：将废水污染物拦截在事故应急池、初期雨水池内；
第三道拦截：事故应急池、初期雨水池万一不能够完全容纳废水污染物，在雨排口用沙袋等堵漏物资将污水拦截。
硝酸泄漏应急措施
1、泄漏应急措施
应急处理：根据液体流动和蒸汽扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风，上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正床自给式呼吸器，穿防酸碱服。作时使用的所有设备应接地。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源、防止泄漏物进入水体，下水道，地下室或密闭性空间，喷淋状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物勿使水进入包装容器内。
小量泄漏:用干燥的沙土或其他不燃材料覆盖泄漏物。

大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用飞尘或石灰粉吸收大量液体。用农用石灰(CaO)碎石灰石(CaCO3)或碳酸氢钠(NaHCO3)中和。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。
2、急救措施
皮肤接触:立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医。

眼睛接触:立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15分钟。如有不适感，就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食入:用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

醋酸泄漏应急措施
1、泄漏应急处理：
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置，

堵漏方法：
根据现场泄漏情况，研究制订堵漏方案，分别采取不同的堵漏器具进行堵漏。

1）储罐、容器、管道壁发生微孔泄漏，可用螺丝钉加黏合剂旋入泄漏孔的方法堵漏;

2）管道发生泄漏，不能采取关阀止漏时，可使用堵漏垫、堵漏楔、堵漏袋等器具封

堵，也可用橡胶垫等包裹、捆扎等;

3）阀门法兰盘或法兰垫片损坏发生泄漏，可用不同型号的法兰夹具，并高压注射密封胶进行堵漏。

4）输转倒罐

①不能有效堵漏时，应控制并减少泄漏量，采取输转倒罐的方法将其倒入其他容器、储罐或槽车(空的，至少保证不能发生化学反应)，以排除险情，实施倒罐作业时，管线、设备必须良好接地；
②储罐、容器、管道壁撕裂，液体大量外泄，来不及倒罐时，可采用砂土、水泥粉等筑堤导流，将液体导入围堤，并喷射泡沫覆盖加以保护；
③可移动的槽车等发生泄漏，在事故现场不能有效堵漏的情况下，可转移到具有倒罐条件的地方进行，也可在人烟稀少的地方进行导流转移。
磷酸泄漏应急措施
1、泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防毒面具，穿防酸碱服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。不要直接接触泄漏物，用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集转移到安全场所或以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。
2、急救措施
皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15分钟。如有不适感，就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

硝酸钴泄漏应急措施
1、泄漏应急处理
隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，用沙石，蛭石或其他惰性材料吸收，然后收集转移到安全场所。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。

2、急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。

眼睛接触:立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。

吸入:脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。

食入:误服者给饮大量温水，催吐，就医。

3、消防措施
危险特性:与还原剂，有机物，易燃物如硫，磷或金属粉末等混合形成爆炸性混合物，急剧加热时可发生爆炸。

灭火方法:雾状水、砂土、泡沫。

消防水污染防治措施
在液体物料发生泄漏并爆炸的情况下，将会产生大量的消防废水，由于与物料均有接触，废水中含有大量有害物质，不能直接排放。在该种情况下，此时开启导流沟，经管道泵将含物料的事故废水全部转移到事故水池中。经厂内处理达到齐鲁石化供排水厂进水水质要求后，排入齐鲁石化供排水厂，避免对污水处理厂带来冲击影响。
抢险、救援及控制措施
安全防护

（1）应急人员的安全防护

现场处置人员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。
（2）监护措施

参加救护、救援人员以互相监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护处理。
（3）受灾群众的安全防护

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：
①根据突发性环境污染事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；
②根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；
③在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所；
④事故状态下各单位、部门逃生人员根据引导人员的指引下沿上风向分片、分区沿着主干道进行逃生，逃生人员应互相照应，特别注意保护老、弱、病、残、孕等人员的疏散。逃生过程中要注意风向的变化。
事故救援人员要求

（1）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。

（2）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。

（3）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援办公室报告人员清点情况。

应急撤离步骤和指导思想

应对重点关注区制定详细的应急响应预案及应急撤离、疏散计划，具体如下：
坚决贯彻“信息畅通、反应快捷、指挥有力、责任明确“的应急原则分别制定各关注区的“公共安全应急预案”。

重点关注区常设专项机构、专人与公司调度室保持联系，无事故状态下进行定期信息互换和监督管理，事故状态下则进行事故报警、应急措施指导、通报以及处理结果反馈等紧急信息联络。
突发事故结束后，根据敏感点的实际情况，结合环境监测部门的监测结果，由受害区应急预案小组协同地方政府、公司等相关部门，通知、组织安排撤离人员有序返回，必要时应提供相关帮助和支持，做好人员返回后的善后、赔偿、教育工作，并适时宣布关闭事故应急程序。
结合本公司事故应急预案，定期组织敏感点内常住居民健康、进行安全教育和应急预案演习，提高自我防范意识和自救能力，安排能力较强的居民作为安全协防人员，协调敏感区应急指导小组与居民群众的紧急事故处理关系。
应急撤离及疏散要求
厂内应急人员进入及撤离事故现场：
发生初期事故时，应急人员在做好防护的基础上，5min内进入事故现场展开救援，当事故无法控制，威胁到应急人民生命安全时，立即进行撤离，沿公司厂区道路向就近上风向或侧风向厂区出入口集合，并进行疏散。

根据事故发生位置和当时的风向等气象情况，由后勤保障人员指挥，向上风向疏散，并在上风向设立紧急避难场所，进行人员清点，并将清点结果报告指挥组。疏散过程中根据事故严重程度由厂区保卫科共同协调指挥疏导交通，确保及时、安全完成紧急疏散任务。
周边区域人员疏散撤离：
①周边区域人员疏散、撤离原则：周边区域人员疏散、撤离原则为分别按东、南、西、北四个方向及时迅速撤离危险区域到安全地带。疏散过程中尽量佩戴口罩等简易防护措施，向上风向撤离，在10min内完成转移。公司周边交通通畅，发生事故时对周边四条路进行交通管制，并组织群众向上风向进行疏散。

②撤离地点及后勤保障：根据事故发生位置和当时风向等气象情况，向上风向疏散，并在上风向设立紧急避难场所。撤离地点一般为安全地带内的广场，并为撤离人员提供食品、饮用水等生活必需品。根据区域特点，公司设置两处紧急避难场所，分别为项目厂址西南及东侧的空旷地，发生事故时，可根据当时的风向，选择位于上风向的紧急避难所。
交通管制：
①发生突发环境事故时，保卫科协同交警部门，对周边道路进行管控，限制无关车辆进入现场附近。
②临时安置场所设在上风向区域的空地，由企业应急总指挥和当地政府根据现场风向、救援情况指定。
③发生有毒有害气体扩散事件时，公司东南西北四个方向的道路全部进行交通管制，不允许车辆进入。现场具体的道路隔离和交通疏导方案由现场公安人员根据实际风向等情况进行调整，企业应急人员进行协助。
应急救援队伍的调度

1、应急救援调度

根据需要，企业成立环境应急领导小组，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。
环境应急领导小组根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。
应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供领导小组决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境污染事故的危害范围、发展趋势作出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。
发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥中心提供应急救援有关的基础资料。
2、指挥协调主要内容

环境应急指挥中心指挥协调的主要内容包括：
①提出现场应急行动原则要求；
②派出有关专家和人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；
③协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；
④协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；
⑤协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；
⑥根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；
⑦及时向当地政府和上级主管部门报告应急行动的进展情况。
控制事件扩大的措施

（1）根据事故的危险性，有针对性地制定详细实施的措施； 

（2）对可能发生扩大的事故进行预测和预防； 

（3）对事故应急预案进行调整及修改； 

（4）完善撤离现场的路线及通讯。

事件扩大后的应急措施

如发现事故有扩大的可能性，应急救援人员必须立即从事故现场撤离，向公司“事故应急救援指挥中心”汇报，由“应急救援指挥中心”实施紧急措施。由应急领导小组上报临淄区应急指挥中心，请临淄区应急指挥中心准备或批准启动临淄区应急指挥程序。
当突发事件的事态进一步扩大，预计单靠临淄区应急中心现有应急资源和人力难以实施有效处置时，临淄区应急指挥中心应及时向上级发出请求救援信息。请求救援信息包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势、事故地点气象条件，请求援助的人员、物资数量、到达的时间、地点、开进线路，联系方式、协同办法等。
三、危险废物环境污染专项应急预案
环境风险源与环境风险评价

危险废物产生情况
本厂区项目固体废物主要有废包装袋、废滤袋、废机油、废脱硝催化剂、废试剂瓶等。
企业危险废物产生情况见表1.1‑1。
表1.1‑1 企业危险废物产生情况一览表
	序号
	固体废物名称
	产生工序
	固废属性
	废物代码
	产生情况
	处置措施
	最终去向

	
	
	
	
	
	产生量
t/a
	形态
	主要成分
	危险特性
	工艺
	处置量
t/a
	

	1
	废包装袋
	投料、碾压、配浸渍液
	危险废物
	HW49 900-041-49
	0.6
	固态
	碱式碳酸镍
	T
	危废暂存间
	0.6
	委托有资质单位处置

	2
	废滤袋
	布袋除尘器
	危险废物
	HW49 900-041-49
	1.15
	固态
	镍
	T
	危废暂存间
	1.15
	委托有资质单位处置

	3
	废机油
	设备维护
	危险废物
	HW08 900-249-08
	0.05
	液态
	烃类物质
	T，I
	危废暂存间
	0.05
	委托有资质单位处置

	4
	废脱硝催化剂
	脱硝反应器
	危险废物
	HW49 900-039-49
	5t/3a
	固态
	活性炭
	T
	危废暂存间
	5t/3a
	委托有资质单位处置

	5
	废包装袋
	溶液制备、碾压投料
	危险废物
	HW49 900-041-49
	0.556t/a
	固态
	片碱等
	T
	危废暂存间
	0.556t/a
	委托有资质单位处置

	6
	废试剂瓶
	实验室
	危险废物
	HW49 900-047-49
	0.018t/a
	固态
	酸、碱等
	T
	危废暂存间
	0.018t/a
	委托有资质单位处置


影响范围及危害后果分析

危险废物收集过程中泄漏对环境的危害
危险废物含有多种有毒有害物质，如果在收集过程中发生泄漏，会对土壤、水体造成严重污染，也会对人体健康造成严重危害。如废催化剂、废包装袋等吸附多种有害物质，如果收集过程中随意丢弃，吸附的有害物质一旦进入水体，会对水体造成污染，同时也会对人体健康造成严重危害。
危险废物暂存过程中泄漏对环境的危害
企业收集的危险废物均委托有资质单位处置，外运处置单位在危废库暂存，如果在贮存过程中发生泄漏，会对土壤、水体造成严重污染；同时，液态危险废物挥发至空气中会对大气环境产生影响。如废催化剂、废包装袋等吸附多种有害物质，如果在贮存过程中发生泄漏，会对土壤、水体造成严重污染；废矿物油具有可燃性，遇明火、高热可燃，燃烧产生的废气会对大气环境产生影响。
危险废物运输过程中泄漏对环境的危害
危险废物在运输过程中由于车辆或人为原因有可能发生泄漏，如果运输过程中发生泄漏，危险废物会对厂区及沿线土壤、水体造成严重污染，同时，会对沿线敏感目标环境产生影响。
组织机构及职责

本专项应急预案组织机构与综合应急预案组织机构衔接关系
本专项预案上位预案为企业突发环境事件综合应急预案，本预案组织机构为企业综合应急预案组织机构框架下的细化，本专项应急预案总指挥由综合应急预案副总指挥担任，各应急小组及人员根据大气污染突发环境事件应急处置要求组成。
应急组织体系
最初应急组织
在紧急情况初期，现场的值班人员组成最初应急组织，负责最初抢险人员的协调和指挥；研究制定最初现场的应急隔离、堵漏、降温、水冲洗等方法进行先期处理，迅速制定抢险方案以及抢险人员临时调配等现场指挥工作；及时将现场情况报厂应急管理办公室。人员组成如下：
指挥长：当值值长
组员：现场值班人员、检修班组成员
全体应急组织

最初应急组织无法独立处置事件，则应急管理办公室召集全体应急组织。全体应急组织体系、具体人员构成和机构职责按照第一部分综合应急预案执行。
应急机构职责

除综合预案既定职责外，各应急机构应承担如下职责：
1、应急指挥部

事故发生后，组织现场抢救。紧急安排、布置、调度、指挥相关人员的工作，调配后勤物资供应、医疗紧急救护和雨水总排口闸门关闭。
在事故发生后，组织应急指挥部成员及各小组赶赴现场进行事故处理，全面指挥事故应急救援工作、协调各部门联合开展应急行动。
决定实施和终止应急预案。
组织事故调查，总结应急救援经验教训。
2、现场处置组

在应急指挥部的调度和指挥下，正确执行应急方案和措施，负责泄漏点的堵漏、设备抢修工作和控制污染源、关闭雨水闸门、启用应急泵等污染防控工作。
负责分析确认泄漏点，提出现场系统隔离初步方案，开展生产自救，避免泄漏继续扩大。
负责消防报警信号复位。
3、应急保障组

负责组织抢险，安排事故恢复所必需的生产车辆及提供抢修、救援人员食宿等后勤保障工作。
供应现场的饮用水、食物，保证现场在任何恶劣情况下的救助物资到位。
负责抢险和污染控制物资、设备设施、防护用品等应急物资的保障。
预防与预警

预防措施
危险废物监控措施
建立危险源管理制度，落实监控措施。
建立危险源台账、档案。
在收集区、贮存区设监控系统。
运输车辆配备GPS定位系统，全程监控车辆运行。
危险废物管理措施
（1）源头控制措施：充分利用原辅材料，进行清洁生产，尽量减少各类废物的产生。

（2）收集贮存环节：危废库做好防渗防腐处理，建筑面积满足暂存需求，且远离办公区和周围环境敏感点。
施行分类定点堆放。生活垃圾在厂内垃圾池暂存；废活性炭、废矿物油、废硅藻土、分析化验废物等在危废库房暂存。危废库房做防渗防腐处理，建筑面积满足一年满负荷运行所产生危废的贮存需求，且远离办公区和周围环境敏感区
（3）终端处理措施：生活垃圾由环卫部门处置；废硅藻土、废活性炭等属于危险废物，委托有资质单位处置。
（4）按照有关法律法规的要求，公司对固体废弃物全过程管理报当地环保行政主管部门批准。
（5）及时处置，避免产生二次污染。
（6）参照《化工建设项目环境保护设计标准》（GB/T50483-2019）中有关固废处置的规定，危险废物不得向地面水域及海洋倾倒。
预警行动
预警分级
按照危险废物污染环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为三级，预警级别由低到高，并依次用蓝色、黄色、橙色表示。根据事态的发展和应急处置效果，预警级别可以升级、降级或解除。
三级预警：车间级预警，是指各车间预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向本车间主任汇报，根据事故情况、事态发展，现场管理人员和车间负责人负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。车间负责人应立即将事故情况上报应急指挥部。 

二级预警：公司级预警，企业应急指挥部接到事故报警以后，或者是重大风险源的应急信号以后，由应急指挥部来判断警情，确定是否发布公司预警，最后由应急总指挥确定发布事故预警信息。 

一级预警：社会级预警，当本企业应急救援力量不足，以及险情又进一步扩大的危险时，企业应急指挥部向当地有关部门发出预警信息。
预警发布程序

按照本预案第一部分综合应急预案执行。
预警发布后的应对措施

在预警状态下，各应急专业组要做好危险废物污染事故的应急准备工作，按照应急指挥部的要求，落实各项预防控制措施。
在预警情况下，各应急专业组要以保证环境不受污染为目标，全力以赴控制事态的进一步发展和扩大。
公司应急指挥中心根据危险废物泄漏事件的监测数据、危害程度、紧急程度和发展势态，结合公司的实际情况，分析出可能发生泄漏的中心区域或临近中心区域单位可能受到的影响程度，对可能发生的泄漏、中毒等次生事件进行评估，制定出泄漏、中毒等次生事件的应急对策和采取的防护措施，并做出如下判断：
a）符合公司本专项预案启动条件时，应按照指令立即启动本预案；

b）不符合公司本专项预案启动条件，但对公司的生产运行有一定的影响时，指令相关部门进入预警状态，指导各相关单位制定并落实危险废物泄漏、中毒等事件的应对措施，做好防范工作；

c）指令厂属相关职能部门连续跟踪事态发展。

预警结束

应急指挥部根据事态的发展情况，确认事故点得到消除，证实其不再具有环境风险后，由厂应急指挥部总指挥宣布预警结束，无再发生次生事件时，解除预警状态，将预警解除信息通过通信、广播、信息网络等方式通知各应急专业组。
信息报告程序
按照本预案第一部分综合应急预案执行。
应急处置
应急响应
1、响应分级及内容
表4.1‑1 突发环境事件分级响应一览表
	分级类别
	响应级别
	分级条件
	响应内容

	车间级事故
	三级预案响应
	此类事故可由本车间技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故直接上报应急指挥部的同时，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则请求指挥部提升事故响应级别

	公司级事故
	二级预案响应
	此类事故可以由公司技术人员控制，将危险物质控制与分厂范围内，并能够将事故影响控制在厂区、公司范围内，能够尽快恢复或在停产的情况下控制事故影响，阻止危险物质进入外环境。
	此类事故由当班技术人员向岗位负责人汇报，并及时转报应急指挥部，应急指挥部组织公司技术人员汇总并对事故进行综合控制，将事故影响控制于公司范围内。若事故未能及时控制则提升事故响应级别

	社会级事故
	一级预案响应
	由项目事故引发的外环境污染事故
	公司预案执行未能及时控制事故影响，并对外环境产生影响，由公司指挥中心向区域救援中心汇报，区域救援中心负责人上升为事故第一响应人


2、应急响应程序
（1）当发生水污染事故时，发现人应立即向当值值长汇报，值长接到事故汇报后，应立即担任起临时应急总指挥责任，按规定组成最初应急反应组织体系，启动先期处置程序。同时向应急指挥部报告，总指挥就位后，自然接替为现场最高指挥官。
（2）由应急指挥部宣布启动本预案。
（3）启动本预案应急响应。
（4）指挥部迅速召集各应急专业组，进入应急响应状态，部署应急处置工作。应急管理办公室协调各项应急处置工作的开展。
（5）各应急专业组组长立即召集全部应急专业组成员进入应急处置待命状态，听从应急指挥部的指挥，严格按照职责分工进行应急处置工作。
（6）当本厂应急救援力量不足应急需求或有可能危及社会安全时，应急指挥部立即向上级主管部门、政府有关部门和友邻单位汇报，请求上级和社会力量帮扶。社会援助队伍进入厂区时，应指定专人联络、引导并告知安全注意事项。社会援助队伍联系方式按照综合应急预案执行。
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图 4.1‑1 应急工作流程图

应急处置措施
防渗层破裂，液态危险废物泄漏应急措施
1、报警与赶赴现场
当发现危险废物储存区防渗层破裂，或地下水监测结果超标，现场人员应立刻上报应急指挥部，应急指挥部接到报警后立即通知各应急小组，做好应急准备工作，立即前往泄漏现场，应急保障组做好应急设施或装备的供给准备。应急指挥部根据泄漏程度，若已污染到厂外，应急指挥领导小组总指挥立即发布一级预案，及时向上一级应急救援指挥机构报告并请求支援，副总指挥负责现场具体应急抢险工作的协调。
2、现场应急处理
应急抢险组及时查找泄漏点，对泄漏点进行修复。若地下水监测发现某一项因子明显超标，应根据该因子对应的特征危险废物储存区域进行查找泄漏点并进行修补。若防渗层发生大面积破损，应及时转移危险废物，对防渗层进行及时修复，并对土壤、地表水、地下水进行监测，将监测结果及时上报应急指挥部。一旦监测结果表明土壤受到污染，可以针对土壤污染物的种类，种植有较强吸收力的植物，降低有害物质的含量；或将受污染的土壤移到别处填埋处理或就地进行修复。一旦地下水受到污染，如果污染物已经泄漏但尚未到达地下水，可以用压力注射水泥浆的方法做成一碗形密封层，然后抽吸其中的泄漏物进行处理；如果情况比较严重，应该先将该地区土壤移开到其他区域，以避免继续泄漏，然后将污染的地下水抽上来处理；如果污染物已经达到地下水，就必须设计地下水抽吸网络来抽取地下水进行处理，并外请或者依托当地政府部门专家库内的专家进行技术支持。
3、现场监测
综合协调组负责现场调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析；环境保护组做好厂区水体的实时监测工作，并协助当地环境监测站开展区域大气、地表水、地下水、土壤的应急监测工作，确定污染程度、影响范围，形成周围人员疏散建议，监测人员应做好相应的个人防护，并将监测结果及时上报应急指挥部。

4、信息报告
事故过程中综合协调组及时将事故现场处置情况上报应急指挥部，应急指挥部及时向上级主管部门进行汇报。

5、善后处理
应急结束后，应急抢险组做好事故现场及有毒有害物质扩散区域内的清洗、消毒工作。应急指挥部根据事故现场污染及损害情况，确定是否开展受污染区域恢复工作。做好受伤人员的安慰及补助工作。

后期持续加强对堆场防渗、防漏设施的管理和检查，加大地下水水质监测频次，确保本次应急措施到位，地下水水质稳定达标排放。
废机油泄漏应急措施
1、事故报警：在岗人员发现废机油存放场所异常，应立即向负责人报告，负责人对事故作出判断，并向本单位安技科或集团公司安环部报告。

2、现场应急处置：负责人迅速组织事故区人员撤离，设置警戒。通知相邻班组停止作业，及时组织在岗人员穿戴好个人防护用品、进行抢险救援。
①泄漏：少量溢出时先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用沙或泥土吸收溢出的液体，然后移至安全地区，以待日后处理。较大面积泄漏时，需使用围油栏对油污进行控制，防止扩散，并使用收油机、油拖网、吸油毡、浮式储油罐进行吸附、收集。

②火灾：小型火灾时立刻用储区附近备用的灭火器灭火，如其有迅速扩大之势，应避免靠近，须立即打开消火栓降低着火点及附近油漆的温度，控制火势，避免发生爆炸，待火焰减低后再用灭火器灭之。大型火灾时应立刻开启消火栓降温，控制火势，避免爆炸，等待救援。

3、善后处理：火灾现场处置后，需派人监护现场，防止复燃等次生事故，同时保护好现场，配合有关部门的调查处理工作，做好伤亡人员的善后处理，燃烧产生的废渣、吸附的废油、被侵蚀沙土等废物统一集中，并委托有资质的备案处置单位进行处置转移。
4、恢复生产：调查处理完毕，经有关部门同意后，负责人立即组织人员进行现场清理，尽快恢复相关班组的生产活动。

废催化剂等固态危险废物扬散应急措施
1.应急处理
隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用清洁的铲子收集于干燥洁净耐腐蚀容器中。不易收集的部分用清水冲洗，调节至中性，经稀释的废水排放废水系统。
2.防护措施
呼吸系统防护:可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护:呼吸系统防护中已做防护。

身体防护:穿橡胶耐酸碱服。

手防护:戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

3.急救措施
皮肤接触:立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触:立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入:用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。
抢险、救援及控制措施
安全防护

（1）应急人员的安全防护

现场处置人员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。
（2）监护措施

参加救护、救援人员以互相监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护处理。
（3）受灾群众的安全防护

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：
①根据突发性环境污染事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；
②根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；
③在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所；
④事故状态下各单位、部门逃生人员根据引导人员的指引下沿上风向分片、分区沿着主干道进行逃生，逃生人员应互相照应，特别注意保护老、弱、病、残、孕等人员的疏散。逃生过程中要注意风向的变化。
事故救援人员要求

（1）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。

（2）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。

（3）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援办公室报告人员清点情况。

应急撤离步骤和指导思想

应对重点关注区制定详细的应急响应预案及应急撤离、疏散计划，具体如下：
坚决贯彻“信息畅通、反应快捷、指挥有力、责任明确“的应急原则分别制定各关注区的“公共安全应急预案”。

重点关注区常设专项机构、专人与公司调度室保持联系，无事故状态下进行定期信息互换和监督管理，事故状态下则进行事故报警、应急措施指导、通报以及处理结果反馈等紧急信息联络。
突发事故结束后，根据敏感点的实际情况，结合环境监测部门的监测结果，由受害区应急预案小组协同地方政府、公司等相关部门，通知、组织安排撤离人员有序返回，必要时应提供相关帮助和支持，做好人员返回后的善后、赔偿、教育工作，并适时宣布关闭事故应急程序。
结合本公司事故应急预案，定期组织敏感点内常住居民健康、进行安全教育和应急预案演习，提高自我防范意识和自救能力，安排能力较强的居民作为安全协防人员，协调敏感区应急指导小组与居民群众的紧急事故处理关系。
应急救援队伍的调度

1、应急救援调度

根据需要，企业成立环境应急领导小组，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。
环境应急领导小组根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。
应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供领导小组决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境污染事故的危害范围、发展趋势作出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。
发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥中心提供应急救援有关的基础资料。
2、指挥协调主要内容

环境应急指挥中心指挥协调的主要内容包括：
①提出现场应急行动原则要求；
②派出有关专家和人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；
③协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；
④协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；
⑤协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；
⑥根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；
⑦及时向当地政府和上级主管部门报告应急行动的进展情况。
控制事件扩大的措施

（1）根据事故的危险性，有针对性地制定详细实施的措施； 

（2）对可能发生扩大的事故进行预测和预防； 

（3）对事故应急预案进行调整及修改； 

（4）完善撤离现场的路线及通讯。

事件扩大后的应急措施

如发现事故有扩大的可能性，应急救援人员必须立即从事故现场撤离，向公司“事故应急救援指挥中心”汇报，由“应急救援指挥中心”实施紧急措施。由应急领导小组上报临淄区应急指挥中心，请临淄区应急指挥中心准备或批准启动临淄区应急指挥程序。
当突发事件的事态进一步扩大，预计单靠临淄区应急中心现有应急资源和人力难以实施有效处置时，临淄区应急指挥中心应及时向上级发出请求救援信息。请求救援信息包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势、事故地点气象条件，请求援助的人员、物资数量、到达的时间、地点、开进线路，联系方式、协同办法等。
             四、土壤环境污染事件应急专项预案
环境风险源与环境风险评价

土壤环境风险源
企业最易发生土壤环境污染事故的单元是生产区、原料罐区、固废（危废）仓库等，是防范事故的重点区域。人为操作失误、防护不力、管理措施不到位和工作场所的设备设施存在隐患是造成事故发生的主要缘由。

原料储罐
各罐区均设置了围堰，储罐预警系统主要检测罐体的泄漏，检查侧重于罐体的下表面、进料口、出料口、法兰、基槽和围堰等部位的泄漏情况。
罐区地面均做了防腐防渗措施，围堰内设有导流沟，集水井，有截流切换阀和水泵，泄漏时通过切换阀水泵至事故应急池；通过以上措施，降低储罐泄漏对土壤污染的可能性。
装车与卸车
若装卸平台防渗和溢流收集设施效果不佳，容易造成土壤及地下水污染。散装液体装卸需要有清晰的灌注和抽出说明，并且需要设计专门设施和措施以防止过度灌注。

易燃易爆物质卸车时，如空气进入槽车，与槽内蒸汽形成爆炸性混合物，达到爆炸极限，如槽车接地不好产生静电火花有发生火灾爆炸的可能；车辆碰撞管道设备造成设备损坏，物料泄漏遇明火有发生火灾爆炸的可能。
若进料口、出料口、抽提管道连接处、阀门、法兰和排放口泄漏，且溢流收集装置和防渗设施效果不佳，易造成土壤及地下水污染。

管道运输
输送物料的管道，如果管架间距大，会造成管道下坠，严重时会造成管道折断，管道排空阀泄漏，管道设计不合理，如无防膨胀措施、管道与电缆共同、平行敷设、管道防静电措施不当或无防静电措施等都有造成火灾爆炸的危险。

定期检查一般能识别地上管道泄漏，否则管道若发生泄漏极易造成土壤及地下水污染。地下管线需要有防腐、防渗或阴极检测等设计才能预防泄漏。无保护系统的地下管线都极易产生土壤及地下水污染，尤其对于管道阀门、法兰等位置，液体泄漏直接进入土壤及地下水导致污染。

本公司运输管道密闭性均完好，大部分架空安置于管廊中，各个管道的阀门、法兰完好，未出现“跑、冒、滴、漏”的现象，管道及其配套仪表均选用合格产品，布置检测报警设施、隔热层和防静电跨接及接地等防护措施及泄压和止逆措施，设备管道有防腐保护，且配有专业人员对装置的管道阀门、法兰等接口处定期或不定期地巡回检查，并定期保养、维修，并有紧急事故处置的防控管理措施。
输送泵
泵存放位置没有做任何防渗处理时，可能造成土壤及地下水污染。此外，因为泵经常连接到大的存储设备或加工厂，泵的故障，及阀门操作不当都可导致大量液体的泄漏从而造成土壤及地下水污染。

泵所处区域地面均有硬化防渗措施，地面完整，无破损裂缝情况，设有围堰防护，高危区域设置溢流收集措施，布置预防事故的检测报警设施，并配有专业人员定期检查、保养和维护，有紧急事故处置方案。因此，目前厂区内各类泵在运行过程中对土壤和地下水环境造成污染的可能性很小。
水坑或渗坑
工业生产活动中如果存在无防渗设施的水坑或渗坑，极易产生土壤及地下水污染。开放式的液体储存装置也容易造成洒落或渗漏导致土壤及地下水污染，需定期开展巡检检查。

厂区内设有污水收集池、事故应急池、循环水池、消防水收集池、雨水收集池和清下水泵池等，水池内部均做有防腐防渗措施，有围栏、围堰或遮盖物等安全防护措施，无洒落、溢流、泄露现象，内部路面均进行了水泥硬化，无裂纹和破损，同时由专业人员定期组织检查维护，并有应急事故处置管理。
散装和包装材料的存储与运输
1、固态物质（原辅材料）的存储与运输

当包装受损时，包装的固体材料或黏性液体被释放并且长时间未采取措施，极易导致土壤污染。使用特殊包装时，需通过设计防渗下垫面、监测和维护管理措施来防止泄漏，否则容易造成土壤污染。

该厂区内涉及散装固态物质存储和运输的是废离子膜、废树脂和废催化剂等工业固废。固废贮存在危废仓库内，采用汽车运输，存储地面均做有完整的硬化防渗防腐措施，能做到防风防雨水防渗漏防流失，且运输过程中有防护措施，无洒落现象，并配有专业人员定期检查、管理和维护。
2、液体的存储与运输（圆桶、集装箱等）

使用开放容器或采集无任何防渗措施对液体进行储存、转运时， 极易造成土壤污染。场内若有废弃液体容器堆放或容器清洗前后废液的排放时，极易造成土壤污染。

厂区内涉及液体存储均在密封的储罐内，储罐按照行业要求设计，符合使用要求，这些存储区设置了检测报警设施、防腐防渗等设备安全防护设施、泄压和止逆等紧急处理设施。液体存储区地面均有完整的水泥硬化防渗措施，储罐区围堰设有导流沟、集水井，有截流阀和切换阀，泄漏时通过切换阀可排至事故应急池。厂区内液体产品和原材料由管道和槽车运输，液态危险废物收集后暂存在危废仓库内，委托有资质的危险废物处理公司运出进行处置，运输过程中有防护措施，未出现“跑、冒、滴、漏”的现象，且配有专业人员定期管理、监督、检查和维护，具有环境风险防控和应急管理措施制度。
生产活动
生产过程风险防范措施是安全生产的重要环节，许多生产事故都是由于生产过程的不完善、故障、隐患等不安全因素所造成，因此必须对生产设备的安全性状给予高度重视。标准设备要选择符合工艺要求、质量好的设备。
厂区内生产装置为密闭的处理装置，生产装置工艺控制要求严格，自动化水平较高，控制点均接进中控室的DCS系统，进行集中指示和控制，并设计紧急停车控制系统。实现了密闭化、管道化，防止有毒物质、腐蚀物质泄漏外溢。对生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的作业场所，安装自动报警装置、事故通风设施、生产装置设置联锁和紧急停车系统，并独立于控制系统。生产装置区地面均硬化防渗，部分装置区设有防雨设施，生产场所设置了泄漏液体缓冲池，配备了泄漏堵漏工具、收集等应急设施及物资，并按规定放在适当的位置，并作明显的标识，未发现“跑、冒、滴、漏”的情形，同时有专业人员定期对各类设备设施及其运行情况进行检查、监督、管理、维修和保养，并有风险防控和紧急事故应急管理措施，目前对土壤环境污染的可能性较小。
其他活动
1、紧急收集装置

紧急收集装置在紧急情况下使用。紧急收集装置需要防腐蚀和防渗漏，否则在收集装置充满时容易造成溢流导致土壤及地下水污染。

厂区内设有事故应急池，消防水池，配置完善的管道系统，管道完好无破裂，设有防渗、防腐和检测报警设施，未出现“跑、冒、滴、漏”的情况，指定专业人员定期监管、检查、防护和保养，并有紧急事故管理方案。目前对土壤及地下水环境污染风险可能性很小。
2、车间存储

车间内储存包括各种中间储罐，如果储罐区域和设备没有防护措施，容易造成土壤及地下水污染。厂区车间内储罐密闭性良好，配置完善的管道系统、检测报警设施、设备安全防护设施和风险防控措施，围堰地面做硬化处理，围堰内设有导流沟，有截流阀和切换阀，泄漏时通过切换阀可排至事故应急池，未出现“跑、冒、滴、漏”的情况，并配有专业人员定期检查、维护和管理。
扩散途径及危害后果

土壤污染物转移途径和危害形式见表1.2‑1
表1.2‑1 事故污染物转移途径及危害形式
	事故类别
	事故位置
	事故危害类型
	土壤污染物转移途径
	土壤危害形式

	
	
	
	排水系统
	土壤
	

	火灾

爆炸
	仓库（包括危废仓库）、罐区、生产装置、三废处理装置
	消防水
	消防水尾水
	渗透、吸收
	土壤环境污染

	
	
	风险物质逸散
	消防水尾水
	渗透、吸收
	

	泄漏
	仓库（包括危废仓库）、罐区、生产装置、三废处理装置
	液态毒物、易溶于水的固态毒物
	/
	渗透、吸收
	


组织机构及职责

本专项应急预组织机构与综合应急预案组织机构衔接关系
本专项预案上位预案为企业突发环境事件综合应急预案，本预案组织机构为企业综合应急预案组织机构框架下的细化，本专项应急预案总指挥由综合应急预案副总指挥担任，各应急小组及人员根据大气污染突发环境事件应急处置要求组成。
应急组织体系
最初应急组织
在紧急情况初期，现场的值班人员组成最初应急组织，负责最初抢险人员的协调和指挥；研究制定最初现场的应急隔离、堵漏、降温、水冲洗等方法进行先期处理，迅速制定抢险方案以及抢险人员临时调配等现场指挥工作；及时将现场情况报厂应急指挥部。人员组成如下：
指挥长：当值值长
组员：现场值班人员、检修班组成员
全体应急组织

最初应急组织无法独立处置事件，则应急管理办公室召集全体应急组织。全体应急组织体系、具体人员构成和机构职责按照第一部分综合应急预案执行。
应急机构职责

除综合预案既定职责外，各应急机构应承担如下职责：
1、应急指挥部

事故发生后，组织现场抢救。紧急安排、布置、调度、指挥相关人员的工作，调配后勤物资供应、医疗紧急救护和雨水总排口闸门关闭。
在事故发生后，组织应急指挥部成员及各小组赶赴现场进行事故处理，全面指挥事故应急救援工作、协调各部门联合开展应急行动。
决定实施和终止应急预案。
组织事故调查，总结应急救援经验教训。
2、现场处置组

在应急指挥部的调度和指挥下，正确执行应急方案和措施，负责泄漏点的堵漏、设备抢修工作和控制污染源、关闭雨水闸门、启用应急泵等污染防控工作。
负责分析确认泄漏点，提出现场系统隔离初步方案，开展生产自救，避免泄漏继续扩大。
负责消防报警信号复位。
3、应急保障组

负责组织抢险，安排事故恢复所必需的生产车辆及提供抢修、救援人员食宿等后勤保障工作。
供应现场的饮用水、食物，保证现场在任何恶劣情况下的救助物资到位。
负责抢险和污染控制物资、设备设施、防护用品等应急物资的保障。
预防与预警

预防措施
环境风险源监控措施
（1）制度措施
建立健全各种规章制度，落实环境风险责任；对风险源作为重点部位，由公司经理作为承包责任人进行管理。加强定期巡检并做好记录，每月对环境风险源进行一次全面检查，配备好相应的安全设施设备，并确保好用。
（2）巡检：存储区、仓库、装卸区、生产装置、危废库等由车间主任、操作工每日巡检，发现异况及时上报并预警，详见巡检台账记录。

（3）仪器监控

存储区、仓库、装卸区、生产装置、危废库等均设置易燃、毒性气体监测报警装置，风险物质泄漏至临界浓度时自动报警。

土壤污染事故三级预防措施
针对企业污染物来源特点，建立从污染源头、过程处理和最终排放的三级防控体系。
一级防控措施：将泄漏的液态危险废物控制在存储区、暂存库、车间。具体措施为：存储区防渗并设置围堰、危险废物暂存库防渗并设置导流槽及收集池、车间防渗并设置导流槽及收集池。

二级防控措施：将泄漏的液态危险废物控制在厂区。具体措施为：厂区建设事故应急池，存储区、危险废物暂存库及车间不能容纳泄漏的液态危险废物，将液态危险废物导流至事故池。

三级防控措施：在公司雨水总排口设置堵漏物资作为三级预防与控制体系，防止重大生产事故泄漏污水造成的环境污染。
污染消防水通过污水排放系统排往污水处理系统，考虑到夹带污染物的消防水可能会溢到雨排系统，在装置各雨排口设置闸板等拦污设施。
预警行动
预警分级
按照突发土壤环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为三级，预警级别由低到高，并依次用蓝色、黄色、橙色表示。根据事态的发展和应急处置效果，预警级别可以升级、降级或解除。
三级预警：车间级预警，是指各车间预警行动。发生事故后，或者发现事故预兆、信号后，事故现场人员以及有关人员应立即向本车间主任汇报，根据事故情况、事态发展，现场管理人员和车间负责人负责发出事故警报并决定现场人员是否撤离。车间负责人应立即将事故情况上报应急指挥部。 

二级预警：公司级预警，企业应急指挥部接到事故报警以后，或者是重大风险源的应急信号以后，由应急指挥部来判断警情，确定是否发布公司预警，最后由应急总指挥确定发布事故预警信息。 

一级预警：社会级预警，当本企业应急救援力量不足，以及险情又进一步扩大的危险时，企业应急指挥部向当地有关部门发出预警信息。
预警发布程序

按照本预案第一部分综合应急预案执行。
预警发布后的应对措施

在预警状态下，各应急专业组要做好水污染事故的应急准备工作，按照应急指挥部的要求，落实各项预防控制措施。
在预警情况下，各应急专业组要以保证环境不受污染为目标，全力以赴控制事态的进一步发展和扩大。
预警结束

应急指挥部根据事态的发展情况，确认事故点得到消除，证实其不再具有环境风险后，由厂应急指挥部总指挥宣布预警结束，无再发生次生事件时，解除预警状态，将预警解除信息通过通信、广播、信息网络等方式通知各应急专业组。
信息报告程序
按照本预案第一部分综合应急预案执行。
应急处置
应急响应
1、响应分级及内容
表4.1‑1 突发环境事件分级响应一览表
	分级类别
	响应级别
	分级条件
	响应内容

	车间级事故
	三级预案响应
	此类事故可由本车间技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。
	此类事故直接上报应急指挥部的同时，由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则请求指挥部提升事故响应级别

	公司级事故
	二级预案响应
	此类事故可以由公司技术人员控制，将危险物质控制与分厂范围内，并能够将事故影响控制在厂区、公司范围内，能够尽快恢复或在停产的情况下控制事故影响，阻止危险物质进入外环境。
	此类事故由当班技术人员向岗位负责人汇报，并及时转报应急指挥部，应急指挥部组织公司技术人员汇总并对事故进行综合控制，将事故影响控制于公司范围内。若事故未能及时控制则提升事故响应级别

	社会级事故
	一级预案响应
	由项目事故引发的外环境污染事故
	公司预案执行未能及时控制事故影响，并对外环境产生影响，由公司指挥中心向区域救援中心汇报，区域救援中心负责人上升为事故第一响应人


2、应急响应程序
（1）当发生土壤污染事故时，发现人应立即向当值值长汇报，值长接到事故汇报后，应立即担起临时应急总指挥责任，按规定组成最初应急反应组织体系，启动先期处置程序。同时向应急指挥部报告，总指挥就位后，自然接替为现场最高指挥官。
（2）由应急指挥部宣布启动本预案。
（3）启动本预案应急响应。
（4）指挥部迅速召集各应急专业组，进入应急响应状态，部署应急处置工作。应急管理办公室协调各项应急处置工作的开展。
（5）各应急专业组组长立即召集全部应急专业组成员进入应急处置待命状态，听从应急指挥部的指挥，严格按照职责分工进行应急处置工作。
（6）当本厂应急救援力量不足应急需求或有可能危及社会安全时，应急指挥部立即向上级主管部门、政府有关部门和友邻单位汇报，请求上级和社会力量帮扶。社会援助队伍进入厂区时，应指定专人联络、引导并告知安全注意事项。社会援助队伍联系方式按照综合应急预案执行。
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图 4.1‑1 应急工作流程图

应急处置措施
总体施救措施
当发生土壤环境污染事件，总体施救措施如下： 

尽可能迅速切断污染源，减少污染物质外泄。同时判断其是否属易挥发的有毒有害气体；

关闭污染物质通往厂外的所有污水管线或明沟阀门，以防污染物排入外环境；

选择适当位置在一处或多处拦截外溢的污染物，用泵、容器、吸附材料或人工等方法将污染物转入收集池。

组织监测力量对水体进行跟踪监测，确定监测位置、监测因子、监测频次，特别注意对附近环境敏感点的水质监测，随时掌握环境污染情况。
拦截措施
第一道拦截：将废水污染物拦截在暂存库收集池、存储区围堰、车间收集池内；
第二道拦截：将废水污染物拦截在事故应急池、初期雨水池内；
第三道拦截：事故应急池、初期雨水池万一不能够完全容纳废水污染物，在雨排口用沙袋等堵漏物资将污水拦截。
抢险、救援及控制措施
安全防护

（1）应急人员的安全防护

现场处置人员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。
（2）监护措施

参加救护、救援人员以互相监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护处理。
（3）受灾群众的安全防护

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：
①根据突发性环境污染事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；
②根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；
③在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所；
④事故状态下各单位、部门逃生人员根据引导人员的指引下沿上风向分片、分区沿着主干道进行逃生，逃生人员应互相照应，特别注意保护老、弱、病、残、孕等人员的疏散。逃生过程中要注意风向的变化。
事故救援人员要求

（1）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。

（2）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。

（3）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援办公室报告人员清点情况。

应急撤离步骤和指导思想

应对重点关注区制定详细的应急响应预案及应急撤离、疏散计划，具体如下：
坚决贯彻“信息畅通、反应快捷、指挥有力、责任明确”的应急原则分别制定各关注区的“公共安全应急预案”。

重点关注区常设专项机构、专人与公司调度室保持联系，无事故状态下进行定期信息互换和监督管理，事故状态下则进行事故报警、应急措施指导、通报以及处理结果反馈等紧急信息联络。
突发事故结束后，根据敏感点的实际情况，结合环境监测部门的监测结果，由受害区应急预案小组协同地方政府、公司等相关部门，通知、组织安排撤离人员有序返回，必要时应提供相关帮助和支持，做好人员返回后的善后、赔偿、教育工作，并适时宣布关闭事故应急程序。
结合本公司事故应急预案，定期组织敏感点内常住居民健康、进行安全教育和应急预案演习，提高自我防范意识和自救能力，安排能力较强的居民作为安全协防人员，协调敏感区应急指导小组与居民群众的紧急事故处理关系。
应急救援队伍的调度

1、应急救援调度

根据需要，企业成立环境应急领导小组，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。
环境应急领导小组根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。
应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供领导小组决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境污染事故的危害范围、发展趋势作出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。
发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥中心提供应急救援有关的基础资料。
2、指挥协调主要内容

环境应急指挥中心指挥协调的主要内容包括：
①提出现场应急行动原则要求；
②派出有关专家和人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；
③协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；
④协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；
⑤协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；
⑥根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；
⑦及时向当地政府和上级主管部门报告应急行动的进展情况。
控制事件扩大的措施

（1）根据事故的危险性，有针对性地制定详细实施的措施； 

（2）对可能发生扩大的事故进行预测和预防； 

（3）对事故应急预案进行调整及修改； 

（4）完善撤离现场的路线及通讯。

事件扩大后的应急措施

如发现事故有扩大的可能性，应急救援人员必须立即从事故现场撤离，向公司“事故应急救援指挥中心”汇报，由“应急救援指挥中心”实施紧急措施。由应急领导小组上报临淄区应急指挥中心，请临淄区应急指挥中心准备或批准启动临淄区应急指挥程序。
当突发事件的事态进一步扩大，预计单靠临淄区应急中心现有应急资源和人力难以实施有效处置时，临淄区应急指挥中心应及时向上级发出请求救援信息。请求救援信息包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势、事故地点气象条件，请求援助的人员、物资数量、到达的时间、地点、开进线路，联系方式、协同办法等。
         第三篇 环境污染现场应急处置方案
事故特征
生产装置、原料仓库、储罐、装车平台、输送物料管线等设施在生产过程、储存、装卸、运输、维修等环节可能因设备、操作或其他因素引发泄漏、火灾、爆炸事件，造成物料流失、人员伤亡、设施损坏，控制不当将对周边环境和保护目标造成一定影响。事件发生前的征兆多为污染物超标、有明显化工异味、冒烟、着火等现象。主要表现为生产装置区、存储区大量液体溢流并伴有刺激性气味；存储区、生产区出现冒烟、着火现象。

现场应急组织机构
应急组织与职责
应急组织
应急小组成员安排：
组长：副经理，联系人姓名：崔广兴，联系电话：13869339197。

常务副组长：安环部部长，联系人姓名：孙盛涛，联系电话：13589593846。
副组长：一车间主任，联系人姓名：孙兵，联系电话：13589572429。

        二车间主任，联系人姓名：翟洪兵，联系电话：13864375482。
成员：生产车间当班班长，操作工等；其他相关人员以及本公司相关的人员。
指挥组织的主要职责
（1）现场处置组织机构直接受本公司应急救援指挥部领导，请示并落实应急指令；
（2）组长负责落实现场处置方案；
（3）在应急处置过程中，组长或副组长负责向公司应急指挥部求援并配合上级部门应急工作；
（4）组长组织本公司现场处置方案的演练和总结；
（5）班长为现场处置方案的直接责任人，负责组织本班组人员进行现场处置，并向车间主任报告；
（6）班组人员应按照现场处置方案逐项落实各项环保安全措施，做好现场监护和警戒，稳定工艺操作，穿戴好劳动防护用品；
（7）班组人员应积极参与环境风险分析，参加现场处置方案的制定，不断学习现场处置方案和演练。
应急处置
事件应急处置程序
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（1）当班操作工发现报警仪报警、生产设施液位、压力、温度、流量等工艺参数异常报警、生产设施出现冒烟、着火点等异常现象，立即向当班班长报告，当班班长立即安排不少于2名的外操佩戴空气呼吸器并穿好防护服到现场对异常现象进行确认。
（2）外操检查机泵密封、管线阀门、连接法兰、管线焊缝、储罐液位及阀门等部位，确认物料泄漏或着火点立即用对讲机向当班班长报告，当班班长立即向生产调度或生产部报告，同时，按照职责采取关闭阀门、切换机泵等应急措施；若有人员受到伤害首先将受害人抬出现场放置到空气较流通的地方进行紧急施救。
（3）生产调度接报后立即向公司总指挥报告，总指挥确定污染事件为公司级事故后，立即下达启动本应急预案的指令，公司应急救援指挥部所有成员和本预案的应急小组成员迅速达到指定位置并开始履行各自的应急救援职责。
由公司应急救援指挥部总指挥决定，现场指挥向临淄区生态环境局、应急管理局、公安局等部门报告，报告内容为单位名称、事件发生的时间、地点和部位，污染物介质、数量及污染情况，有无人员中毒、受伤，目前已经采取的紧急措施和可能对环境造成的后果等。
现场应急处置措施
发生液态风险物质泄漏时应急处置措施
第一道拦截：将废水污染物拦截在暂存库收集池、存储区围堰、车间收集池内；
第二道拦截：将废水污染物拦截在事故应急池、初期雨水池内；
第三道拦截：事故应急池、初期雨水池万一不能够完全容纳废水污染物，在雨排口用沙袋等堵漏物资将污水拦截。
发生火灾、爆炸事故导致水体污染应急处置措施
工艺处理：切断阀门、紧急停车，或改变工艺流程、局部停车、打循环、降负荷运行等。
封堵泄漏源：由检维修人员或专业人员采用合适的材料和技术手段封堵泄漏处；车间外采用沙土或其他合适材料堵截泄漏液体或者引流到安全地点，避免或减少物料外流。
事故车间外溢及时关闭雨水截断阀或切断雨水排放口，必要时用沙袋封堵通向厂外的雨排口和其他出口，并监视物料是否溢流到厂外或溢流到厂内未硬化的地面上。
生产技术部长（当生产技术部长不在时，由当班领导代替）启动应急程序，回收污水至事故池；如果污水量可能超出事故池的能力，安环部长联系协作单位派出罐车和潜水泵增援。
抢修抢险组安排吸附车回收泄漏物料，对于酸性或碱性物料，要进行中和处理。
对于泄漏量较大，无法将物料或污染污水堵截到事故池时，抢修抢险组根据现场总指挥安排，由安环部长指挥抢修抢险组按照封堵示意图，采取筑沙袋或土墙进行封堵污染水流；如果第一道拦截坝失效，立即组织建筑第二道土坝或者第三道土坝进行拦截，污染污水决不能进入河流。
选择在地势低洼处、污水井、雨排沟或雨排井处设置临时潜水泵，将污水回收、转储至污水池、事故池或临时储罐中。当预测污水储存能力不足时，紧急协调汽运槽罐车转储污水。
现场监测人员按照监测方案确定的监测因子，对污染污水、事故池收集污水、厂外的污水、受保护敏感目标范围内的河流等水体进行监测。
事故得到控制，已产生的污水要尽快收集并妥善处置，并经现场监测，确认水体恢复正常后报告总指挥。
存储区发生火灾、爆炸、泄漏事故导致消防废水污染水体环境时
1) 工艺处理：由各车间主任负责指挥查出泄漏部位，并关闭阀门等。

2）封堵泄漏源：由检修设备人员带领维修工戴好防毒面具、空气呼吸器，穿好防护服进入现场进行现场堵漏。如果桶体或储罐发生泄漏，立即进行倒料处理，将物料转移到备用空桶内，或者立即对储罐进行维修。

3）车间主任指挥员工用沙土或其他合适材料堵截泄漏液体和消防废水并引流到事故应急池，避免或减少污水外流。车间主任及时关闭雨水截断阀或切断雨水排放口，必要时用沙袋封堵通向厂外的雨排口和其他出口，并监视消防废水和泄漏物料是否溢流到厂外或溢流到厂内未硬化的地面上。如果物料溢流到厂外，用沙袋和砂土进行堵截。

4）消防人员穿好防护服，佩戴空气呼吸器和防毒面具进入现场，在安全距离以外，在上风向灭火。用水喷射出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。

5) 委托环境监测站监测空气中的VOCs、二氧化氮、CO等和水体中pH、COD、氨氮、镍等有毒物质的浓度，并上报现场总指挥。根据现场风向等气象条件，确定警戒和疏散范围，并发出有害气体逸散警报。

6）现场保卫组立即疏散现场无关人员，联系政府有关部门对影响范围内的周边村民、居民、企业职工等人员进行疏散。 
7）后勤服务组立即落实加强现场人员个体防护，配置相应的个体防护用品。

针对消防污水的特点，在将其送入污水处理厂前，还应注意以下几点： 

①消防污水在被送入污水处理厂前须进行检测。 

②事故池须有一定的调节容积。 

③当消防污水可回收利用时，应考虑回收利用。
④事故池需做好防渗防漏工作，防止污染周围地表水和地下水，防止产生二次污染。
发生火灾、爆炸、泄漏事故导致大气污染事故并有毒有害物质逸散时
迅速查明泄漏源点，关闭相关阀门或紧急停车，切断泄漏源。
对于较大泄漏，向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于易燃易爆气体，可以在现场喷射水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。对于易挥发液体，用泡沫或其他物品覆盖泄漏物料，抑制其蒸发速度。
现场处置组采取有效防护措施，对已泄漏挥发到空中的采用喷射雾状水进行洗消。
应急监测组监测空气浓度，并上报现场总指挥。根据现场风向等气象条件，确定警戒和疏散范围，并发出有害气体逸散警报。
警戒保卫组立即疏散现场无关人员，联系政府有关部门对影响范围内的周边村民、居民、企业职工等人员进行疏散。
应急保障组立即落实加强现场人员个体防护，配置相应的个体防护用品。
污水池泄漏导致废水污染水体环境现场应急处置方案

工艺处理：由车间主任负责指挥迅速封堵泄漏部位。

用沙土或其他合适材料堵截废水并引流到事故应急池，避免或减少污水外流。及时关闭雨水截断阀或切断雨水排放口，必要时用沙袋封堵通向厂外的雨排口和其他出口，并监视消防废水是否溢流到厂外或溢流到厂内未硬化的地面上。如果物料溢流到厂外，用沙袋和砂土进行堵截。

委托环境监测站监测水体中pH、COD、氨氮、镍等有害物质的浓度，并上报现场总指挥。

后勤服务组立即落实加强现场人员个体防护，配置相应的个体防护用品。

危险废物泄漏处置方案
工艺处理：由车间主任负责指挥迅速封堵泄漏部位。

用沙土或其他合适材料堵截危险废物并引流到收集池。及时关闭雨水截断阀或切断雨水排放口，必要时用沙袋封堵通向厂外的雨排口和其他出口，并监视废水是否溢流到厂外或溢流到厂内未硬化的地面上。如果物料溢流到厂外，用沙袋和砂土进行堵截。
委托环境监测站监测水体中pH、COD、氨氮、镍等有害物质的浓度，并上报现场总指挥。

后勤服务组立即落实加强现场人员个体防护，配置相应的个体防护用品。
事故控制后处置措施
（1）在总指挥的指令下，组成污染清理小组，进行现场污染清理。妥善处置危险废物；对于硬化区域用消防水冲洗少量废弃物至事故池，其他区域要收集置换污染土壤，合理处置，恢复环境。
（2）在总指挥的指令下，组成污染评估和事故调查小组，评估现场污染状况，调查事故发生原因，研究制定处置和防范措施，严格落实“三不放过”的规定。
注意事项
佩戴个人防护器具方面的注意事项
（1）注意个人防护器具的选型，应根据不同化学品的性质选择适当的防护器具。
（2）注意正确佩戴个人防护器具，特别是防毒面具要与自己的脸部紧密结合。
（3）使用前应检查防护器具是否完好，不得使用有缺陷或已失效的器具。
（4）空气呼吸器
①打开气瓶阀，旋转至2圈，检查气瓶有充足的供气量。
②检查面罩密封性，用手掌捂住面罩接口处，通过深呼吸检查面罩密封是否良好。
③佩戴面具，将气瓶阀向下，背上气瓶，通过拉肩的自由端调节气瓶的上下位置和松紧，直到感觉舒适为止。
④扣紧腰带，将腰带插头一端插入座内，然后将腰带左右两侧的伸出端同时向两侧拉紧，收紧腰带。
⑤佩戴面罩先放松面罩下方的2根颈带和上方的2根头带，然后将面罩贴合在佩戴者脸上，戴好面罩，调节面罩位置，收紧下端的2根颈带，再收紧上方的2根头带，直到舒适为止。
⑥连接供气阀，先将供气阀的接口与面罩接口啮合，然后顺时针旋转90度，当听到咔嗒声即安装完毕。
⑦佩戴完毕后，深呼吸几次，激活供气阀，当呼吸舒畅后，方可进入作业区域。
使用抢险救援器材方面的注意事项
（1）应急处置人员如果佩戴全封闭型呼吸器材，应首先检查救援器材是否完好并在备用状态，如佩戴正压空气呼吸器前，打开气阀后应首先检查压力是否在正常使用范围内。
（2）应急处置过程中使用的设备及器材应为防爆型。
（3）使用灭火器时防止人员受伤。灭火设施应确保完好。
采取救援对策或措施方面的注意事项
事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并作出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。
采取应急救援时，要从上风处进入现场，并切断事故源，方可有效展开救援。如果是夜间还要有充足的安全照明设施。
对于易燃易爆物质泄漏，必须立即消除泄漏污染区域内的各种火源，救援器材应具备防爆功能，并且要有防止泄漏物进入下水道、地下室或受限空间的措施。
现场自救和互救注意事项
（1）先救容易救的人，先重后轻，伤员经现场处理后，多数需要及时转送到医院进一步处理。
（2）尽快使伤员脱离现场，做好初步急救处理，立即去除致伤的因素，如燃烧或被热液浸渍的衣服等。
（3）对于危重伤员原则上转入就近医院进行治疗抢救，待伤情好转后再继续转送。
现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项
现场处置主要依靠公司兼职应急救援力量及专业应急处置力量来完成，因此只有公司兼职应急救援力量及专业应急处置力量具备现场应急处置能力，其他无关人员原则上不得参与事故救援。
现场应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备，佩戴安全防护用品，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。
现场应急救援指挥组根据需要具体协调、调集相应的安全防护装备。
应急救援结束后的注意事项
应急救援结束后，应尽快组织事故调查，并对事故现场进行处置，并派专人留守，防止二次火灾、爆炸和中毒事故的发生。
现场处置方案简明应急处置卡
硝酸桶泄漏事件应急处置卡
	风险事件
	风险描述

	硝酸泄漏
	一种具有强氧化性、腐蚀性的一元无机强酸。浓硝酸烟雾可释放出五氧化二氮（硝酐）遇水蒸气形成酸雾，可迅速分解而形成二氧化氮，浓硝酸加热时产生硝酸蒸气，也可分解产生二氧化氮，吸入后可引起急性氮氧化物中毒。吸入硝酸烟雾可引起急性中毒。口服硝酸可引起腐蚀性口腔炎和胃肠炎，可出现休克或肾功能衰竭等。

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告值班长，值班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	排查
	排查泄漏的原因、点位、方式等。
	值班长、专家组

	控源截污
	1、建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服。作时使用的所有设备应接地。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。
2、尽可能切断泄漏源、防止泄漏物进入水体，下水道，地下室或密闭性空间，喷淋状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物勿使水进入包装容器内。
3、封堵泄漏部位
小量泄漏:用干燥的沙土或其他不燃材料覆盖泄漏物。

大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用飞尘或石灰粉吸收大量液体。用农用石灰(CaO)碎石灰石(CaCO3)或碳酸氢钠(NaHCO3)中和。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。
	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


磷酸桶泄漏事件应急处置卡
	风险事件
	风险描述

	磷酸泄漏
	蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或休克。皮肤或眼接触可致灼伤。毒性：属低毒类。慢性影响：鼻黏膜萎缩、鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触，可引起皮肤刺激。

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告值班长，值班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	排查
	排查泄漏的原因、点位、方式等。
	值班长、专家组

	控源截污
	1、建议应急处理人员戴防毒面具，穿防酸碱服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。

2、尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。不要直接接触泄漏物，用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集转移到安全场所或以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。

3、废弃物处置方法：建议把废料缓慢地加到碱液-石灰水中，搅拌后，用大量水冲入下水道。
	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


醋酸桶泄漏事件应急处置卡 

	风险事件
	风险描述

	醋酸泄漏
	浓度较高的乙酸具有腐蚀性，能导致皮肤烧伤，眼睛永久失明以及黏膜发炎，浓缩乙酸在实验室中燃烧比较困难，但是当环境温度达到39℃(102℉)的时候，它便具有可燃的威胁，在此温度以上，乙酸可与空气混合爆炸（爆炸极限4%～17%体积浓度）。

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告值班长，值班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	排查
	排查泄漏的原因、点位、方式等。
	值班长、专家组

	控源截污
	切断火源。

应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。

堵截并引流到收集池或事故应急池，尽可能切断泄漏源。

小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


危废库危险废物泄漏现场应急处置卡
	风险事件
	风险描述

	液态危险废物容器破损导致危险废物泄漏
	泄漏的废物泄漏漫流、渗透后可能污染水体、土壤环境

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告值班长，值班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	值班长

	预案启动
	应急总指挥启动相应级别的应急预案。
	应急总指挥

	排查
	排查容器破损原因、点位、方式等。
	值班长、专家组

	控源截污
	迅速查清容器破损部位、泄漏速率、泄漏量。将危险废物通过引流槽引至收集池。及时关闭雨水截断阀或切断雨水排放口，必要时用沙袋封堵通向厂外的雨排口和其他出口，并监视消防废水是否溢流到厂外或溢流到厂内未硬化的地面上。如果物料溢流到厂外，用沙袋和砂土进行堵截。
	现场处置组

	监测
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


废气处理设施故障导致废气超标排放应急处置卡
	风险事件
	风险描述

	废气处理故障
	超标废气污染大气环境

	应急程序
	应急处置措施
	责任岗位

	报告程序
	发现人报告值班长，值班长报告应急指挥部
	值班长

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。
	值班长

	预案启动
	排查故障原因
	应急总指挥

	排查
	及时停车、采取喷淋措施降低污染物排放浓度，避免污染面积扩散
	值班长、专家组

	控源截污
	确定监测方案、布置监测点位并进行监测，并将监测结果及时上报。
	现场处置组

	监测
	
	应急监测组

	后勤保障
	及时将应急物资从库房送至应急现场。
	应急保障组

	恢复处置
	污染现场恢复
	应急总指挥


附表：
附表 1企业应急物资配置明细表

公司现有应急物资情况如下表所示。

  调查人及联系方式：李天琦   17660290255   审核人及联系方式：孙盛涛，13589593846 
	企事业单位基本信息

	单位名称
	山东公泉化工股份有限公司

	物资库位置
	公司
	经纬度
	东经E：118°15′22.56″  北纬N：36°45′7.03″

	负责人
	姓名
	王权
	联系人
	姓名
	孙盛涛

	
	联系方式
	13869378077
	
	联系方式
	13589593846

	环境应急资源信息


	序号
	名称
	型号
	性 能
	数量
	存放地点
	使用条件
	责任人

	1
	消防栓
	SS100-1.6
	安全防护
	6
	生产装置区
	发生火灾时启用
	孙盛涛，13589593846 


	2
	手提式干粉灭火器
	MF-8
	安全防护
	4
	生产装置
	发生火灾时启用
	

	3
	手提式干粉灭火器
	MF/ABC4
	安全防护
	2
	控制室
	发生火灾时启用
	

	4
	手提式干粉灭火器
	MF/ABC4
	安全防护
	2
	化验室
	发生火灾时启用
	

	5
	手提式CO2灭火器
	2kg
	安全防护
	2
	车间配电室
	发生火灾时启用
	

	6
	消防枪头
	——
	安全防护
	6
	生产装置区
	发生火灾时启用
	

	7
	消防扳手
	—
	安全防护
	6
	生产装置区
	发生火灾时启用
	

	8
	消防水带
	---
	安全防护
	200m
	生产装置区
	发生火灾时启用
	

	9
	消防箱
	-----
	安全防护
	6
	生产装置区
	发生火灾时启用
	

	10
	快速膨胀袋
	中型
	污染源切断
	50
	生产装置区
	发生火灾时启用
	

	11
	消防沙
	2m3
	
	2
	生产装置区、罐区
	发生火灾时启用
	

	12
	防化护目镜
	---
	安全防护
	10
	生产装置区、罐区
	发生火灾时启用
	

	13
	安全警示背心
	---
	安全防护
	20
	生产装置区、罐区
	发生火灾时启用
	

	14
	防毒面具
	自吸过滤式
	安全防护
	8
	中控室
	发生事故时使用
	

	15
	防化服
	重型
	安全防护
	10
	中控室
	发生事故时使用
	

	16
	对讲机
	---
	应急通信和指挥
	5
	中控室
	发生事故时使用
	

	17
	担架
	---
	个体防护
	2
	中控室
	发生事故时使用
	

	18
	消防沙袋
	---
	污染源切断
	50
	仓库
	发生事故时使用
	

	19
	空气呼吸器
	MSA BD2100
	安全防护
	3
	中控室
	发生事故时使用
	

	20
	便携式检测仪器
	XP-3180
	环境监测
	2
	化验室
	日常使用
	

	21
	轻型防护服
	/
	安全防护
	3
	中控室
	发生事故时使用
	

	22
	聚合氯化铝
	/
	污染物降解
	0.1吨
	中控室
	日常使用
	

	23
	加药装置
	/
	
	1
	中控室
	发生事故时使用
	

	24
	阀门堵漏套具
	/
	安全防护
	1
	中控室
	人发生事故时使用
	

	25
	安全绳、安全腰带
	/
	安全防护
	20
	中控室
	特殊作业使用
	

	26
	手提防爆照明灯
	/
	安全防护
	2
	中控室
	日常使用
	

	27
	防爆手电筒
	/
	安全防护
	5
	中控室
	日常使用
	

	28
	应急车辆
	轿车
	安全防护
	2
	停车区
	日常使用
	

	29
	各类警示牌
	/
	安全防护
	5
	中控室
	日常使用
	

	30
	事故池
	460m3
	安全防护
	1
	厂区
	发生事故时启用
	

	31
	初期雨水池
	150m3
	安全防护
	1
	厂区
	发生事故时启用
	

	32
	隔离警示带
	/
	安全防护
	500米
	中控室
	发生事故时启用
	

	33
	废水转输泵
	/
	安全防护
	1
	仓库
	发生事故时启用
	

	34
	沙包沙袋，快速膨胀袋，溢漏围堤；下水道阻流袋，排水井保护垫，沟渠密封袋充气式堵水气囊
	/
	污染源切断
	各50
	厂区
	发生事故时启用
	

	35
	围油栏（常规围油栏等）、浮桶（拦污浮桶等）
	/
	污染物控制
	各50
	厂区
	发生事故时启用
	

	36
	收油机，潜水泵(包括防爆潜水泵)吸油毡、吸油棉，吸污卷、吸污袋吨桶、油囊
	/
	污染物收集

	各3
	厂区
	发生事故时启用
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表 2 现有环保监测仪器一览表
	序号
	设备名称
	检测物质
	责任人
	联系电话

	1
	检测试纸
	pH值
	丁俊盈
	13455322840

	2
	便携式多种气体分析仪
	一氧化碳、氧气等
	丁俊盈
	13455322840

	3
	便携式多功能水质检测仪
	pH、COD、氨氮、镍
	丁俊盈
	13455322840


附表 3 应急组织机构内部通讯联络方式一览表

	序号
	机构名称
	姓名
	应急职务
	职务
	联系方式

	1
	应急指挥部
	王权
	总指挥
	总经理
	13869378077

	2
	
	崔广兴
	副总指挥
	副总经理
	13869339197

	3
	现场救援组
	孙盛涛
	组长
	安环部部长
	13589593846

	4
	
	王键
	组员
	维修车间主任
	13361582008

	5
	
	王涛
	组员
	电仪班班长
	13561658077

	6
	
	田明亮
	组员
	维修班班长
	13864383425

	7
	通讯联络组
	尹洁
	组长
	财务部部长
	13583397076

	8
	
	吴翠婷
	组员
	会计
	18678161756

	9
	应急保障组
	丁俊盈
	组长
	供销部部长
	13455322840

	10
	
	辛小芬
	组员
	保管员
	13287022370

	11
	医疗救援组
	翟洪兵
	组长
	二车间主任
	13864375482

	12
	
	于强
	组员
	二车间副主任
	13864383439

	13
	警戒保卫组
	刘洪志
	组长
	保卫科科长
	13906430572

	14
	
	曹玉春
	组员
	保卫
	13969334848

	15
	环境应急监测组
	孙兵
	组长
	一车间主任
	13589572429

	16
	
	单联亮
	组员
	一车间副主任
	13864327568

	17
	应急专家组
	夏冰
	组长
	专家库专家
	13853364707

	18
	
	24小时值班电话
	0533-7965179


附表 4 应急救援外部通讯联络方式一览表

	单位名称
	联系电话
	单位名称
	联系电话

	淄博市应急管理局
	2301930
	淄博市生态环境局
	3183020

	市生态环境局临淄分局
	7181096
	鲁中应急救援中心
	7585119

	国家应急咨询电话
	0532-83889090
	金山镇政府
	0533-7500087

	齐鲁化学工业区管委会
	7220266
	临淄区应急管理局
	7163086

	大武水资源管理处
	6298977
	区水资源办公室
	7310569

	临淄区消防大队
	3112656
	齐鲁石化供排水厂调度
	7580273

	中国石化股份有限公司齐鲁分公司消防支队
	7582129
	齐鲁石化胜利医院
	7537548

	山东省齐都公安局消防支队
	5982250
	齐鲁石化医院集团蜂山医院
	0533-7548826

	北大医疗鲁中医院香山分院
	0533-7698222
	齐鲁石化第一化肥厂
	0533- 7548254

	齐鲁石化炼油厂
	0533-7561337
	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司
	0533-7699801


附表 5 企业风险物质理化特性一览表
附表7- 1硝酸理化性质一览表
	品名
	硝酸
	英文名
	Nitric acid
	别名
	硝镪水

	危规号
	81002
	CAS
	7697-37-2
	UN编号
	2031

	理
化
性
质
	分子式
	HNO3
	分子量
	63.01
	熔点
	-42℃

	
	沸点
	86℃
	相对密度
	相对密度(水=1)1.50；

(空气=1)2.17
	闪点
	无意义

	
	禁忌物
	还原剂、碱类、醇类、碱金属、铜、胺类
	蒸气压
	4.4kPa (20℃)
	临界温度
	无意义

	
	稳定性
	稳定

	
	外观气味
	纯品为无色透明发烟液体，有酸味

	
	溶解性
	与水混溶

	
	危险标记
	20(酸性腐蚀品)

	稳定性和危险性
	危险特性：具有强氧化性。与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。与碱金属能发生剧烈反应。具有强腐蚀性。

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入。

健康危害：其蒸气有刺激作用，引起黏膜和上呼吸道的刺激征状。如流泪、咽喉刺激感、呛咳、并伴有头痛、头晕、胸闷等。长期接触可引起牙齿酸蚀症，皮肤接触引起灼伤。
口服硝酸，引起上消化道剧痛、烧灼伤以至形成溃疡；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以至窒息等。

	毒理学
资料
	毒性：属高毒类。

	主要用途
	用途极广，主要用于化肥、染料、国防、炸药、冶金、医药等工业


附表7-2 磷酸理化性质一览表
	英文名称
	phosphoricacid
	主要成分
	磷酸

	中文名称2
	
	含量
	≥85.0%

	英文名称2
	orthophosphoricacid
	熔点(℃)
	42.4(纯品)
	沸点(℃)
	260

	CAS No.
	7664-38-2
	相对密度  
	1.87(纯品) (水=1)    
	3.38 (空气=1)

	分子式
	H3PO4
	危险性类别
	第8.1类酸性腐蚀品

	分子量
	98.00
	饱和蒸汽压
	0.67(25℃，纯品) (kPa)

	外观与性状
	纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味。
	溶解性
	与水混溶，可混溶于乙醇。

	主要用途
	用于制药、颜料、电镀、防锈等。

	危
险
性
概
述
	健康危害
	蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或休克。皮肤或眼接触可致灼伤。慢性影响：鼻黏膜萎缩、鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触，可引起皮肤刺激。
	防
护
措
施
	工程控制
	密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。

	
	
	
	
	呼吸系统
	可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。

	
	
	
	
	眼睛防护
	戴化学安全防护眼镜。

	
	环境危害
	对环境有危害，对水体可造成污染。
	
	身体防护
	穿橡胶耐酸碱服。

	
	
	
	
	手防护
	戴橡胶耐酸碱手套。

	
	燃爆危险
	本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。
	
	其他
	工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

	急救措施
	皮肤接触
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
	消防措施
	危险特性
	遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸性混合物。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。具有腐蚀性。

	
	眼睛接触
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
	
	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	
	食入
	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。
	
	
	

	泄漏应急处理

	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	操作处置与储存

	操作注意事项
	密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与碱类、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应小心把酸慢慢加入水中，防止发生过热和飞溅。

	储存注意事项
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易（可）燃物、碱类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

	职业接触限值(mg/m3)
	毒理学资料
	运
输
信
息
	危规号: 81501
	UN编号: 1805

	侵入途径
	LD50：1530mg/kg(大鼠经口)；2740mg/kg(兔经皮)LC50：无资料
	
	包装类别: O53
	包装标志:

	
	
	
	包装方法
	玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

	吸入、食入
	
	
	
	


附表7-3 醋酸理化性质一览表
	标识

	中文名
	醋酸；乙酸；冰醋酸
	危险货物编号
	81601

	英文名
	Acetic acid
	UN编号
	2789

	分子式
	C2H6O2
	CAS号
	64-97-7

	理化性质
	外观与性状
	无色透明液体，有刺激性酸臭

	
	熔点(℃)
	16.7
	相对密度（水=1）
	1.05
	相对密度（空气=1）
	4.1

	
	沸点(℃)
	118.1
	饱和蒸汽压（kPa）
	2.07/20℃

	
	溶解性
	溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LDso:3530mg/kg(大鼠经口)，1060mg/kg(免经皮);

LC5o:13791mg/m1小时(小鼠吸入)

	
	健康危害
	吸入食品蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触。轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂。重者可因休克而致死。慢性影响:眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎。长期反复接触，可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。

	
	急救方法
	①皮肤接触:立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。②眼睛接触:立即提起眼睑，用大量流动清水或生理赴水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。③吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入:用水漱口，就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳

	
	闪点(℃)
	39
	爆炸上限％（V/V）
	17.0

	
	引燃温度(℃)
	463
	爆炸上限％（V/V）
	4.0

	
	危险特性
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其他氧化剂接触，有爆炸危险。具有腐蚀性。

	
	建筑火险分级
	乙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	碱类、强氧化剂

	
	储运条件与泄漏处理
	储运条件:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。冬季应保持库温高于16℃，以防凝固。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。诸区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。搬运时要轻装轻卸，防止包装和容器损坏。泄漏处理:疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

	
	灭火方法
	用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂:雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。


附表7-4 硝酸钴理化性质一览表
	标识

	中文名
	硝酸钴；硝酸亚钴
	危险货物编号
	51522

	英文名
	Chromium trioxide;chromic anhydride
	UN编号
	/

	分子式
	Co(NO3)2
	分子量
	291.05
	CAS号
	10141-05-6

	理化性质
	外观与性状
	红色菱形结晶，易潮解

	
	熔点(℃)
	55
	相对密度（水=1）
	1.87
	相对密度（空气=1）
	/

	
	沸点(℃)
	/
	饱和蒸汽压（kPa）
	/

	
	溶解性
	溶于水、酸。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入

	
	毒性
	LDso:434mg/kg(大鼠经口)，400mg/kg(兔经口);

	
	健康危害
	对眼、呼吸道和皮肤有刺激性。吸入后引起气短、咳嗽等。口服引起腹痛、呕吐。

	
	急救方法
	皮肤接触:脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触:提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入:饮足量温水，催吐。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氮氧化物

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限％（V/V）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸上限％（V/V）
	/

	
	危险特性
	无机氧化剂。在火场中能助长任何燃烧物的火势。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。在 74℃开始分解，放出有毒的氮氧化物。

	
	建筑火险分级
	乙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	易燃或可燃物、强还原剂、活性金属粉末、硫、磷。

	
	储运条件与泄漏处理
	储运条件:储存于干燥清洁仓间内。远离火种、热源。保持容器密封。

应与易燃或可燃物、还原剂、硫、磷金属粉末等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。

泄漏处理:隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般作业工作服。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏:用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。

	
	灭火方法
	消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风处灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。灭火剂;雾状水、砂土。


附表7-5 三氧化钼理化性质一览表
	标识

	中文名
	三氧化钼
	危险货物编号
	51522

	英文名
	Molybdenum(VI) oxide
	UN编号
	/

	分子式
	MoO3
	分子量
	143.938
	CAS号
	1313-27-5

11098-99-0

	理化性质
	外观与性状
	无色或黄白色粉末，斜方晶系结晶

	
	熔点(℃)
	795
	相对密度（水=1）
	4.692

	
	沸点(℃)
	1155
	饱和蒸汽压（kPa）
	/

	
	溶解性
	极微溶于水，溶于酸、碱和氨水溶液。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入

	
	毒性
	LDsa 125mg/kg (大鼠经口)

	
	健康危害
	对眼睛、皮肤、黏膜和上呼吸道有刺激作用。

	
	急救方法
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

有害燃烧产物：自然分解产物未知。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	/

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限％（V/V）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸上限％（V/V）
	/

	
	建筑火险分级
	乙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	易燃或可燃物、强还原剂、活性金属粉末、硫、磷。

	
	储运条件与泄漏处理
	应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

	
	灭火方法
	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。


附表7-6氢氧化钠理化性质一览表
	标识
	中文名：氢氧化钠；烧碱
	英文名：sodiun hydroxide；caustic soda

	
	分子式：NaOH
	分子量：40.01
	CAS号：1310－73－2

	
	危规号：82001

	理化性质
	性状： 白色不透明固体，易潮解。

	
	溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。

	
	熔点（℃）：318.4
	沸点（℃）：1390
	相对密度（水＝1）：2.12

	
	燃烧热（KJ/mol）：无意义
	最小点火能（mJ）：--
	饱和蒸汽压（KPa）：0.13（739℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：不燃
	燃烧分解产物：可能产生有害的毒性烟雾。

	
	闪点（℃）：无意义
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：无意义
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：无意义
	最大爆炸压力（MPa）：无意义

	
	引燃温度（℃）：无意义
	禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。

	
	危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。

	
	灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。

	毒性
	接触限值： 中国MAC（mg/m3） 0.5    前苏联 MAC（mg/m3）  0.5

美国TVL－TWA  OSHA  2mg/m3     美国TLV－STEL  ACGIH  2mg/m2 

	对人体危害
	侵入途径： 吸入、食入。

健康危害：本品具有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，黏膜糜烂、出血和休克。

	急救
	皮肤接触：立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	防护
	工程防护：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。

个人防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶耐酸碱手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	泄漏处理
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。


附表7-7 碱式碳酸镍理化性质一览表
	标识

	中文名
	碱式碳酸镍
	危险货物编号
	/

	英文名
	nickel,nickel(2+),dicarbonate,decahydrate
	密度
	2.6

	分子式
	C2H14Ni5O16
	分子量
	587.59
	CAS号
	12244-51-8

	理化性质
	外观与性状
	淡绿色粉末

	
	熔点(℃)
	/
	相对密度（水=1）
	/
	相对密度（空气=1）
	/

	
	沸点(℃)
	/
	饱和蒸汽压（kPa）
	/

	
	溶解性
	不溶于水，可溶于氨水和稀酸。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入

	
	毒性
	急性毒性, 经口 (类别4)

急性毒性, 吸入 (类别4)

急性毒性, 经皮 (类别4)

	
	健康危害
	皮肤接触有害，造成皮肤刺激，可能导致皮肤过敏反应，吸入可能导致过敏或哮喘症状或呼吸困难，可能致癌。

	
	急救方法
	如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如果停止了呼吸,给予人工呼吸。请教医生。在皮肤接触的情况下，用肥皂和大量的水冲洗。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	/
	燃烧分解物
	/

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限％（V/V）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸上限％（V/V）
	/

	
	储运条件与泄漏处理
	使用个人防护设备。 防止粉尘的生成。 防止吸入蒸汽、气雾或气体。 保证充分的通风。将人员撤离到安全区域。 避免吸入粉尘。在确保安全的条件下,采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 不要让产物进入下水道。收集、处理泄漏物，不要产生灰尘。 扫掉和铲掉。 存放在合适的封闭的处理容器内。

	
	灭火方法
	用水雾,甲醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。


附表7-8 一氧化碳理化性质一览表
	品名
	一氧化碳
	别名
	——
	英文名
	carbon monoxide

	理化

性质
	分子式
	CO
	分子量
	28.01
	闪点
	<-50℃

	
	沸点
	-191.4℃
	蒸汽压
	309kPa/-180℃

	
	熔点
	-199.1℃
	相对密度
	相对密度(水=1)0.79； (空气=1)0.97

	
	外观气味
	无色无臭气体

	
	溶解性
	微溶于水，溶于乙醇、苯等多种有机溶剂

	稳定性和危险性
	是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，与空气混合物爆炸限12%～75% 。

燃烧(分解)产物:二氧化碳

	毒理学资料和健康危害
	毒性:一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧

急性中毒:轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力

中度中毒者除上述症状外，还有面色潮红、口唇绯红、脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊，可有昏迷

重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加，频繁抽搐、大小便失禁等。深度中毒可致死。慢性影响:长期反复吸入一定量的一氧化碳可致神经和心血管系统损害

急性毒性: 大鼠吸入LC502069mg/m³，4小时；小鼠吸入LC50: 2799mg/m³，4小时

亚急性和慢性毒性:大鼠吸入0.047～0.053mg/L，4～8小时/天，30天，出现生长缓慢，血红蛋白及红细胞数增高，肝脏的琥珀酸脱氢酶及细胞色素氧化酶的活性受到破坏。猴吸入0.11mg/L，经3～6个月引起心肌损伤

生殖毒性:大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0):150ppm(24小时，孕1～22天)，引起心血管(循环)系统异常。小鼠吸入最低中毒浓度(TCL0):125ppm(24小时，孕7～18天)，致胚胎毒性

	安全

防护

措施
	呼吸系统防护
	空气中浓度超标时，佩戴自吸过渡式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器、一氧化碳过滤式自救器

	
	眼睛防护
	一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜

	
	身体防护
	穿防静电工作服

	
	手防护
	戴一般作业防护手套

	
	其他
	工作现场严禁吸烟。实行就业前和定期的体检。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护

	应急

措施
	急救措施
	吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医

灭火方法:切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉

	
	泄漏处置
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	储运
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

	主要用途
	主要用于化学合成，如合成甲醇、光气等，用作精炼金属的还原剂


附表6 突发环境事件信息报告表
	接报时间
	年      月      日      时      分
	记录人
	

	事故报告人：
	姓名
	
	单位
	
	联系方式
	

	事故类型
	
	事故发生单位、地点
	

	发生时间
	
	人员伤亡情况
	

	事故概况、可能波及的范围和危害程度
	采取的临时措施

	
	

	情况核实、确认结果
	

	转报给：
	

	转报时间
	


附表7突发环境事件应急预案演练记录

单位名称：                                  

	预案名称
	

	演练日期
	
	演练用时
	

	演练地点
	
	演练类型
	

	组织单位
	

	参与单位
	

	组织机构
	总指挥：

副总指挥：

控制人员：
	现场指挥：

工作组长：



	演练目的
	

	参演人数
	
	附.参演人员签字表

	演习过程（内容）记录：




附表8 突发环境事件应急预案修订记录

	预案名称
	

	修订日期
	

	修订人员
	

	应急预案的修订内容

	

	应急预案的修订评审
	评审时间
	
	评审地点
	

	
	评审结论
	符合□            基本符合□           不符合□

	
	基本符合修改意见或建议
	

	
	不符合修改意见或建议
	

	
	评审组成员

姓名
	单位
	职务
	电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	应急预案的

发布实施
	应急预案

发布签字
	

	
	应急预案

签发日期
	

	
	应急预案

实施日期
	

	应急预案

再修订日期
	


附表9：应急预案启动令
	签发人
	
	签发时间
	年  月  日  时  分

	传令人
	
	传令时间
	年  月  日  时  分

	命令内容：
（包括信息来源、事件现状、宣布事宜）


	受令单位：
受令人：
时  间：

	备  注：


附表10：应急预案终止令
	签发人
	
	签发时间
	年  月  日  时  分

	传令人
	
	传令时间
	年  月  日  时  分

	命令内容：
（宣布事件应急救援工作基本结束，现场基本恢复，现场指挥部（小组）撤离，相关部门认真做好善后恢复工作）


	受令单位：
受令人：
时  间：

	备  注：


附表11应急预案变更记录表
	变更时间
	

	变更原因
	

	变更依据

	

	变更
主要内容
	

	申报单位
	

	相关方获知情况
	

	编制人员
	

	评审人员
	

	审批人
	

	评审结果
	


附表12  突发环境事件调查报告 

《突发环境事件调查报告基本内容及格式》

一、前言

事件发生的时间、地点、单位名称、时间类别以及人员伤亡、直接经济损失等；事故调查组的组成情况。

事件单位概况

事件单位成立的时间、改（扩）建时间 、产品种类、生产工艺、生产规模、污染产生及处理情况，劳动组织情况。

三、事件发生及应急救援情况

1、事件经过：事件发生过程、主要违法事实、事故后果等；

2、事件报告（速报、确报）、处置情况。

四、事件原因及性质

（一）事件原因

1、直接原因；              2、间接原因：
(二)事件性质分级

五、责任认定及处理建议

事件责任者的基本情况（姓名、职务、主管工作等），责任认定事实、责任追究的法律依据及处理建议。并按以下顺序排列：

移送司法机关处理的； 
2、给予党纪政纪处分或经济处分的；

3、对事件单位的处罚建议。

六、防范措施

主要从技术和管理等方面对地方政府、有关部门和事故单位提出整改建议，并对国家有关部门在制定政策和法规、规章及标准等方面提出建议。

七、附件

1、事故现场平面图及有关照片；

2、有关部门出具的鉴定结论、环境监测数据或技术报告；

3、直接经济损失计算及统计表；

4、调查组名单及签字；5、其他需要载明的事项。
附表13：突发环境事件应急总结报告

一、评价的基本依据

1、环境应急过程记录；

2、现场各专业应急救援队伍的总结报告；

3、现场应急救援指挥机构掌握的应急情况

4、环境应急救援行动的实际效果及产生的社会影响；

5、公众的反应等。

二、得出的主要结论应涵盖以下内容：

1、环境事件等级；

2、环境应急总任务完成情况；

3、采取的重要防护措施与方法是否得当；

4、出动环境应急队伍的规模、仪器装备的使用、环境应急程度与速度是否与任务相适应；

5、环境应急处置中对利益与代价、风险、困难关系的处理是否科学合理；

6、发布的公告及公告信息的内容是否真实，时机是否得当，对公众心理产生了何种影响；

7、成功或失败的典型案例；

8、需要得出的其他结论等。

附件
附件1互救协议
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附件2检测协议
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附件3互助协议
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附图

附图1地理位置图
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